                        节能软件常见问题
一、建模问题
1、错层建筑
（1）搭建错层模型的手段就是在竖向抬高或降低墙体、楼板和屋顶的标高；
（2）墙体的标高和高度用【改高度】（GGD）设置；
（3）楼板的标高编辑在【特性表】中进行；
（4）屋顶标高用【特性表】和【Z向编辑】都可以。BECS自动封的平屋顶位置由楼层框高度决定，软件约定，一旦有屋顶对象存在将替代自动封顶。
（5）作错层时别急于下手，先分析一下模型，选择一个区域作为搭建主体，非主体部分的墙体和楼板的标高随楼层变化。
2、公建和居建混建
  此种情况需要分开建模，分别进行节能分析，出两个报告。
   公建和住宅重叠的地方设置为绝热即不考虑跟外界空气的传热。
可分为三种情况：
（1）公建顶部跟住宅底部刚好重叠，计算公建部分是在工程设置中设为上边界绝热，计算居住部分时工程设置中设为下边界绝热。
（2）公建顶部面积大于住宅底部面积，计算公建部分时，把跟住宅重叠的部分单独建个平屋顶并把边界条件定义为绝热工程设置中不需再设绝热；计算居住部分时工程设置中设为下边界绝热。
（3）公建顶部面积小于住宅底部面积，计算公建部分是在工程设置中设为上边界绝热；计算住宅时选中底层和公建部分重叠部分对应的房间在属性表中定义挑空楼板绝热，工程设置中不需再设绝热。
3、复杂屋顶的搭建
（1）分析屋顶的组成，确定组合方案，即屋顶单元的个数和类型。
（2）按顶层外墙的外皮，用闭合PL线描出屋顶的轮廓。
     （节能标准中规定，屋顶边界按外墙的外皮以里计算。对称的屋顶可镜像拷贝。）
（3）选中PL线和楼层框一起复制一下，将楼层号改为下一层（BECS规定，屋顶须单独一层，也就是屋顶对象下方不能有墙体）
（4）用屋顶下面的命令生成屋顶
（5）双击屋顶可修改屋顶的坡度，且可切换到三维角度下用【Z向编辑】（ZXBJ）逐个移动对齐
（6）最后用【墙齐屋顶】命令自动修剪屋顶下的墙体，比如山墙等。
4、创建天窗
     BECS采用映射的方法处理天窗对象，所以定义天窗的闭合PL是布置在天窗下部的房间内，无需设置其标高，系统提取模型时，会自动将其投影到屋顶上


天窗分两种情况：
（1）天窗映射到平屋顶上：首先在需要建天窗的房间内画一个多段线用C闭合，在门窗的下面有定义天窗的命令，点击命令按照命令行的提示建好天窗 
（2）天窗映射到坡屋顶上：同在平屋顶上建天窗，但天窗是不能跨屋脊的，所以在建天窗的轮廓时需注意屋脊线的位置
 5、天井
   创建模型还是正常建模，选中需要设置为天井的房间对象，“房间楼层”下面有天井命令，将房间设置为天井。
6、创建坡屋顶
   有两种方法：
（1） 使用“搜屋顶线”框选平面图可生成屋顶的轮廓线，在【屋顶】下面有各种屋顶，选择生成屋顶即可
（2） 使用PL线手动绘制屋顶的轮廓线，同上通过屋顶命令生成屋顶
（生成屋顶后需要通过【墙齐屋顶】来自动修剪屋顶下的墙体，比如山墙）
7、二维图转三维图
    节能软件建模要用到施工图的三维信息，所以如果施工图是二维需转换成三维图，可使用【转条件图】命令，提取各个图层来进行转换

8、回形房间
     回形房间就是大房间套着小房间，出现回形房间之后需用虚墙将回形房间打断
     
9、开敞阳台
      如果工程中有开敞阳台，开敞阳台是不封闭空间所以不需要建模，如果开敞阳台门是透光的玻璃门，需要通过门转窗命令将实体门转为透光门 （透光门需要计入窗墙比的）
10、
二、设置问题
1、线性热桥设置
   线性热桥是热桥方法的一种，严寒寒冷居住建筑2010发布后，严寒寒冷地区考虑热桥是按线性热桥考虑的，所以当工程是严寒寒冷地区的居住建筑时，还需要设置线性热桥，方法 ：工程设置中当选为严寒寒冷地区的标准时，在右下角会有【线性热桥设置】的按钮
2、地下墙比例的设置
   在需要设置地下墙的平面图中，用过滤选择选中所有墙体，在“特性表”中“地下比例”项输入墙体地下部分的比例
3、封闭阳台
   封闭阳台都视作不采暖空间，选中房间在特性表中设置房间功能为封闭阳台（如果采暖就是普通房间，就不需要设置房间功能了），然后到工程构造中设置相应的构造
4、多种构造的设置
   例如：外墙有多种构造
   首先在工程构造中创建几种不同的构造（默认将第一种构造赋予所有的外墙），然后到平面图中选中第二种构造的墙体，打开特性表在构造项选为第二种构造
    （其余围护结构有多种构造，同外墙的设置）
    通常情况下工程师会通过填充的方式来便于区别不同构造的外墙，可通过S45_TCBJ(填充边界)对填充层提取边界（如果已有边界此步骤可省略），先通过【柱子转换】将填充的部分转换为柱子，【柱分墙段】通过柱子将墙体分段，分段后填充部分的墙体都为钢砼墙，此时可通过过滤选择将墙体选中，然后在特性表中赋予构造
5、变形缝的设置
   选中变形缝的墙体，在特性表中边界条件处选为伸缩缝（或沉降缝、抗震缝）
6、分户墙的设置
   有两种方法：
（1） 选中墙体在特性表中墙体类型处选为户墙
（2） 通过搜索户型可自动生成分户墙
7、山墙的设置
  选中需要设置为山墙的墙体，Ctrl+1打开特性表在热工下面，边界条件里面指定为山墙即可
8、周边地面与非周边地面
     周边地面是指室内距外墙内表面2m以内的地面，周边地面以内的地面是非周边地面
周边地面
非周边地面


9、全遮蔽活动外遮阳的设置
   当某些标准需要设置全遮蔽的活动外遮阳时，在热工设置下面有遮阳类型，选为活动遮阳同时设置可全部遮蔽，然后赋给需要设置活动外遮阳的外窗
10、玻璃门的设置
   图形中插入的门对象都是不透光的门芯板，如果是透光的玻璃门，选中门使用【门转窗】将门转为窗，可设置全部转为窗或是部分转为窗
11、房间功能的指定
   搜索房间之后每个都是默认的采暖房间，如果有不采暖房间（如：不采暖的楼梯间、封闭阳台）就需要把房间功能指定一下，选中房间对象在特性表 房间功能 处指定房间的功能
12、门窗的开启比例和气密性等级的设置
    标准需要检查门窗的气密性等级及开启比例，【热工设置】下面有 门窗类型 一般点击打开就已经是符合要求的，如果有特殊的要求需要重新设置
三、计算问题
1、体形系数的计算
   当进行搜索房间时会让标注建筑面积，建筑面积一定要标注到对应的楼层框里面，当标准外面时会导致进行数据提取计算的体形系数有问题
2、
四、其他
1、当做到一些特殊的工程需要特殊的新材料时，如果材料库中没有相应的材料，可以手动添加新的材料  
方法：打开【材料库】在“用户”下面新建材料（同样在【构造库】里面新建构造）
2、当打开节能软件时发现折叠菜单不显示了，同时按下Ctrl+F12（或者在命令行输入S45_	jzcd）将折叠菜单调出来
3、参照建筑的概念
采用围护结构热工性能判断时，作为计算围护结构总体热工性能的虚拟建筑。参照建筑的平面形状、大小、建筑朝向和使用功能应与设计建筑完全一致；参照建筑物外围护结构的热工参数应符合本标准的规定。
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