小区通风Phoenics仿真模拟实例
以下介绍主要的操作步骤：

1 模型的导入
PHOENICS与CAD导出的“STL”格式的文件有非常友好的接口

如图：



导入后小区图形为：

侧视图：
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小区俯视图：

[image: image2.jpg]



2 网格划分图：

[image: image3.jpg]



3 自然风边界条件设置：（wind是PHOENICS新增的功能，根据当地的气象数据进行设置，方便快捷)气象数据：10m高时速度为2.6m/s 东北风等参数设置。
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4 求解计算完毕，置于后处理操作，取图
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	 3m高处速度云图分布
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	6m高处速度云图分布
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	 6m高处压力分布云图
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	 30m高处速度分布云图
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	30m高处压力分布云图

 


5 建筑物表面pressure输出。
计算结束后，置于后处理操作：
选中小区中某一建筑物单体，右键选择surface Contour 如下图所示操作
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那么选中的建筑物表面的pressure分布云图显示为：
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再选中该建筑物，右键单击选择Dump surface values 如下图所示操作
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那么在PHOENICS的工作文件夹d_privl下面会产生一个B58_Pressure.csv文件，打开查看即为该建筑物表面各点的Pressure值
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