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前言

为贯彻执行国家节约能源，开发利用新能源和可再生能源、保护环境的法规和政策，改善建筑室内热环境，提高冬季采暖和夏季空气调节的能源利用效率，发展节能省地型建筑，建设节约型和谐社会。配合现有建筑节能设计标准的实施，开发了建筑节能设计分析软件。
建筑节能设计分析软件根据《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134—2001、《夏热冬暖地区居住建筑设计标准》JGJ75-2003、《民用建筑节能设计标准》（采暖居住建筑部分）JGJ26-95、《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005、《民用建筑热工规范》GB50176-93以及全国主要省市的实施细则编制，进行建筑和建筑热工节能设计计算，判断设计建筑是否满足节能标准的要求，可用于新建、改建和扩建的居住和公共建筑的节能设计，可供设计单位、审图的单位和项目审批单位使用。
《建筑节能设计分析软件》的开发立足于帮助建筑师快速方便的对居住建筑和公共建筑实施建筑节能设计，完成建筑物的能耗分析，最终生成详尽的设计说明和计算报告，并且能以多种直观方式将建筑物能耗和经济指标分析结果显示出来。
软件在开发前期的调研阶段，着重考察和比较了国内外各类能耗分析软件，从现有的软件的薄弱环节入手，强化功能，同时针对当前国内建筑节能工作中重点关心的节能造价统计、节能方案选择和分析、计算模型快速准确建立等功能进行了专项研究和开发。可以直接从各类DWG文件中提取建筑数据、图形化的墙体选择方式、自动规范校核和经济指标分析功能，让设计师能高效、方便的完成节能设计。

《建筑节能设计分析软件》设计了一系列优化建筑节能设计的过程。在国内外首先开创了直接从各类DWG图纸文件中建立建筑能耗计算模型的工作方式。设计师可以使用PKPM独创的读数据功能，直接从方案、扩初、施工图等各阶段DWG图纸文件提取建筑模型，增强了原有图形数据文件的复用性，此功能目前在国内外均处于领先水平。同时直接在autoCAD平台下实现直接读取天正、ABD、理正等常用建筑软件三维模型数据的功能，支持ABD、理正等各种常用建筑软件绘制的DWG图纸，形成建筑模型。无需在各种软件中进行图纸转换等操作，最大程度减轻建筑师的工作量，在方案、扩初和施工图这些不同设计阶段方便的进行节能设计，避免了二次建模的重复工作，并且支持Autocad2002-2006各版本。
现有的国内外各类节能设计软件一般仅作为节能指标或能耗计算工具，而建筑节能设计分析软件》在此方面取得了重大突破，软件不单单是一个计算基本构件和计算全年能耗的工具，而是已经发展为向设计师提供完整节能解决方案的专家系统，我们称之为从“围护结构构件驱动”发展为“围护结构方案驱动”。同时该专家系统充分考虑到了知识库的可扩充性和自我完善性。可以根据节能技术进一步的发展随之提高专家系统的水平。

《建筑节能设计分析软件》的开发完全依据全国节能设计标准和实施细则。从中国建筑科学研究院负责承担的全国能耗模拟用气象数据库项目中，归并、整理出典型气象年数据参数，最终形成了能够真实反映具体情况的建筑能耗分析气象参数。在能耗计算和分析中使用这些典型气象年数据能准确模拟天气情况，使计算分析结果能充分体现实际情况。

《建筑节能设计分析软件》支持居住建筑节能50%，公共建筑节能50%的设计和计算功能，可以对建筑围护结构规定性指标和建筑物全年动态能耗进行计算。建筑物的能耗计算采用节能设计标准制定时所要求的DOE-2作为计算核心，能快速方便的完成所有建筑节能相关的能耗计算和分析，并且计算结果和规范限值保持一致。

《建筑节能设计分析软件》在WINDOWS操作系统下运行，具有一般WINDOWS应用程序的主要特点，安装简单，操作方便，使用者可以在很短时间里掌握它。软件的使用者只需通过标准的WINDOWS对话框完成建筑物的描述，其他复杂的分析计算以及各种形式的计算结果输出，完全由软件自动完成。

《建筑节能设计分析软件》的开发依据

《民用建筑节能设计标准》（采暖居住建筑部分）JGJ26-95。

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001。

《夏热冬暖地区居住建筑设计标准》JGJ75-2003。

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005。

《民用建筑热工设计规范》GB50176-93。

《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》GB7107。

    同时参考了各地区节能应用技术实施细则的要求，并且提供针对各地区不同的气象数据库和围护结构构造库。

第一章 安装指南
1.1安装

1.1.1将光盘放入计算机中，程序将自动执行安装向导，并显示如下版本信息：
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图1

1.1.2若因个别因素导致安装程序没有自动运行，可以找到安装光盘目录中的Setup.exe

文件（如下图），双击该文件，程序将执行下述步骤：
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1.1.3点击“下一步”，继续执行安装程序：
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图3

点击“是”遵守协议条款：
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图4

1.1.4安装程序将提示选择本软件的安装目录，建议将其安装到原PKPM软件的安装目录，这样就不会改变其他PKPM软件的运行路径，选择完毕，点击“下一步”即可。
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图5
1.1.5 选择 “单机版”安装，网络版的安装详见第“1.1.10”
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图6

1.1.6选择需要安装的组件，“主程序”组件必须选择，否则将无法运行。在选择组件之后，点击“下一步”等待安装完毕即可。
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图7

[image: image8.png]o]

EHTRBISTRY SREFEEATHERARE

S FERRPERERBRANKHZATHETAR
C:ABKBHATool s\ dat a\Ci tAS-1 \EF. txt

100%

InstalShield

Bl




图8
注意：安装过程中Windows2000和XP系统要求软件锁驱动程序安装验证，点击“继续安装”六次。如下图：

1.1.7点击“完成”确认安装完毕，需要重新启动计算机程序方可正常使用。
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图9

1.1.8“建筑节能设计分析软件”的使用权限

本软件交付用户时包括：程序安装光盘一张；说明书一本；加密锁一只。

    软件安装完毕后，需要在计算机上插入加密锁，否则安装完毕后不能进入本软件节能设计分析的工作界面。

1.1.9使用软件的注意事项
在软件安装完毕后，若再次运行安装光盘，就可以进行软件的删除步骤；而无需到控制面板中进行“添加/删除程序”的操作。如果由于使用不当导致应用程序不能运行，您可以再次运行光盘中的Setup.exe文件进行程序的卸载，在软件成功卸载之后，再次运行光盘中的Setup.exe文件重复上述的软件安装过程。

1.1.10网络版安装方法
1.1.10.1服务器安装
1. 运行光盘Server目录下的setup.exe（光盘放入光驱后可按住SHIFT键不放阻止安装引导程序的自动运行）。

2. 在安装时要输入USB网络锁的序列号，此序列号在网络锁上可查到，序列号输入不要留空格，各数之间用“，”号分开；网络锁序列号共五组，除了前面的“PKPMN”为字母外其余均为数字。

3. 在服务器上选择需要安装程序的路径，建议网络锁的服务程序安装与PKPM网络版软件的安装在同一个目录下。如C：\PKPM。

4. “网络锁设置”，点击“存盘”即可。
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图10

5.  “以下将安装USB软件锁驱动，请选择继续安装数字签名。”点击“确定”。
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图11

这时屏幕右下方启动最小化显示“service running”图标，表明安装顺利。
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图12

6. 安装完成后，需要重起服务器，并再次以Administrator登录上服务器，将网络锁插入USB口，按提示安装Smart card 2000 device，此时网络锁的服务程序就安装完成了。

7. 将PKPM文件夹设置为共享。

1.1.10.2客户端安装
1. 直接运行安装光盘下根目录的SETUP.exe。依次点击“下一步”，直至完成安装。      注意：安装的软件类型，请选择“单机版”。（如下图）

[image: image13.png]BEPNG SR EefT
ERERRORPN

EEERESRAR R ¢

W st e, R,

@ PRI —— AT A L5 » SRR,





图13

2. 在服务器上在安装目录下C:\PKPM\CFG文件夹下找到名为pkpm.ini的文件和Clicfg.ini的文件，将两个文件复制到客户端本机相同的路径下。
3. 网络版软件即可使用。
1.2运行

用户使用软件时，应建立自己的工作子目录。所有操作均在自己的工作子目录中进行，对于不同的使用者或不同的工程，也应各自建立工作子目录，以免数据混乱。

Windows版软件的启动
点选WINDOWS桌面上的建筑节能设计分析软件快捷方式，可启动主菜单。
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图1

1.2.1主控菜单左侧为该软件的菜单：

· 运行PBECA2008(CAD版)

· 观看PBECA2008演示

1.2.2主控菜单下方为“当前工作目录按钮”，点取该按钮可以改变工作的子目录。

1.2.3选择操作的autoCAD版本，点取主控菜单右边的“运行”按钮，可进入建筑节能设计分析软件系统的运行平台。

※在autoCAD界面左、上、右三侧软件会自动加载“建筑节能”菜单：

1.2.4点取主控菜单右边的“退出”按钮，可退出PBECA系统，回到WINDOWS状态。

1.2.5点取主控菜单右边的“关于”按钮，可以得到PBECA建筑节能设计分析软件的一些基本信息。

1.2.6主控菜单右下角可以切换软件的单机版与网络版。

1.3 界面
PBECA2008的界面如图1-1所示：
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图2
1.3.1节能主菜单
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1.3.2节能操作面板
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筛选器：如果用户想查看某一楼层的具体信息，包括墙、窗、门、房间编号、屋顶，或者在计算完毕后查看最不利墙体的位置，可以点击“筛选器”中的[选择楼层]按钮。当模型文件数据生成之后（即墙体、门窗均赋值为默认材料，每个房间均有编号和默认名称），利用该项按钮可进行标准层切换显示。用户也可利用鼠标右键[切换标准层显示]快捷地实现该项功能。
1.3.2节能工具条
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—该两项按钮的功能在于进行构件提取时，可在原图形和墙窗门柱的构件图显示之前切换。
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—显示原有图纸，是通过关掉所有软件新生成的图层，打开软件原有的图层来实现。
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图3

[image: image21.png]


—显示已经提取的模型各构件，是通过关掉其他图层，显示构件图层来实现。
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图4

点工具栏上的快捷键“模”查看模型，在此页面下可以使用cad的命令进行修改。在相应的墙、门、窗、玻璃幕墙、柱的CAD图层上可以添加、修改、删除。软件已经帮用户设置好了线型，用户只要直接绘制单线即可。

软件提取墙线，可能要几秒时间，墙线提取好之后，生成图层ACARX_WallLine_Layer。用户可在此图层上用AutoCAD的命令编辑墙线。

同样，软件提取门线、窗线、玻璃幕墙、柱的时候，都会对应生成图层，用户可在对应图层上用AutoCAD的命令编辑对应的建筑构件。
各类图素对应的图层如下：

[墙]：ACARX_WallLine_Layer
[门]：ACARX_DoorLine_Layer
[窗]：ACARX_WindowLine_Layer
[玻璃幕墙]：ACARX_WallCurtainLine_Layer
[柱]：ACARX_PillarLine_Layer
[image: image23.png]


—显示转换生成的模型。
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图5

1.3.3节能工具栏

[image: image25.png]Hhiom @R



—显示相应的模型构件。

[image: image26.png]


—模型编辑工具条。

[image: image27.png]


—帮助工具条。

1.3.4.命令栏

进行软件操作时给与提示的工具栏。

1.4节能设计流程










第二章 系统应用
2.1文件管理
2.1.1.打开工程

步骤：文件管理/打开工程
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图1
2.1.2.保存工程
步骤：文件管理/保存工程
2.1.3.另存工程

步骤：文件管理/另存工程
（注意：CAD中提供的保存图纸的命令是无法保存模型数据信息的。）
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图2

2.2.参数设置
2.2.1.项目信息

在进行节能设计之前，需先设置工程的基本参数。
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图3

· 基本信息 
　　步骤：参数设置/项目信息/基本信息
· 定义工程的省份

· 选择工程的城市
· 气候分区：严寒地区A区、严寒地区B区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区、温和地区。
· 选择建筑形式:：点式或是条式，这由建筑的长宽比确定。

· 选择建筑类型：居住建筑或公共建筑。
· 选择建筑功能：当工程为公共建筑时，可选择建筑功能：旅游旅馆、旅店、文化娱乐、体育馆、商场（店）、书店、饭馆（餐厅）、办公、学校。
· 选择建筑结构：砖混结构或框架结构或剪力墙结构。

· 选择审查标准：选择审查标准：全国规范标准或地方规范标准。根据建筑的类型（居住建筑或公共建筑），选择审查模式。
· 输入建筑物朝向：默认为朝北，可在下拉条中直接选择建筑物的偏向，并输入偏角。

· 施工信息
　　步骤：参数设置/项目信息/施工信息
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图4
· 输入工程编号；工程日期；建筑单位；设计单位；施工单位；单位工程；设计人；审核人；审定人；工程项目名称；设计建筑面积；实际竣工面积。
2.2.2.节能参数
节能参数里的值都按照规范标准设置，如不是做为相关课题研究或者有相关规定支持，请不要随便修改。
· 计算参数

　　步骤：参数设置/节能参数
· 围护结构内外表面换热阻：根据用户选择的气候区不同，系统自动赋值（推荐使用），也可根据不同的计算条件自行修改。
· 典型墙体的选择：分为自动计算与图纸点取。
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图5
· 报告书平面图

步骤：参数设置/报告书平面图
· 报告书平面图输出：分别点取平面图或立面图，右边将显示各层的鸟瞰图。（在节能计算报告书中，一般需要显示该建筑的平面大样图，应用报告书平面图输出功能可以方便地实现。）

· 报告书中输出房间能耗：选择“是”“否”，可以自定义报告书输出样式。
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图6

· 设备参数
步骤：参数设置/设备参数

暖通参数设定：自定义冷水（热泵）机组；通风空调系统；室外管网有否节能。
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图7

2.2.3.系统选项

步骤：参数设置/系统选项/选择“ [image: image35.png]W



”按钮，选择修改当前工程的默认工作路径。
步骤：参数设置/系统选项/选择“ [image: image36.png]


”按钮，清空历史工作目录。
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图8

2.3.模型导入
PBECA2008软件具有独创的模型转换功能，直接从方案、扩初、施工图等各阶段DWG图纸文件提取建筑模型，并支持多种常用的建筑软件（天正、ABD、理正、Revit）绘制的图纸。模型的建立需经过“模型导入”和“转换标准层”逐步实现。其中“模型导入”菜单是模型建立的第一步。
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图9
2.3.1.平面图纸导入
步骤：模型导入/平面图纸导入

2.3.1.1. 构件导入
· 选择“二维导入/构件导入”菜单下的“[image: image39.png]


” 按钮：

详细步骤：选择墙线所对应的实体（目前支持直线、多段线、弧线）- 右击 - 依次框选区域（为的是提高效率） - 右键（右键结束前一定要将所框选的区域都显示在CAD视图内，否则超过视图范围的图素将提取步到） - 结果（取双线中间线【直线和弧线】生成到ACARX_WallLine_Layer图层）
通过“提取墙设置”对话框中的参数设置，可以达到较理想的模型提取效果。
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图10

对话框中的主要参数为：

· 双线距离：墙体厚度；

· 双线距离误差：双线允许的最大误差，如上图中设定以后，墙线距离在（40~440）mm内都可以转换；
· 墙线误差距离：两条相交墙线允许的最大距离，用户在设定了这个距离以后，小于这个距离的两条墙线会自动归并成一条墙线；

· 圆弧的分割长度：提取圆弧时，将圆弧的长度分割成每段1000mm转换；
· 窗门线偏离墙线最大距离：窗门的中轴线偏离墙线的最大距离；
· 要删除短墙的最大长度：若短墙长度小于100mm，则提取时自动删除。
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图11

然后在图中框取要提取墙线的区域。大的图形分成几个区域再提取墙线效率比较高，选择完毕后点右键确定。
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图12

· 选择“二维导入/构件导入”菜单下的“[image: image43.png]el
1



”按钮：

详细步骤：选择门块-右击-结果（提取出门块算出的线【直线】生成到ACARX_DoorLine_Layer图层）。
注：提取门-支持图素   只能是块参照（找到块参照里图素的x范围做为基本门宽）。
· 选择“二维导入/构件导入”菜单下的“[image: image44.png]


” 按钮；
详细步骤：选择窗图素-右击-结果（提取出根据窗图素算出的线【直线】生成到ACARX_WindowLine_Layer图层）。
注：提取窗-支持图素  块参照、直线、弧线。
· 选择“二维导入/构件导入”菜单下的“[image: image45.png]


” 按钮；
详细步骤：选择幕墙图素-右击-结果（提取出玻璃幕墙线【直线或弧线】生成到ACARX_WallCurtainLine_Layer图层）。
注：提取幕墙-支持图素  直线、多段线、弧线。
· 选择“二维导入/构件导入”菜单下的“[image: image46.png]


” 按钮；
详细步骤：选择柱图素-右击-结果（提取出柱线【闭合的多段线】生成到ACARX_PillarLine_Layer图层。
注：提取柱-支持图素  由实体组成的块参照、闭合的多段线、实体、填充、线宽。
· 选择“二维导入/构件导入”菜单下的“[image: image47.png]


” 按钮；
· 提取门窗表-原理
1. 提取类型:包括门，窗和门联窗，对防火门与卷帘门不做特殊处理，当做一般门
2. 提取数据:包括名称，构件宽和高。
3. 提取要求:可以处理三种门窗表，第一，宽与高分两列。第二，“宽*高”形式。      第三，“宽x高”形式。
· 提取门窗表-匹配 
1. 在[门窗匹配]对话框（提取门窗表后点击进入匹配可进入）里的上面将列出所有的用户提取的门窗，下面列出所有未匹配的门窗。
2. 点击未匹配的门窗项，将切换到门窗所在层，并将门窗居中显示。
3. 选择未匹配的门窗项的匹配操作，将当前门窗设置到相应的门窗表，点确定后将修改门窗尺寸与门窗表移植。
★提取后的各类图素对应的图层如下：
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· 选择二维导入/构件导入/菜单下的“[image: image49.png]FREHEE




” 按钮/调整标准层参数
[image: image50.png]



图13

· 匡选选出的构件(ACARX图层) /拾取基点
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图15
2.3.1.2. 图层指定
原理:同各构件提取相同。只是查找相应图素的时候根据图层来匹配。（各构件分别提取的时候，往往时根据图层和颜色来匹配的）
· 选择“二维导入/图层指定”菜单下的“[image: image52.png]


” 按钮；

· 选择“二维导入/图层指定”菜单下的“[image: image53.png]


” 按钮；

· 选择“二维导入/图层指定”菜单下的“[image: image54.png]FREHEE




” 按钮；
2.3.2.三维模型导入
· 天正5.0以上版本
选择一个天正5.0以上版本的dwg图纸，点转换后根据dwg图纸里的信息转换为一个标准层。
· 选择“三维导入/天正5.0以上版本”菜单下的“[image: image55.png]B B).




” 按钮；

· 选择“三维导入/天正5.0以上版本”菜单下的“[image: image56.png]FREHEE




” 按钮；

· Revit转换
· 需要有“Revit”绘图软件。
首先在Revit中，通过pkpm建筑插件，对Revit模型进行数据转换，生成brc中间文件。Revit中的房间可以同步移植至PBECA2008中，通过匹配完成。
操作步骤：选择“模型导入/三维模型导入/三维导入/Revit/浏览/转换标准层
· 选择“三维导入/ Revit”菜单下的“[image: image57.png]B B).




” 按钮；

· 选择“三维导入/ Revit”菜单下的“[image: image58.png]FREHEE




” 按钮；

2.3.3.门窗表编辑
· 在门窗匹配对话框（提取门窗表后点击进入匹配可进入）里的上面将列出所有的用户提取的门窗，下面列出所有未匹配的门窗。

· 点击未匹配的门窗项，将切换到门窗所在层，并将门窗居中显示。

· 选择未匹配的门窗项的匹配操作，将当前门窗设置到相应的门窗表，点确定后将修改门窗尺寸与门窗表移植。
2.3.4.标准层编辑
步骤：模型建立／标准层编辑
· 标准层编辑-复制 

根据当前选中标准层数据拷贝一份，生成新的标准层在最后一个标准层，并切换到这个标准
· 标准层编辑-删除
可以将没有组装过的标准层删除
· 标准层编辑-移动基点
选择要移动的和参照的标准层。参照的标准层以较暗的颜色显示，拖动移动的标准层进行移动
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图16
2.3..5.楼层组装
根据基高和组装的各楼层高度依次生成标准层。同时删除超过层高的门窗，根据高度判断地下室墙、半地下室墙的情况进行材料设置。
步骤：模型建立／楼层组装
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图17
该菜单功能为：当以上的选项均确认设置完毕后，用户应按照建筑实际的设计要求进行最终的楼层组装，也就是产生真正的物理楼层，并由程序构建整个三维空间。

操作步骤为：

①．选择标准层，（比如第1标准层）。确定层高。

1． 选择复制层数，即标准层代表的实际物理楼层数。

2． 点击“复制”按钮，组装结果将显示在右侧。

3． 居住建筑和公共建筑建立建筑模型时均应考虑地下室的因素，因此菜单中特别设立了指定地下室层数的功能，用户在建模时将地下室标准层作为第1标准层，然后楼层组装时指定该建筑的地下室层数即可。这样设置的结果直接影响建筑的体形系数。对于具有半地下室的住宅建筑，其设置同上，但请注意，需设置室外地坪标高为实际数值。
注意：

（1）、模型的标准层和普通层的信息是分别保存的，通过楼层组装形成连动。标准层的信息改变了，比如重新编辑了墙线，需要再进行一次楼层组装软件才可以正常计算。

（2）、节能软件在计算时，如果能耗计算采用限值法进行判断，忽略地下室的影响；如果能耗采用对比法或者权衡法进行判断，则按照实际情况考虑地下室的影响。
2.3.6.三维查看
步骤：菜单中选择楼层编辑三维查看，弹出“三维模型分析”对话框，此时进入一般模式。

三维显示的命令，用户也可以直接输入“3D”回车。（鼠标右键快捷菜单也可以直接查看“3D”
[image: image61.png]



图18
· 普通模式

在此模式下，可以随意观察建筑模型的各部位结构。

选中：选择你所察看参数信息的建筑构件；

缩放：鼠标中键滚轮滚动；将鼠标悬停在构件上，即可显示该构件的属性，同时被选择的构件会改变颜色。如：墙体、窗、门、楼板、屋顶的属性。效果如图：

旋转：按住鼠标中键拖拽；
平移：按住鼠标左键拖拽；

显示设定：楼层显示、构件显示、交互控制、其它、统计。
推出：退出当前对话框。

· 漫游模式： 按“空格”键进入漫游模式：

[image: image62.png]



图19查看效果—漫游模式对话框
控制视角方向：鼠标拖拽，鼠标上、下、左、右移动控制视角的抬高、降低、左转、右转；前进、后退、左移、右移：W-前进、S-后退、A-左移、F-右移。漫游的同时，鼠标所在位置可以显示构件的属性。效果如上图，视角抬高，再次按“空格”键进入普通模式。
2.4.模型编辑
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图20
2.4.1. 墙设置［[image: image64.png]


］
·  靠山设置
　　 步骤：设置墙/靠山设置/设置或删除/框选构件
[image: image65.png]




· 分隔墙    
　　步骤：设置墙/分隔墙/设置或删除/框选构件

[image: image66.png]




2.4.2. 门窗设置［[image: image67.png]


］
· 门    
　　步骤：设置门窗幕墙/门/设置或删除或窗转门/框选构件

[image: image68.png]



· 窗     
　　步骤：设置门窗幕墙/窗/设置或删除或门转窗/框选构件

[image: image69.png]




· 幕墙     
　　步骤：设置门窗幕墙/幕墙/设置或删除/框选构件

[image: image70.png]




· 凸窗     
　　步骤：设置门窗幕墙/凸窗/设置或删除/框选构件

[image: image71.png]




2.4.3. 遮阳设置［[image: image72.png]


］
· 玻璃幕墙  
　　步骤：设置遮阳/玻璃幕墙/添加或删除

[image: image73.png]




· 外遮阳    
　　步骤：设置遮阳/外遮阳/添加或删除

[image: image74.png]




2.4.4.设置屋顶设置［[image: image75.png]


］
· 天窗    
　　步骤：设置屋顶天窗/天窗/添加或删除

[image: image76.png]



· 屋顶   
　　步骤：设置屋顶天窗/屋顶/添加或删除

[image: image77.png]




2.4.5.热桥设置［[image: image78.png]


］
· 热桥过梁  
步骤：设置热桥/热桥过梁/添加或删除或修改
· 热桥梁     
步骤：设置热桥/热桥梁/添加或删除或修改
· 热桥楼板  

步骤：设置热桥/热桥楼板/添加或删除或修改
· 热桥柱   

步骤：设置热桥/热桥柱/添加或删除或修改

2.4.6.阳台设置［[image: image79.png]


］ 
步骤：设置阳台//添加或删除
[image: image80.png]




2.4.7.房间设置［[image: image81.png]


］ 
[image: image82.png]



· 房间类型

　　步骤：设置房间设置/恢复默认
建筑类型：居住建筑；公共建筑。

居住建筑，房间类型的可选项为：卧室、起居室、封闭（开敞）楼梯间、封闭（不封闭）架空层、车库、走廊、卫生间等。用户可根据建筑的具体设计要求、建筑所在气候分区等因素对房间类型进行设置。（注意：默认的房间类型的房间类型为“其它”，走廊，厨房等非起居空间都可以按照“其它”设置。） 
公共建筑，软件中主要提示三大类：办公、宾馆以及商场；不同的建筑功能对应不同的房间类型分组，房间类型默认类别有普通办公室、高档办公室、会议室、走廊和其他类型房间（仍属于主要空调房间）。选择不同的房间类型，房间参数中的空调采暖；房间设计温度；照明；空气换气指数等参数均有所不同。
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图21
2.5.暖通设备

2.5.1.暖通设备设计
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图22
2.6.器照明

2.6.1.电器照明设计
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图23
2.7.计算分析

2.7.1.材料编辑
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图24
2.7.3.规定性指标计算报告书 

[image: image87.png]IHEO SEO

NE W

A D

#E0

IR®
DEEHRLIIGRISE- 2|4 BI040
GBI IZI R, 20 14 e 1ee 10 R W e e @ e e

FE@ BOW W
I[FB] & ¢ 1oy~ @ wime®

= HAER

FERXVHRMGHKIE (RN (2003 4848)) GB 50096-1999:
HEEEE: —E=ROEE:

FREE: WESROES:

PEE: -LELRNEE:

BRfE: HEU k.

AR R TR R A TR T N R B R R T A ik

THAXIN: O3R VR 08

it LidbsF=31.00° , HEF=121.00° )

SRHK: EHRER

B _

R B

EAUE: S

NN R

#WHEM: _057

WEIENER (b 26814  m?  BEHH (b
BEHH W

T TR

RARERHNID

. A-

«owm@

3W

2%

311

o





图26
2.7.4.权衡计算报告书
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图27
2.7.5.节能审查报告
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图28
2.7.6.详细报告
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图29
2.7.7.查阅报告
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图30
2.8.节能审查
2.8.1.查阅结论
2.8.2.生成审查文件

2.9.工具箱

2.9.1.计算工具
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图31

2.9.2.墙线检查

2.9.3.墙线修正
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图32
2.10.帮助

2.10.1帮助

2.10.2.关于
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图33

第三章 实例功能解析（公共建筑实例）
选择软件安装目录（C:\PKPM\PBEC2008 \EXAMPLES）中的Sample5为例介绍一下软件在住宅节能设计时的应用。
1．选择工作目录
双击软件在桌面的图标，可以看到
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如上图界面，点击“当前工作目录”，找到本工程的工作路径。如下图，找到后点击“确定”即可。
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2．运行软件

工程目录设置完毕后，选中“运行pbec2008（cad版）”并点击“运行”。

跳出帮助提示框：

步骤一：根据提示选择

 1 如果通过已经设计好的DWG图纸开始节能设计，选择“打开DWG图纸，进行平面图纸转换”。选择完点击“确定”。

  2 如果通过已经保存的工程开始节能设计，选择“读取已保存的工程，如*.bdl文件”。选择完点击“确定”。

  3 不是以上两者的情况。可以选择“忽略”，后进行节能设计。
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步骤二：选择“打开DWG图纸，进行平面图纸转换”。选择完点击“确定”。

步骤三：打开C:\PKPM\PBEC2008\EXAMPLES\Sample5中的一栋具有3个标准层的3层小型办公楼。

步骤四：跳出帮助提示框。
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  1 天正5.0以下版本或者纯CAD图形，可以根据提示选择“打开天正3或纯CAD图形，在“模型设计”菜单下，选择“模型导入’。”
2天正5.0以上版本或者Revit图形，在“模型设计”菜单下，“三维导入”天正5.0以上版本、ABD图形或Revit数据。
  3 编辑已存在模型或者其他情况选择“继续您的设计”。
3．参数设置
步骤一：在“参数设置”输入“基本信息”
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1 选择计算城市为上海，属于夏热冬冷地区。

2 选择建筑物朝向为“西偏北”，输入偏角“20”。

3 选择建筑功能为“办公楼”。

4 选择审查模式为“居住建筑”。

5 选择审查标准为“全国标准”（这里参照《公共建筑节能设计标准》）。

步骤二：填写施工信息
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1 选择工程标号01

2 选择工程日期2007-12-3。

3 选择建筑单位“建科院pkpm”

4 选择设计单位“建科院pkpm”

5 选择施工单位“建科院pkpm”

6 选择单位工程“1#”

7 填写 设计人“王凯”，审核人“李飞”，审定人“王凯”

8 填写 工程项目名称“例子-xxxxx-办公楼”

9 填写 设计建筑名称“xxx办公楼”

10 填写 施工建筑面积、设计建筑面积
步骤三：输入“节能参数”，按照当地规范要求决定参数设置，否则按照默认设置。[image: image102.png][WE3H [RanTnE | Basn
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4．构件提取
第一种提取方式：

步骤一：点击“构件提取”选项，AutoCAD界面如图所示：
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步骤二：提取墙体构件
1 点击“墙”按钮，界面上首先显示基本参数对话框，用户一般只需按系统默认值，点击“确定”。

2 命令行提示：请选择双线：光标呈小方块状，在图中点选墙线。选择之后，所有墙线整体显示为虚线。
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3 命令行提示：框选区域：框选3个标准层所在的图形范围，命令行提示：继续框选/右键退出，点击鼠标右键确定退出。

4 软件提示“正在提取双线”，提取完毕后的显示如图所示。
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步骤三：提取“门”构件

1 点击“门”按钮，命令行提示：请选择门块：
2 光标呈小方块状，在图中点选门块。选择之后，所有门显示为虚线，点击鼠标右键确定。
3 软件提示“正在提取门线”。
步骤四：提取“窗”构件

1 点击“窗”按钮，命令行提示：请选择窗块：
2 光标呈小方块状，在图中点选窗块。选择之后，所有窗显示为虚线，点击鼠标右键确定。
3 软件提示“正在提取窗线”。
步骤五：提取“玻璃幕墙”构件

1 点击“玻璃幕墙”按钮，命令行提示：请选择玻璃幕墙：
2 光标呈小方块状，在图中点选玻璃幕墙。选择之后，所有玻璃幕墙显示为虚线，点击鼠标右键确定。
3 软件提示“正在提取玻璃幕墙线”。
步骤六：提取“柱”构件

1 点击“柱”按钮，命令行提示：请选择窗块：
2 光标呈小方块状，在图中点选窗块。选择之后，所有窗显示为虚线，点击鼠标右键确定。
3 软件提示“正在提取柱线”。
第二种提取方式：
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步骤一：指定图层的提取方式：将要提取各构件层图层名称填入下面对应的格中。

步骤二：点取提取构件，当提示“分析墙层、分析窗层“结束后转换如下图
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5 模型的修改：

步骤一：查看提取的模型
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步骤二：选择图层，进行补上窗线的操作步骤如下。

     [image: image112.png]



1 点击 “窗”按钮。

2 点击AutoCAD的“绘制直线”命令按钮。

3 直接在图中需要补画窗线的位置绘制直线， 
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6．模型转换
步骤一：点击模型导入面板下的“转换标准层”按钮，弹出“标准层信息”的对话框，点击“确定”。
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哪些层可以不用作为标准层选取？
一般，地下室车库、储藏层、设备层这种没有人员活动的最底层，（如果是中间层，则需要提取，但是处理的时候不需要中间任何隔断）公共建筑的地下室外墙有指标要求的情况下在应用软件时，应该将地下室作为标准层考虑，否则，软件无法在静态报告书中生成相应围护结构的计算表格。

步骤二：在弹出的“标准信息对话”设置对话框中，设置默认楼高为3300、窗台高为250mm等其他高度参数的设置，点击“确定”。
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步骤三：命令行提示框选标准层，然后在图中框选第一标准层所在的图形范围，如图所示。
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步骤四：命令行提示选择基点，然后在图中选择3个标准层共有的一个点。命令行提示：继续框选/右键退出。
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步骤五：继续框选第二标准层所在的图形范围，然后选择基点。命令行提示：继续框选/右键退出。
步骤六：继续框选第二标准层所在的图形范围，然后选择基点。点击右键确定退出。

步骤七：软件提示“正在计算”，即软件正在转换3个标准层的图形信息，转换完之后，给出提示如图：
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  1 选择“打开智能墙线修正”会进行自动的有提示的识别和墙线编辑。在这里选择智能墙线修正。

  2 选择“不处理”，可以进行人工的识别和墙线的编辑。

7．编辑转换后的新模型

步骤一：选择提示中的“智能墙线修正”后确定，则自动跳出修改对话框。如图所示。
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1  第一标准层如图所示，图中有红色圆圈显示，但是该红色圆圈是由于墙线两个节点的距离太靠近，并不影响到房间的封闭，所以可以保留，不必特意删除。在这里，选择“删除弧墙”，当变蓝时选择成功，左键点击进行修改，自动转入下一项。
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② 当进行处理完成，有未处理的項时提示，如下图
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 ③选择修改结束后，没有要修改項。提示如下图
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  ④“确定”后自动切换到下一标准层，“忽略”后不进行标准层切换。如要切换标准层，在筛选器中的选择层下拉菜单中选择。
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 ⑤对标准层进行“墙线智能修正”有两种打开方式 如下图
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⑥ 选择“标准层2”，如图所示，在玻璃幕墙与墙连接处，有2个红色圆圈显示，放大可以看到玻璃幕墙线与墙线没有连接，导致房间不封闭。这里，点击“智能墙线修正”的“延伸和合并墙线”选项，墙线自动修正。同样，标准层3的玻璃幕墙和墙线连接处也要连接起来。
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⑦ 对于智能修正不能完全修正的墙线，可使用acad命令延伸、画线、移动等进行编辑。
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⑧ 查看是否连接完全，可以用右键菜单“刷新”，看是否生成新的空间，如图

[image: image127.png]



步骤二：点击“筛选器”下的“选择层”下拉菜单，选择标准层2。通过右键选择要显示的构件。也可以显示模型上门窗的尺寸。
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步骤四：模型编辑-墙-靠山墙

1 靠山墙布置，操作步骤如下：
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① 左键点选模型中要设置的外墙。右键确定，下方命令对话框提示“1个墙设置为靠山墙”，而定义的山墙图像也变成橘色，说明设置成功。
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3 模型编辑-墙-分隔墙的设置

①选择“标准层1”。
②选择设置分隔墙的方式“选择房间”“选择墙线”分别设置如下
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③指定房间布置隔墙左键选择房间号，右键确定。
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③指定墙线左键选择墙线，右键确定。
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步骤五：模型编辑-门窗幕墙-门，操作步骤如下：

1 选择“标准层1”。

2 选择“门布置方式”中的“居中”
3 然后输入要布置的门宽和高。

4 点击“设置”。

5 对于提取错的门或者外面玻璃门在模型中按窗处理时用“门转窗”命令转换。
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 ⑥选择要布置门的墙线，输入门宽1200mm， 门高2300mm，点击“设置”按钮。

命令行提示：请选择对象：在图上点击对象即可
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⑦“窗转门”选择要转换成门的窗。左键点击确认选择，右键确认操作。
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步骤六：模型编辑-门窗幕墙-窗，操作步骤如下：

1 选择“标准层2”。

2 选择“窗布置方式”中的“居中”
3 然后输入要布置的窗宽和窗高及窗台高。

4 点击“设置”。

5 对于提取错的窗或者其他原因造成门在模型中按窗处理时用“窗转门”命令转换。
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⑥选择要布置窗的墙线，输入窗高1600mm 窗宽2000mm 窗台高900mm，点击“设置”按钮。

命令行提示：请选择要对象：在图上点击对象即可。
。
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⑦“门转窗”选择要转换成窗的门。左键点击确认选择，右键确认操作。
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步骤七：模型设置-门窗幕墙-幕墙布置

公共建筑的外立面采用玻璃幕墙的设计情况很普遍，软件提供了外墙上直接布置玻璃幕墙的功能。在门窗幕墙下选择“幕墙”进行操作。
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1 选择“标准层1”。

2 选择“幕墙材质”“透明材质”
3 然后输入要布置的幕墙宽2000mm。点击“设置”。

命令行提示：请选择对象：在图上点击对象即可。
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步骤八：模型编辑-门窗幕墙-凸窗，操作步骤如下：

4 选择“标准层2”。

5 选择“窗布置方式”中的“居中”
6 选择“窗的类型”“凸窗”
7 选择“凸窗的形状”为“矩形”
8 然后输入要布置的凸窗宽和窗高、窗台高凸出距离等。

9 点击“设置”。
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⑦选择要布置凸窗的墙线，输入窗高1600mm 窗宽2000mm 窗台高900mm，点击“设置”按钮。

命令行提示：请选择要对象：在图上点击对象即可。
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步骤九：模型编辑-遮阳设置，操作步骤如下：

1 选择“标准层2”。

2 选择“遮阳类型”中的“玻璃幕墙”
3 选择“选择类型”“水平百叶”
4 选择“凸窗的形状”为“矩形”
5 然后输入要布置的“百叶间距”“挡板深度”“角度”

6 点击“添加”。
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⑦选择要布置凸窗的墙线，输入窗高1600mm 窗宽2000mm 窗台高900mm，点击“设置”按钮。

命令行提示：请选择要对象：在图上点击对象即可。
步骤九：模型编辑-热桥设置，操作步骤如下：

1 选择“标准层1”。

2 选择“热桥梁”
3 输入梁高
4 点击修改
5 在图上框选选择要修改的对象右键确定。
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步骤十：点击“房间编辑”对房间类型进行设置。
操作步骤：
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1 选择标准层1。

2 选择建筑功能：办公。

3 在下拉条中选择具体的房间类型：普通办公室。

4 点击“设置”

5 依次定义每个房间。

6 切换标准层，再次按照上面顺序定义房间类型。
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步骤十一：点击“房间编辑”下“中庭天井”对中庭和天井进行设置。
操作步骤：
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1 选择标准层1。

2 选择“中庭天井”中“中庭”

3 选择中庭挖空方式“挖上楼版”

4 点击“设置”，在图中选取要定义的房间。

5 确定后该房间改变为中庭。

6 切换标准层，再次按照上面顺序定义中庭。在第二标准层时挖空方式为“上下板均挖空”，在第三标准层时挖空方式为“挖下楼板”

7 天井的定义类似。

8 其他标准层的房间也按照相同的方法进行标记。设置了房间类型后，如图所示：
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步骤七：楼层组装

以上“模型编辑”完成之后，就可按实际物理楼层对模型进行全楼组装了。假设该建筑物3个标准层分别对应的楼层高度为4200mm、3300mm、3300mm。

操作步骤：

1 选择“模型建立”下的“楼层组装”，跳出提示如下图，有未完成项显示红叉，检查项完成则以绿色对号表示，点击确定后，弹出楼层组合面板。

2 选择标准层1。

3 将层高改为4200mm。

4 选择复制的层数1。

5 点击“复制”

6 其他标准层依次操作。
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步骤八：保存文件

在设计的步骤中可随时保存文件，点击“文件操作”菜单下的“保存”，则将后缀名为bdl的文件保存到最初设置的工作目录下，也可点击“另存为”，可另外保存文件。

[image: image169.png]BFED: [ o ] o @y
(=]l
(] building~1_autosave
aE®: | -] BES)

RFSE @ [BIL Files G EIL)

Bl





8．模型察看

  步骤一：点击“三维显示”如下图，则动态显示建筑三维图像。
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步骤二：对不满意的构件或者材料进行修改。

1 左键选择外墙，变红后如图，右键确认。跳出对话框，选择设为玻璃幕墙。
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2 如下图，该墙的属性修改为幕墙。
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9．节能方案设计
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步骤一：点击“最优方案”中的“方案条件”按钮，弹出“优化方案选择”对话框，如图所示，根据本工程的特点，依次选择“墙体”、“门窗幕墙”、“屋面”、“楼板地面”、“建筑遮阳”下各个构件的材料参数设定，点击“下一步”。

[image: image175.png]TERE
E &
AT
]

N

TG PRERL Bl 0 B9
mEsE  TRA B W F B3
RAE SRR B W F B3
S0E  iRE B W o B3
R 307 /m o0t/ B
TR oisR/to0om © e
i

TG PRERL Bl 0 B9
mEsE  TRA B W F B3
RAE (RE B W o B3
Kbt _sos/m soot/m FC)
WrEE

N AR Bl 0 B9
RE (RE B W o B3
Kbt _sos/m soot/m FC)

B





步骤二：进入方最优方案界面。

操作步骤：
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1 选择外墙在构建列表中选择一种保温方案，点击“选择”确定所用外墙节能方式。

2 没有所需外墙保温方案，我们通过修改相近的方案来得到我们所需，双击相近方案，跳出修改墙面对话框。
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3 修改方案名称为“默认外墙材料”、饰面材料和外墙材料。

4 外墙材料选择保温材料为“膨胀聚苯板”

5 主墙体材料为“非孔混凝土小砌块（190厚）（盲孔）。

6 点击确定后定义了自己所需的方案。在最优方案界面下点击“选择“则确认了该方案为所有外墙体的材料。

7 对于特殊要求的外墙，点击“逐个定义“进行赋值。如图[image: image178.png]



8 在图像中选取要定义的外墙，并进行修改，修改完低级“返回”回到“最优方案界面”，依次进行其余构建材料的设定和修改。

9 全部完成后进行计算。跳出“计算结果分析”如图

10 根据设定的方案。进行负荷分析，可清晰的看到该方案需要加强和修改的地方。以利于工程师找到最优的节能方案。

全部结束后点击“最优方案”界面的关闭，结束节能的设计过程。
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9．节能计算

步骤一：点击“计算分析”的“规定指标计算”按钮，进行规定性指标计算。计算报告如图所示：
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步骤二：能耗计算

围护结构有部分未满足节能设计标准的，须采用“权衡计算”进行综合评价。点击“权衡计算”按钮，可以生成动态能耗是否满足标准的节能报告书。
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9．节能报审

步骤一：点击“节能审查报告”菜单，生成审查备案登记表。

点击“确定”，软件会提示“是否查看备案登记表”，生成的《上海市民用建筑节能备案登记表（公共建筑部分）如下图所示：
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步骤二：点击“详细报告”按钮，生成Excel的详细报告。

步骤三：点击“查阅报告”按钮，可以查阅已经生成的报告。
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步骤四：点击“生成报审文件”按钮，可以生成电子报审文件。

至此就完成一个完整的公共建筑节能设计实例的计算分析。
附录A 建筑外遮阳系数计算方法

A.0.1  水平遮阳板的外遮阳系数和垂直遮阳板的外遮阳系数应按下列公式计算确定：

水平遮阳板： 
[image: image186.wmf]1
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                         （A.O.1-1）  

垂直遮阳板： 
[image: image187.wmf]1
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                          （A.O.1-2）  

遮阳板外挑系数：  PF = 
[image: image188.wmf]B

A

                                     （A.O.1-3） 

式中    SDH—水平遮阳板夏季外遮阳系数；

        SDV—垂直遮阳板夏季外遮阳系数；  


[image: image189.wmf]h

a

、
[image: image190.wmf]h

b

、
[image: image191.wmf]v

a

、
[image: image192.wmf]v

b

—计算系数，按表A.0.1取定；

        PF—遮阳板外挑系数，当计算出的PF＞1时，取PF=1；

A— 遮阳板外挑长度（图A.0.1）；

        B—遮阳板根部到窗对边距离（图A.0.1）。
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A.0.2  水平遮阳板和垂直遮阳板组合成的综合遮阳，其外遮阳系数值应取水平遮阳板和垂直遮阳板的外遮阳系数的乘积。
	气候区
	遮阳装置
	计算系数
	东
	东南
	南
	西南
	西
	西北
	北
	东北

	寒冷地区
	水平遮阳板
	
[image: image194.wmf]h

a


	0.35
	0.53
	0.63
	0.37
	0.35
	0.35
	0.29
	0.52

	
	
	
[image: image195.wmf]h

b


	-0.76
	-0.95
	-0.99
	-0.68
	-0.78
	-0.66
	-0.54
	-0.92

	
	垂直遮阳板
	
[image: image196.wmf]v

a


	0.32
	0.39
	0.43
	0.44
	0.31
	0.42
	0.47
	0.41

	
	
	
[image: image197.wmf]v

b


	-0.63
	-0.75
	-0.78
	-0.85
	-0.61
	-0.83
	-0.89
	-0.79

	夏热冬冷地区
	水平遮阳板
	
[image: image198.wmf]h

a


	0.35
	0.48
	0.47
	0.36
	0.36
	0.36
	0.30
	0.48

	
	
	
[image: image199.wmf]h

b


	-0.75
	-0.83
	-0.79
	-0.68
	-0.76
	-0.68
	-0.58
	-0.83

	
	垂直遮阳板
	
[image: image200.wmf]v

a


	0.32
	0.42
	0.42
	0.42
	0.33
	0.41
	0.44
	0.43

	
	
	
[image: image201.wmf]v

b


	-0.65
	-0.80
	-0.80
	-0.82
	-0.66
	-0.82
	-0.84
	-0.83

	夏热冬暖地区
	水平遮阳板
	
[image: image202.wmf]h

a


	0.35
	0.42
	0.41
	0.36
	0.36
	0.36
	0.32
	0.43

	
	
	
[image: image203.wmf]h

b


	-0.73
	-0.75
	-0.72
	-0.67
	-0.72
	-0.69
	-0.61
	-0.78

	
	垂直遮阳板
	
[image: image204.wmf]v

a


	0.34
	0.42
	0.41
	0.41
	0.36
	0.40
	0.32
	0.43

	
	
	
[image: image205.wmf]v

b


	-0.68
	-0.81
	-0.72
	-0.82
	-0.72
	-0.81
	-0.61
	-0.83

	注：其各朝向的计算系数按上表中最接近的朝向取值


A.0.3  窗口前方所设置的并与窗面平行的挡板（或花格等）遮阳的外遮阳系数应按下式计算确定：
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式中  


[image: image207.wmf]h

—挡板轮廓光比。即窗洞口面积减去挡板轮廓由太阳光线投影在窗洞口上所产生的阴影面积后的剩余面积与窗洞口面积的比值。挡板个朝向的轮廓透光比按该朝向上的4组典型太阳光线入射角，采用比取4个透光比的平均值。典型太阳入射角按表A.0.3选取。

     
[image: image208.wmf]h

*—挡板构造透射比。

          混凝土、金属类挡板取0.1；

          厚帆布、玻璃钢类挡板去0.4；

          深色玻璃、有机玻璃类挡板取0.6；

          浅色或其他非透明材料制作的花格、百叶类构造取0.15。

	窗口朝向
	南
	东、西
	北

	
	1组
	2组
	3组
	4组
	1组
	2组
	3组
	4组
	1组
	2组
	3组
	4组

	太阳高度角
	0
	0
	60
	06
	0
	0
	45
	45
	0
	30
	30
	30

	太阳方位角
	0
	45
	0
	45
	75
	90
	75
	90
	180
	180
	135
	-135


A.0.4  幕墙的水平遮阳可转换成水平遮阳加挡板遮阳，垂直遮阳可转化成垂直遮阳加挡板遮阳，如图A.0.4所示。图中标注的尺寸A和B用于计算水平遮阳和垂直遮阳遮阳板的外挑系数PF，C为挡板的高度或宽度。挡板遮阳的轮廓透光比η可以近似取为1。
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附录B 外墙平均传热系数的计算方法
B.0.1外墙的传热系数是包括主墙体及其周边结构性热桥（构造柱、圈梁、楼板伸入外墙部分等）在内的外墙平均传热系数Km。Km为外墙各部位（不包括门窗）的传热系数对其面积的加权平均值，按下式计算：


Km=                                  

式中：Km——外墙的平均传热系数[W/（m2·K）]。

Kp——外墙主体部位（主墙体）的传热系数[W/（m2·K）]，取计算值。如主墙体由二种或以上材料组成，也应作加权平均计算。

Fp——外墙主体部位（主墙体）面积（m2），可按设计建筑物标准层的主墙体面积。

KB1、KB2、KB3——外墙各热桥部位（构造柱、圈梁、楼板伸入外墙部分等）的传热系数[W/（m2·K）]。取计算值。
B.0.2外墙中丁字形部位构造柱和楼板端头这两个热桥部位（图3-11）的传热系数可分别按式3-6和式3-7计算（圈梁部位KB2可按主墙体同样的方法计算）：


（a）丁字形部位构造柱（平面图）       （b）楼板端头（剖面图）

图  两个热桥部位传热系数计算厚度示意
（a）丁字形部位构造柱传热系数KB1：


KB1=                           W /（ m2·K ）    （3-6）
                  +      +      + 0.15
（b）楼板端头部位传热系数KB3：


KB3=                           W /（ m2·K ）    （3-7）
                  +            + 0.15
上列两式中：

δe、λce——热桥部位外侧找平层和外保温构造层的厚度（m）以及相应材料的导热系数计算值；

δw、λcw——不包括抹灰层在内的主墙体厚度（m）、丁字形内墙材料的导热系数计算值。
附录C 《公共建筑节能设计标准》建筑节能规范强制性条文

1．建筑与建筑热工设计 

4.1 一般规定

4.1.1  建筑总平面的布置和设计，宜利用冬季日照并避开冬季主导风向，利用夏季自然通风。建筑的主朝向宜选择本地区最佳朝向或接近最佳朝向。

4.1.2  严寒、寒冷地区建筑的体形系数应小于或等于0.40。当不能满足本条文的规定时，必须按本标准第4.3节的规定进行权衡判断。
4.2 围护结构热工设计

4.2.1  各城市的建筑气候分区应按表4.2.1确定。
                      表4.2.1主要城市所处气候的分布

	气候分区
	代表性城市

	严寒地区A区
	海伦、博克图、伊春、呼玛、海拉尔、满洲里、齐齐哈尔、富锦、哈尔滨、牡丹江、克拉玛依、佳木斯、安达

	严寒地区B区
	长春、乌鲁木齐、延吉、通辽、通化、四平、呼和浩特、抚顺、大柴旦、沈阳、大同、本溪、阜新、哈密、鞍山、张家口、酒泉、伊宁、吐鲁番、西宁、银川、丹东

	寒冷地区
	兰州、太原、唐山、阿坝、喀什、北京、天津、大连、阳泉、平凉、石家庄、德州、晋城、天水、西安、拉萨、康定、济南、青岛、安阳、郑州、洛阳、宝鸡、徐州

	夏热冬冷地区
	黄石、岳阳、汉中、安康、上海、杭州、宁波、宜昌、长沙、南昌、株洲、永州、赣州、韶关、桂林、重庆、达县、万州、南充、宜宾、成都、贵阳、遵义、凯里、绵阳

	夏热冬暖地区
	福州、莆田、龙岩、梅州、兴宁、英德、河池、柳州、贺州、泉州、厦门、广州、深圳、湛江、汕头、海口、南宁、北海、梧州


4.2.2  根据建筑所处城市的建筑气候分区，围护结构的热工性能应分别符合表4.2.2-1、表4.2.2-2、表4.2.2-3、表4.2.2-4、表4.2.2-5以及表4.2.2-6的规定，其中外墙的传热系数为包括结构性热桥在内的平均值Km。当建筑所处城市属于温和地区时，应判断该城市的气象条件与表4.2.1中的哪个城市最接近，围护结构的热工性能应符合那个城市所属气候分区的规定。当本条文的规定不能满足时，必须按本标准第4.3节的规定进行权衡判断。
                表4.2.2-1严寒地区A区围护结构传热系数限值 
	维护结构部位
	体型系数≤0.3

传热系数K

W/（m2K）
	0.3＜体型系数≤0.4

传热系数K

W/（m2K）

	屋面
	≤0.35
	≤0.30

	外墙（包括非透明幕墙）
	≤0.45
	≤0.40

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	≤0.45
	≤0.4

	非采暖房间与采暖房间的隔墙或楼板
	≤0.6
	≤0.6

	单一朝向的外窗（包括透明幕墙）
	窗墙面积比≤0.2
	≤3.0
	≤2.7

	
	0.2＜窗墙面积比≤0.3
	≤2.8
	≤2.5

	
	0.3＜窗墙面积比≤0.4
	≤2.5
	≤2.2

	
	0.4＜窗墙面积比≤0.5
	≤2.0
	≤1.7

	
	0.5＜窗墙面积比≤0.7
	≤1.7
	≤1.5

	屋顶透明部分
	≤2.5


表4.2.2-2严寒地区B区围护结构传热系数限值 

	维护结构部位
	体型系数≤0.3

传热系数K

W/（m2K）
	0.3＜体型系数≤0.4

传热系数K

W/（m2K）

	屋面
	≤0.45
	≤0.35

	外墙（包括非透明幕墙）
	≤0.50
	≤0.45

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	≤0.50
	≤0.45

	非采暖房间与采暖房间的隔墙或楼板
	≤0.8
	≤0.8

	单一朝向的外窗（包括透明幕墙）
	窗墙面积比≤0.2
	≤3.2
	≤2.8

	
	0.2＜窗墙面积比≤0.3
	≤2.9
	≤2.5

	
	0.3＜窗墙面积比≤0.4
	≤2.6
	≤2.2

	
	0.4＜窗墙面积比≤0.5
	≤2.1
	≤1.8

	
	0.5＜窗墙面积比≤0.7
	≤1.8
	≤1.6

	屋顶透明部分
	≤2.6


表4.2.2-3寒冷地区围护结构传热系数和遮阳系数限值 

	维护结构部位
	体型系数≤0.3

传热系数K

W/（m2K）
	0.3＜体型系数≤0.4

传热系数K

W/（m2K）

	屋面
	≤0.55
	≤0.45

	外墙（包括非透明幕墙）
	≤0.60
	≤0.50

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	≤0.60
	≤0.50

	非采暖房间与采暖房间的隔墙或楼板
	≤1.5
	≤1.5

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K

W/（m2K）
	遮阳系数SC（东、南、西向/北向）
	传热系数K

W/（m2K）
	遮阳系数SC（东、南、西向/北向）

	单一朝向的外窗（包括透明幕墙）
	窗墙面积比≤0.2
	≤3.5
	—
	≤3.0
	—

	
	0.2＜窗墙面积比≤0.3
	≤3.0
	—
	≤2.5
	—

	
	0.3＜窗墙面积比≤0.4
	≤2.7
	≤0.70/—
	≤2.3
	≤0.70/—

	
	0.4＜窗墙面积比≤0.5
	≤2.3
	≤0.60/—
	≤2.0
	≤0.60/—

	
	0.5＜窗墙面积比≤0.7
	≤2.0
	≤0.50/—
	≤1.8
	≤0.50/—

	屋顶透明部分
	≤2.7
	≤0.50
	≤2.7
	≤0.50

	注：有外遮阳时，遮阳系数=玻璃的遮阳系数×外遮阳的的遮阳系数；无外遮阳时，遮阳系数=玻璃的遮阳系数


表4.2.2-4夏热冬冷地区围护结构传热系数和遮阳系数限值 

	维护结构部位
	传热系数K  W/（m2K）

	屋面
	≤0.70

	外墙（包括非透明幕墙）
	≤1.0

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	≤1.0

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K

W/（m2K）
	遮阳系数SC（东、南、西向/北向）

	单一朝向的外窗（包括透明幕墙）
	窗墙面积比≤0.2
	≤4.7
	—

	
	0.2＜窗墙面积比≤0.3
	≤3.5
	≤0.55/—

	
	0.3＜窗墙面积比≤0.4
	≤3.0
	≤0.50/0.60

	
	0.4＜窗墙面积比≤0.5
	≤2.8
	≤0.45/0.55

	
	0.5＜窗墙面积比≤0.7
	≤2.5
	≤0.40/0.50

	屋顶透明部分
	≤3.0
	≤0.40

	注：有外遮阳时，遮阳系数=玻璃的遮阳系数×外遮阳的的遮阳系数；无外遮阳时，遮阳系数=玻璃的遮阳系数


表4.2.2-5夏热冬暖地区围护结构传热系数和遮阳系数限值 

	维护结构部位
	传热系数K  W/（m2K）

	屋面
	≤0.90

	外墙（包括非透明幕墙）
	≤1.5

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	≤1.5

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K

W/（m2K）
	遮阳系数SC（东、南、西向/北向）

	单一朝向的外窗（包括透明幕墙）
	窗墙面积比≤0.2
	≤6.5
	—

	
	0.2＜窗墙面积比≤0.3
	≤4.7
	≤0.50/0.60

	
	0.3＜窗墙面积比≤0.4
	≤3.5
	≤0.45/0.55

	
	0.4＜窗墙面积比≤0.5
	≤3.0
	≤0.40/0.50

	
	0.5＜窗墙面积比≤0.7
	≤3.0
	≤0.35/0.45

	屋顶透明部分
	≤3.5
	≤0.35

	注：有外遮阳时，遮阳系数=玻璃的遮阳系数×外遮阳的的遮阳系数；无外遮阳时，遮阳系数=玻璃的遮阳系数


表4.2.2-6  不同气候地面和地下室外墙热阻限值

	气候分区
	围护结构部位
	热阻R（m2K）/W

	严寒地区A区
	地面：周边地面

非周边地面
	≥2.0

≥1.8

	
	采暖地下室外墙（与土壤接触的墙）
	≥2.0

	严寒地区B区
	地面：周边地面

非周边地面
	≥2.0

≥1.8

	
	采暖地下室外墙（与土壤接触的墙）
	≥1.8

	寒冷地区
	地面：周边地面

非周边地面
	≥1.5

	
	采暖、空调地下室外墙（与土壤接触的墙）
	≥1.5

	夏热冬冷地区
	地面
	≥1.2

	
	地下室外墙（与土壤接触的墙）
	≥1.2

	夏热冬暖地区
	地面
	≥1.0

	
	地下室外墙（与土壤接触的墙）
	≥1.0

	注：周边地面系指距外墙内表面2m以内的地面；

地面热阻系数建筑基础持力层以上各层材料的热阻之和；

地下室外墙热阻系指土壤以内各层材料的热阻之和。


4.2.3 外墙与屋面的热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。

4.2.4  建筑每个朝向的窗（包括透明幕墙）墙面积比均不应大于0.70。当窗（包括透明幕墙）墙面积比小于0.40时，玻璃（或其他透明材料）的可见光透射比不应小于0.4。当不能满足本条文的规定时，必须按本标准第4.3节的规定进行权衡判断。
4.2.5  夏热冬暖地区、夏热冬冷地区的建筑以及寒冷地区中制冷负荷大的建筑，外窗（包括透明幕墙）宜设置外部遮阳，外部遮阳的遮阳系数按本标准附录A确定。

4.2.6 屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的20%，当不能满足本条文的规定时，必须按本标准第4.3节的规定进行权衡判断。
4.2.7  建筑中庭夏季应利用通风降温，必要时设置机械排风装置。

4.2.8  外窗的可开启面积不应小于窗面积的30%；透明幕墙应具有可开启部分或设有通风换气装置。

4.2.9  严寒地区建筑的外门应设门斗，寒冷地区建筑的外门宜设门斗或应采取其他减少冷风渗透的措施。其他地区建筑外门也应采取保温隔热节能措施。

4.2.10  外窗的气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB 7107规定的4级。

4.2.11  透明幕墙的气密性不应低于《建筑幕墙物理性能分级》GB/T 15225规定的3级。

4.3.1  首先计算参照建筑在规定条件下的全年采暖和空气调节能耗，然后计算所设计建筑在相同条件下的全年采暖和空气调节能耗，当所设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗时，判定围护结构的总体热工性能符合节能要求。当所设计建筑的采暖和空气调节能耗大于参照建筑的采暖和空气调节能耗时，应调整设计参数重新计算，直至所设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。

4.3.2  参照建筑的形状、大小、朝向、内部的空间划分和使用功能应与所设计建筑完全一致。在严寒和寒冷地区，当所设计建筑的体形系数大于本标准第4.1.2条的规定时，参照建筑的每面外墙均应按比例缩小，使参照建筑的体形系数符合本标准第4.1.2条的规定。当所设计建筑的窗墙面积比大于本标准第4.2.4条的规定时，参照建筑的每个窗户（透明幕墙）均应按比例缩小，使参照建筑的窗墙面积比符合本标准第4.2.4条的规定。当所设计建筑的屋顶透明部分的面积大于本标准第4.2.6条的规定时，参照建筑的屋顶透明部分的面积应按比例缩小，使参照建筑的屋顶透明部分的面积符合本标准第4.2.6条的规定。

4.3.3  参照建筑外围护结构的热工性能参数取值应完全符合本标准第4.2.2条的规定。

4.3.4  所设计建筑和参照建筑全年采暖和空气调节能耗的计算必须按照本标准附录B的规定进行。

2．围护结构热工性能的权衡计算

B.0.1  假设所设计建筑和参照建筑空气调节和采暖都采用两管制风机盘管系统，水环路的划分与所设计建筑的空气调节和采暖系统的划分一致。

B.0.2  参照建筑空气调节和采暖系统的年运行时间表应与所设计建筑一致。当设计文件没有确定所设计建筑空气调节和采暖系统的年运行时间表时，可按风机盘管系统全年运行计算。

B.0.3  参照建筑空气调节和采暖系统的日运行时间表应与所设计建筑一致。当设计文件没有确定所设计建筑空气调节和采暖系统的日运行时间表时，可按表B.0.3确定风机盘管系统的日运行时间表。

表B.0.3  风机盘管系统的日运行时间表

	类    别
	
	系统工作时间

	办公建筑
	工作日
	7：00—18：00

	
	节假日
	—

	宾馆建筑
	全年
	1：00—24：00

	商场建筑
	全年
	8：00—21：00


B.0.4  参照建筑空气调节和采暖区的温度应与所设计建筑一致。当设计文件没有确定所设计建筑空气调节和采暖区的温度时，可按表B.0.4 确定空气调节和采暖区的温度。

表B.0.4  空气调节和采暖房间的温度（℃）
	
	时       间

	建筑类别
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	办公

建筑
	工作

日
	空调
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26

	
	
	采暖
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20

	
	节假

日
	空调
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	
	采暖
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	时       间

	建筑类别
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	宾馆

建筑
	全年
	空调
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	
	采暖
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	商场

建筑
	全年
	空调
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	25
	25
	25
	25

	
	
	采暖
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	16
	18
	18
	18
	18

	
	时       间

	建筑类别
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公

建筑
	工作

日
	空调
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	
	采暖
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	节假日
	空调
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	
	采暖
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	宾馆

建筑
	全年
	空调
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	
	采暖
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	商场

建筑
	全年
	空调
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	37
	37
	37
	37

	
	
	采暖
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	12
	12
	12


B.0.5  参照建筑各个房间的照明功率应与所设计建筑一致。当设计文件没有确定所设计建筑各个房间的照明功率时，可按表B.0.5-1确定照明功率。参照建筑和所设计建筑的照明开关时间按表B.0.5-2确定。

表B.0.5-1  照明功率密度值（W/m²）
	建筑类别
	房间类别
	照明功率密度

	办公建筑
	普通办公室
	11

	
	高档办公室、设计室
	18

	
	会议室
	11

	
	走  廊
	5

	
	其  他
	11

	宾馆建筑
	客  房
	15

	
	餐  厅
	13

	
	会议室、多功能厅
	18

	
	走  廊
	5

	
	门  厅
	15

	商场建筑
	一般商店
	12

	
	高档商店
	19


表B.0.5-2  照明开关时间表（%）
	
	时       间

	建筑类别
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	办公建筑
	工作日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆建筑
	全  年
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	商场建筑
	全  年
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60

	
	时       间

	建筑类别
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公建筑
	工作日
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆建筑
	全  年
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	商场建筑
	全  年
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


B.0.6  参照建筑各个房间的人员密度应与所设计建筑一致。当不能按照设计文件确定设计建筑各个房间的人员密度时，可按表B.0.6-1 确定人员密度。参照建筑和所设计建筑的人员逐时在室率按表B.0.6-2确定。

表B.0.6-1  不同类型房间人均占有的使用面积（m²/人）
	建筑类别
	房间类别
	人均占有的使用面积

	办公建筑
	普通办公室
	4

	
	高档办公室
	8

	
	会议室
	2.5

	
	走  廊
	50

	
	其  他
	20


续表B.0.6-1

	建筑类别
	房间类别
	人均占有的使用面积

	宾馆建筑
	普通客房
	15

	
	高档客房
	30

	
	会议室、多功能厅
	2.5

	
	走  廊
	50

	
	其  他
	20

	商场建筑
	一般商店
	3

	
	高档商店
	4


表B.0.6-2房间人员逐时在室率（%）
	
	时       间

	建筑类别
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	办公建筑
	工作日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆建筑
	全  年
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50

	商场建筑
	全  年
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80

	
	时       间

	建筑类别
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公建筑
	工作日
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆建筑
	全  年
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	商场建筑
	全  年
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


B.0.7  参照建筑各个房间的电器设备功率应与所设计建筑一致。当不能按设计文件确定设计建筑各个房间的电器设备功率时，可按表B.0.7-1确定电器设备功率。参照建筑和所设计建筑电器设备的逐时使用率按表B.0.7-2确定。

表B.0.7-1不同类型房间电器设备功率（W/m²）

	建筑类别
	房间类别
	电器设备功率

	办公建筑
	普通办公室
	20

	
	高档办公室
	13

	
	会议室
	5

	
	走  廊
	0

	
	其  他
	5

	宾馆建筑
	普通客房
	20

	
	高档客房
	13

	
	会议室、多功能厅
	5

	
	走  廊
	0

	
	其  他
	5

	商场建筑
	一般商店
	13

	
	高档商店
	13


表B.0.7-2  电器设备逐时使用率（%）

	
	时       间

	建筑类别
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	办公建筑
	工作日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆建筑
	全  年
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场建筑
	全  年
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80

	
	时       间

	建筑类别
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公建筑
	工作日
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆建筑
	全  年
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	商场建筑
	全  年
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


B.0.8  参照建筑与所设计建筑的空气调节和采暖能耗应采用同一个动态计算软件计算。

B.0.9  应采用典型气象年数据计算参照建筑与所设计建筑的空气调节和采暖能耗。

[image: image210.png]


[image: image211.png]



依次框选提取墙线的范围





选择墙线之后，墙线显示成虚线。





切换标准层





行单一或单组模式进行操作，主要操作智能提示的显示与否。








将当前材料构造设置到全楼





建筑物指北针





转换成数据模型





提取图纸信息





提取图纸自带的门窗表信息








转换天正；Revit图纸








可以通过鼠标右键“属性”设置房间类型





[窗]：ACARX_WindowLine_Layer





[柱]：ACARX_PillarLine_Layer








[门]：ACARX_DoorLine_Layer








转换标准层后的数据模型文件___平面图








设置热桥





提取二维图纸：


CAD图纸；


天正图纸；


ABD图纸；


理正图纸 





设置墙








设置阳台





设置屋顶天窗





设置遮阳








设置门、窗、幕墙








设置房间





[墙]：ACARX_WallLine_Layer








调整标准层参数








增加或删除材料





如果在默认类别不符合用户设计情况，则可通过自定义完成房间类型的定义。








绿圈表示“正在”修改的错误部分





红圈表示“存在问题”待修改的错误部分





触发机智





节能工具条





主 菜 单





命 令 栏





节能设计工具条





图 形 区








操作面板





节能系列软件模块切换





帮助；关于





计算工具；墙线检查；墙线修正








查阅结论；生成审查文件








规定性指标计算；权衡计算；节能审查报告；详细报告；查阅报告；生成报审文件











电器照明设计








暖通设备设计








墙设置；门窗设置；遮阳设置；屋顶设置；热桥设置；阳台设置；房间设置








平面图纸导入；三维模型导入；门窗表编辑；楼层编辑；楼层组装；三维查看








项目信息；节能参数；系统选项








打开；保存；另存








提取构件按钮





图纸导入方式





提取图纸信息





转换成数据模型





提取图纸信息





切换楼层显示





初步或施工图设计阶段，直接从AutoCAD中设计或建模，完成建筑数据的输入





直接从构造库中调用各种墙体和屋面构造。





根据节能标准规定性指标选择建筑类型设计窗、墙、楼板等围护结构的节能构造





根据设计标准中规定性指标强制条文重新布置或重新选择围护材料








用户选择、划分空调区域、设计空调系统和机组，系统将对建筑物进行能耗模拟分析





判断是否符合规定性指标





能耗指标分析报告和节能设计报告





判断是否满足性能性指标





设计建筑


全年能耗计算





参照建筑


全年能耗计算





该软件根据节能设计标准的规定性指标自动核算建筑物的体形系数、围护结构热工参数、墙窗比和热惰性指标等





符合规定性指标





不符合规定性指标要求，需进行综合指标计算。








不符合性能性指标，需修改围护结构设计构造。








建筑围护结构计算报告书和节能设计报告





建筑节能设计审查和专家系统


对节能设计进行审核并自动出具审查意见报告





Kp·Fp+KB1·FB1+ KB2·FB2+ KB3·FB3


Fp+ FB1+ FB2+ FB3





       1


δe       δw        0.02


λce     1.74     λcw





       1


δe       δw +  0.02


λce         1.74





可以根据需要选择cad版本





头次使用也可通过演示学习





不选择以上两种情况可选择





下次打开不想出现提示可勾选





2通过已经保存的工程开始节能设计，





从设计好的DWG图纸开始节能设计





有立面信息的图纸选择








无立面信息的图纸选择





选择后点选“确定”否则点选“忽略”





不通过已有图纸进行设计





1、选择省份和城市





2、确认建筑物朝向，下拉选择偏西偏向，并确定偏角





3、选择建筑功能：办公





4、选择审查模式为公共建筑





5、选择审查标准：全国标准或地方标准





楼梯间采暖与否选择





显示要输出的平面和立面的图形





当生成模型后选择报告书中要输出的平面图和立面图





自动计算还是指定墙体





所用设备的类型和参数将来会在审查报告书中输出





构件提取菜单





在图中框选墙线提取范围





红色为墙线





2选择完点击提取构件





1指定图层的提取方式将要提取构建层名称填入下格





对于没有完全提取的构件在模型编辑时进行补充。





玻璃门按窗处理，用ACAD命令补上窗线





2、ACAD“画线”命令





3、ACAD命令在玻璃门处添加窗线





外置玻璃门按照窗布置





玻璃幕墙高度默认为楼高扣除梁高





输入统一的构件高度（立面上居多的构件）





框选标准层





选择基点





打开智能编辑或者不打开，在这里点选。





选择后，点选确定。





对比图纸，进行合适的操作，并进行选择。选择后点取。





当确定不修改了，进行下一标准层的修改，点击“确定”





当确定不进行下一标准层的修改，点击“忽略”





2工具“墙线修正”进行第二层修改








1右键选择智能修改进行第二层修改





�





出现墙线不封闭现象，自动检查出现红圈





修正后





修正前





没有生成空间





已经生成空间





右键菜单选择要显示的构件。





显示门窗尺寸





选择标准层





墙设置下靠山设置





图示帮助命令：


按顺序操作


1 左键选择


2左键点击确定选择


3右键点击确定操作完成








点击设置





设置成功的靠山墙





选择靠山的外墙





图示帮助命令：


按顺序操作


1 左键选择


2左键点击确定选择


3右键点击确定操作完成








分隔墙的设置：有指定房间和指定墙线两种布置方式





2确定后房间四面都布置成隔墙





1选择房间号





1选择墙线





2设置成功





图示帮助命令：


按顺序操作


1 左键选择墙线


2左键点击确定选择


3右键点击确定





1、输入门布置方式





2、输入门高、门宽





已经布置了门





选择要布置门的墙线





转换完成





选择要转换的窗





2、输入窗高、窗宽 窗台高





1、输入窗布置方式





图示帮助命令：


按顺序操作


1 左键选择墙线


2左键点击确定选择


3右键点击确定





已经布置了窗





选择要布置门的墙线





转换完成





选择要转换的门





2、输入幕墙宽度





1、输入幕墙的材料





图示帮助命令：


按顺序操作


1 左键选择墙线


2左键点击确定选择


3右键点击确定





转换完成墙线变为蓝色





要转换的幕墙





图示帮助命令：


按顺序操作


1 左键选择墙线


2左键点击确定选择


3右键点击确定





3选择凸窗形状





2选择凸窗布置方式





1选择凸窗类型





布置凸窗完成





选择墙线





图示帮助命令：


按顺序操作


1 左键选择墙线


2左键点击确定选择


3右键点击确定





选择百叶材质





输入百叶参数





选择幕墙遮阳类型





选择要改的梁





已经修改完毕





图示帮助命令：


按顺序操作


1 左键选择墙线


2左键点击确定选择


3右键点击确定





选择房间类型





选择建筑类型





4确定后房间改变





3选择的房间





1想设定中庭选中庭，进行天井设定选天井





2 选择中庭和天井设定时上下楼板的处理方式





不同类型房间在图中显示





6、确定





5、构成组装结果





4、点“复制”





2、确定层高





1、选择


标准层





3、选择复制的层数





1 点击三维显示





显示三维信息





5全部修改完进行计算





4 根据需要自动选择





3逐个修改材料





2确认选择





1．选择方案





确定修改





2. 修改饰面材料





1.修改名称





修改外墙每层材料类型和厚度





部分指标未满足标准要求





3 打开报告书后点击关闭对话框





2 点击就会显示报告





1 勾选所需显示的报告书








PAGE  
85

_1211704183.unknown

_1211704258.unknown

_1211706057.unknown

_1211707264.unknown

_1211706066.unknown

_1211704273.unknown

_1211704244.unknown

_1211703828.unknown

_1211703791.unknown

