
PKPM节能软件操作步骤

1、 对于天正5.0以上的版本：

1、 将建筑师设计的平面图层，以写块的方式，把需要转换的每一层保存到一个.dwg文件中。（不必每个楼层都提取过去，主要看外围护结构是否相同，内部构造差别不大可按一层处理），地下室也需要考虑，因为要计算与不采暖空间相邻的楼板一项。
2、 插上锁，运行节能程序，点击模型转换主菜单，点击天正转换子菜单，在保存工作路径里点击预览找到需要进行节能计算的图形，然后点击提取，进行第一标准层的转换，其他标准层依此类推。这时软件会自动将图形保存到PBECA的WORK文件夹中。（此处注意，在提取过程中“从第几标准层开始”对话栏中不要填写任何数字，所有标准层提取完毕点击确定退出转换步骤）
3、 点击总参设置主菜单，点击项目信息子菜单，在选择省份处选择一个省份如：山东；选择城市中选择城市如：济南；建筑物朝向与实际建筑物朝向一致如：南向；建筑类型如居住建筑，建筑形式如条式；审查标准选择地方标准；其他项按实际情况填写。其中系统选项子菜单中的一系列项可参照规范做修改，若不是很了解不建议修改。

4、 点击模型编辑主菜单，点击移动基点子菜单，在选择参照标准层中，选择第一标准层为参照标准层，选取移动其他标准层如第二标准层，点击移动，先选择参照标准层的基准点，再选择需要移动标准层的基准点，注意：两个标准层的基准点要选择同一点。其他标准层类似。移动完毕点击确定。

5、 点击墙编辑子菜单，选择第一标准层，在此命令下，软件执行AutoCAD画墙线和修改墙线的所有命令。（此处注意，对墙线的修改必须在墙编辑菜单下进行，否则软件不能对其识别）其他标准层类似，修改完毕后点击确定。程序将跳出对话框，点击“是”将对以上所有操作进行保存，重新封闭的房间将被分配房间号，注意：重新进行墙编辑的标准层的房间类型将恢复为其他类型，需重新指定。居住建筑此处需注意删除所有不采暖阳台，阳台构件须在后面单独设置。注意此处考虑的是不采暖阳台，而不是阳台是否封闭。青岛地区若阳台为封闭阳台，则此处按设计建筑外轮廓建立标准模型，无须在后面添加阳台构件，若阳台不封闭，则删除，在后面节能设计里面的阳台设置里面添加阳台构件。南方地区不考虑任何阳台，一律删除，也无须在后面添加阳台构件。
6、 点击门窗编辑子菜单，在此命令下，修改门窗高度。选择标准层，需要修改那些参数就在其前面方框内打勾，在其后方框内添上实际数值，点击逐个设置，在模型中逐个点击构件进行修改。（左键选择，右键修改，也可以框选。）注意：在此菜单中，只是对门窗高度的修改。
7、 点击墙转幕墙子菜单，选择标准层，选择应为玻璃幕墙而未转换过来的墙线，点击设置，居住建筑一般用不到该命令。

8、 点击中庭天井子菜单，选择标准层，点击中庭设置，此处需注意中庭最下面一层不需要设置，在模型中选择房间号，点击右键退出；天井设置类似，但须每一层都设置相应房间为天井。

9、 选择分户墙子菜单，对于居住建筑，需将不采暖封闭楼梯间的隔墙设置出来，左键选择，右键修改。公共建筑这一步可以省略

10、 对于居住建筑，在模型编辑主菜单中，选择房间编辑子菜单，须进行不采暖封闭楼梯间的标注，其他房间类型可默认为其他，无需标注。若底层为半地下室，地下室储藏室等不采暖空间时，必须标注所有房间为车库；公共建筑，将主要空调房间的类型都标出来，卫生间，走廊储藏室等不采暖空间或非空调区域默认为其他即可。

11、 点击楼层组装子菜单，在标准层数中，点击第一标准层，层高输入实际数值，复制层数中选择标准层所包括的实际层数，点击复制。其他标准层类似，底层标高指的室内外高差。确定以后可在CAD命令栏里输入3D回车察看楼层组装效果。

12、 点击节能设计主菜单，点击门窗设置子菜单，选择标准层，在此菜单中，进行在转换工程中丢失门窗的添加，如：对1500*1800的窗子的添加，选择窗子图标，输入宽、高和窗台高度，点击下框中加号图标，在模型中点击墙线，添加窗子。（阳台门要删除后按相同洞口大小添加窗户）遮阳设置、屋顶天窗设置子菜单，此处应注意，若有坡屋顶，设置坡屋顶后，必须删除原平屋顶，否则屋顶会二次计算，增大体形系数。操作方式同上类似。阳台设置，居住建筑须设置阳台，注意区分是否封闭。阳台厚度及栏板宽度等参数可不考虑，阳台本身并不参与耗热量指标的计算，只是需要考虑阳台处外墙和外窗的修正系数。公共建筑不考虑阳台。青岛地区若阳台不封闭，则需在此处添加不封闭阳台，若阳台为封闭阳台，按外轮廓处理，无须添加封闭阳台构件。南方地区不考虑任何阳台，一律删除，也无须添加阳台构件。
13、 点击默认材料子菜单，选择需要进行材料修改的外围护结构，如：选中屋顶，可在此对话框右半部分具体修改每层材料，按照由上到下即由外到内的方式赋材料，先选中要修改的一层，再次选择材料，在材料类别里，选择大类型如：砂浆，再在列表中选择材料如：水泥砂浆。最后将材料的厚度，改成实际厚度。对于外墙来说，也是由外到内的顺序，我们在主墙体上修改了材料以后，还要在热桥部位进行修改，其保温材料的厚度与材料同外墙相同，也可单独对热桥处加强作保温。其他围护结构类似。所有材料设置完毕，可选择保存到我的文件夹按钮，保存到某一个文件夹，下一次遇到相同或相近节能方案的设计建筑，可直接选择“从我的文件夹读取”，作局部修改即可，不必每次都要设置所有材料层。最后，保存退出。

14、 默认材料中，设置保温材料请注意修改保温材料修正系数，不同保温材料用在不同围护结构部位其修正系数不同，具体可参照山东省节能设计标准

	 
	外墙
	屋顶

	EPS
	1.2
	1.5

	XPS
	1.1
	1.3

	PU
	1.2
	1.3


15、 子菜单墙设置、热桥设置、楼板设置是针对围护结构中不同构造参数赋值的一种方式。

16、 点击节能计算主菜单，点击规定指标子菜单，进行节能计算，并察看生成的报告书。

17、 若规定性指标有一项或多项不满足，点击能耗计算，对于居住建筑分为：1、住宅建筑。2、非住宅建筑。可根据软件的提示分别计算。对于公共建筑可分为：1、300<建筑面积<20000,不设置中央空调，选择按钮“是”。2、不满足条件1，而进行全年空调耗电量计算，选择按钮“否”。

18、 点击节能审查－备案登记生成节能设计登记表
19、 对以上所有的操作，点击文件操作，保存，可保存到某一文件夹下面，或者选择另存为亦可。可随时注意保存，注意，保存的文件名称后缀必须是.BDL才可。读取，即读取其他的节能文件。此处保存不可选择CAD里面的保存按钮。

2、 对于天正5.0以下和CAD版本：（即只有二维信息的图纸，此处需注意，墙线，门 、窗、玻璃幕墙、柱子最好能单独在相应图层，若不同构件在同一图层亦可，但需要颜色、线性等有所区别即可。墙线绝对不能为块，窗线，门线最好是块，单线也可以。剪力墙可按柱子提取）
1、 插上锁，运行节能程序，打开图形，点击项目信息主菜单，然后选择省份、选择城市、选择建筑类型。

2、 然后点击构件提取，先提取墙，跳出的对话框，点击确定。用拾取框拾取墙线，被选中的墙线变成虚线，此时点击鼠标右键，墙线被单独选出，然后框选所有标准层的墙线，击鼠标右键退出。此时墙线以红色粗线显示。同样，选取窗线和门线然后，点鼠标右键退出。此时，点击屏幕右侧菜单的“模”字，检查一下所有的围护结构是否全被选中。检查无误后第二步操作完毕。若想返回原图点选“原”字即可。

3、 点击左侧的模型转换----普通转换，然后软件跳出对话框，首先在对话框里设置模型存放的位置，然后点击新增标准层，简单设置一下，门窗高度，点击确定，此时用鼠标左键框选每一个标准层，而且框选每一个标准层之后，点击一下“基点”，全部选择完毕后点击鼠标右键，退出。此时多个标准层的模型被组装称一个完整的建筑。（以下操作步骤同对于天正5.0以上的版本完全相同）
4、 点击墙编辑子菜单，选择第一标准层，在此命令下，软件执行AutoCAD画墙线和修改墙线的所有命令。（此处注意，对墙线的修改必须在墙编辑菜单下进行，否则软件不能对其识别）其他标准层类似，修改完毕后点击确定。程序将跳出对话框，点击“是”将对以上所有操作进行保存，重新封闭的房间将被分配房间号，注意：重新进行墙编辑的标准层的房间类型将恢复为其他类型，需重新指定。居住建筑此处需注意删除所有不采暖阳台，阳台构件须在后面单独设置。青岛地区若阳台为封闭阳台，则此处按设计建筑外轮廓建立标准模型，无须在后面添加阳台构件，若阳台不封闭，则删除，在后面节能设计里面的阳台设置里面添加阳台构件。南方地区不考虑任何阳台，一律删除，也无须在后面添加阳台构件。
5、 点击门窗编辑子菜单，在此命令下，修改门窗高度。选择标准层，需要修改那些参数就在其前面方框内打勾，在其后方框内添上实际数值，点击逐个设置，在模型中逐个点击构件进行修改。（左键选择，右键修改，也可以框选。）注意：在此菜单中，只是对门窗高度的修改。

6、 点击墙转幕墙子菜单，选择标准层，选择应为玻璃幕墙而未转换过来的墙线，点击设置，居住建筑一般用不到该命令。

7、 点击中庭天井子菜单，选择标准层，点击中庭设置，此处需注意中庭最下面一层不需要设置，在模型中选择房间号，点击右键退出；天井设置类似，但须每一层都设置相应房间为天井。

8、 选择分户墙子菜单，对于居住建筑，需将不采暖封闭楼梯间的隔墙设置出来，左键选择，右键修改。公共建筑这一步可以省略

9、 对于居住建筑，在模型编辑主菜单中，选择房间编辑子菜单，须进行不采暖封闭楼梯间的标注，其他房间类型可默认为其他，无需标注。若底层为半地下室，地下室储藏室等不采暖空间时，必须标注所有房间为车库；公共建筑，将主要空调房间的类型都标出来，卫生间，走廊储藏室等不采暖空间或非空调区域默认为其他即可。

10、 点击楼层组装子菜单，在标准层数中，点击第一标准层，层高输入实际数值，复制层数中选择标准层所包括的实际层数，点击复制。其他标准层类似，底层标高指的室内外高差。确定以后可在CAD命令栏里输入3D回车察看楼层组装效果。

11、 点击节能设计主菜单，点击门窗设置子菜单，选择标准层，在此菜单中，进行在转换工程中丢失门窗的添加，如：对1500*1800的窗子的添加，选择窗子图标，输入宽、高和窗台高度，点击下框中加号图标，在模型中点击墙线，添加窗子。（阳台门要删除后按相同洞口大小添加窗户）遮阳设置、屋顶天窗设置子菜单，此处应注意，若有坡屋顶，设置坡屋顶后，必须删除原平屋顶，否则屋顶会二次计算，增大体形系数操作方式同上类似。阳台设置，居住建筑须设置阳台，注意区分是否封闭。阳台厚度及栏板宽度等参数可不考虑，阳台本身并不参与耗热量指标的计算，只是需要阳台处外墙和外窗的修正系数。公共建筑不考虑阳台。青岛地区若阳台不封闭，则需在此处添加不封闭阳台，若阳台为封闭阳台，按外轮廓处理，无须添加封闭阳台构件。南方地区不考虑任何阳台，一律删除，也无须添加阳台构件。
12、 点击默认材料子菜单，选择需要进行材料修改的外围护结构，如：选中屋顶，可在此对话框右半部分具体修改每层材料，按照由上到下即由外到内的方式赋材料，先选中要修改的一层，再次选择材料，在材料类别里，选择大类型如：砂浆，再在列表中选择材料如：水泥砂浆。最后将材料的厚度，改成实际厚度。对于外墙来说，也是由外到内的顺序，我们在主墙体上修改了材料以后，还要在热桥部位进行修改，其保温材料的厚度与材料同外墙相同，也可单独对热桥处加强作保温。其他围护结构类似。所有材料设置完毕，可选择保存到我的文件夹按钮，保存到某一个文件夹，下一次遇到相同或相近节能方案的设计建筑，可直接选择“从我的文件夹读取”，作局部修改即可，不必每次都要设置所有材料层。最后，保存退出。

13、 默认材料中，设置保温材料请注意修改保温材料修正系数，不同保温材料用在不同围护结构部位其修正系数不同，具体可参照山东省节能设计标准

	 
	外墙
	屋顶

	EPS
	1.2
	1.5

	XPS
	1.1
	1.3

	PU
	1.2
	1.3

	保温浆料
	1.3
	


14、 子菜单墙设置、热桥设置、楼板设置是针对围护结构中不同构造参数赋值的一种方式。

15、 点击节能计算主菜单，点击规定指标子菜单，进行节能计算，并察看生成的报告书。

16、 若规定性指标有一项或多项不满足，点击能耗计算，对于居住建筑分为：1、住宅建筑。2、非住宅建筑。可根据软件的提示分别计算。对于公共建筑可分为：1、300<建筑面积<20000,不设置中央空调，选择按钮“是”。2、不满足条件1，而进行全年空调耗电量计算，选择按钮“否”。

17、 点击节能审查－备案登记生成节能设计登记表
18、 对以上所有的操作，点击文件操作，保存，可保存到某一文件夹下面，或者选择另存为亦可。可随时注意保存，注意，保存的文件名称后缀必须是.BDL才可。读取，即读取其他的节能文件。此处保存不可选择CAD里面的保存按钮。

