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填表说明
1、 此表用于申报绿色超高层建筑评价标识，由申报单位自行填写；

2、 “达标判定”项的填写方式：满足要求的项选“√”，不满足要求的项选“×”，不参评的项选“○”，设计阶段不参评的项已用 — 标出；

3、 “实际提交材料”中逐条填写对应条文实际提交的证明材料的全称，如有材料编号请一并注明；

4、 在保存最终电子版本之前，请点击菜单选项中的“文件”—“打印预览”，再按Esc键退出预览，之后再行保存，以便更新文档中的所有域内容链接。
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1、 评价标准

绿色超高层建筑应满足细则中所有控制项的要求，并按满足一般项数和优选项数的程度，划分为三个等级。等级划分按表1确定。
表1 划分绿色超高层建筑等级的项数要求

	等级
	一般项数（共49项）
	优选项数
（共17项）

	
	节地与
室外环境

（共7项）
	节能与
能源利用

（共12项）
	节水与水
资源利用

（共7项）
	节材与材
料资源利用

（共9项）
	室内环
境质量

（共7项）
	运营
管理

（共7项）
	

	★
	4
	5
	4
	6
	4
	4
	—

	★★
	5
	7
	5
	7
	5
	5
	7

	★★★
	6
	10
	6
	8
	6
	6
	12


2、 自评总述

经自评估，本项目控制项全部达标，一般项与优选项项数达到 FORMDROPDOWN 
星级的标准。一般项与优选项的达标总情况见表2：
表2         项目达标总情况

	
	一般项（共36项）
	优选项数

	
	节地与室外环境
	节能与能源利用
	节水与水资源利用
	节材与材料资源利用
	室内环境质量
	运营管理
	

	
	共7项
	共12项
	共7项
	共9项
	共7项
	共7项
	共17项

	达标
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 


	不达标
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 


	本项目不参评
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 


	设计阶段不参评
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 



3、 自评内容

4 节地与室外环境

	名称
	类别
	编号
	标准条文
	达标判定

	节地与室外环境
	控制项
	4.1.1
	场地建设不破坏当地文物古迹、自然水系和其他保护区。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.1.2
	建筑场地应无洪涝灾害、泥石流及含氡土壤的威胁，建筑场地安全范围内无危险源及重大污染源。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.1.3
	建筑不对周边居住建筑物和道路造成光污染。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.1.4
	场地内无排放超标的污染源。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.1.5
	施工过程中制定并实施保护环境的具体措施，控制由于施工引起的各种污染以及对场地周边区域的影响。
	 FORMDROPDOWN 


	
	一般项
	4.2.1
	采取有效措施控制建筑物周围人行区1.5m高处风速，以保证室外活动的安全性、舒适性与通风需求。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.2.2
	合理采用立体绿化方式。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.2.3
	绿化物种选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物，采用包含乔、灌木的复层绿化，且种植区域有足够的覆土深度。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.2.4
	场地交通组织合理，到达轨道交通站点的步行距离不超过500米，或到达公共交通站点的步行距离不超过300米且周边的公共交通线路不少于2条。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.2.5
	提高空间利用效率，提倡建筑空间与设施的共享，设置对外共享的公共开放空间。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.2.6
	机动车停车位数量应合理设置，并采用多种停车方式节约用地。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.2.7
	合理开发利用地下空间。
	 FORMDROPDOWN 


	
	优选项
	4.3.1
	合理选用废弃场地进行建设，对已被污染的废弃地，进行处理并达到有关标准。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.3.2
	室外透水地面面积比大于等于30%且透水铺装率大于等于70%。下凹式绿地面积大于等于50%的总绿地面积。
	 FORMDROPDOWN 



控制项

4.1.1 场地建设不破坏当地文物古迹、自然水系和其他保护区。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点：

场地内是否有以下资源或地形：

 FORMDROPDOWN 
文物古迹、 FORMDROPDOWN 
自然水系、 FORMDROPDOWN 
其他保护区     、 FORMDROPDOWN 
以上皆无

简要说明场地地形或资源概况（100字以内）。
	     


若含有上款所列资源或地形，简要说明保护或改造的措施（200字以内）。
	     


3) 证明材料：
建议提交清单：

土地出让时规划管理部门提供的标准地块规划现状图，由具有资质的第三方提供的环评报告书（表）或场址检测报告，文物局、园林局、旅游局或自然保护区管理部门的相关证明文件，相关处理方案等。
要求：

1. 标准地块规划现状图应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。若地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包含紫线、蓝线与绿线；
2. 如场地内有以上资源或地形，应包括相应改造或生态复原措施。
实际提交材料：
	     


4.1.2 建筑场地应无洪涝灾害、泥石流及含氡土壤的威胁，建筑场地安全范围内无危险源及重大污染源。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

场地选址附近是否有以下可能的威胁或者危险源： 

 FORMDROPDOWN 
洪灾、 FORMDROPDOWN 
泥石流、 FORMDROPDOWN 
含氡土壤、 FORMDROPDOWN 
风切变、 FORMDROPDOWN 
抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、人工填土等)、 FORMDROPDOWN 
电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）、 FORMDROPDOWN 
火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）、 FORMDROPDOWN 
以上皆无

避免以上威胁或危险源的简要说明：（300字以内）
	     


3) 证明材料 
建议提交清单：

土地出让时规划部门提供的标准地块规划现状地形图、由具有资质的第三方提供的环评报告书（表）或场址检测报告、相关专项报告等。
要求：

1. 标准地块规划现状图应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。若地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包含紫线、蓝线与绿线；
2. 应包括场址检测或评价报告；
3. 如场地内包含可能的威胁或危险源，应提供针对不同类型威胁或危险源的防护措施。
实际提交材料：
	     


4.1.3 建筑不对周边居住建筑物和道路造成光污染。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否。
如是，玻璃幕墙是否符合《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091要求： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否。

简要说明采用何种措施避免对周边居住建筑和道路造成光污染（200字以内）
	     


室外景观照明是否符合《城市夜景照明设计规范》JGJ163要求： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

3) 证明材料 
建议提交清单：

1. 规划设计阶段：由设计单位提供的总平面图、建筑效果图、建筑设计说明、建筑立面设计图纸、玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙设计文件、室外景观照明图纸和设计说明、玻璃幕墙相关专项报告、光污染分析报告等。

2. 运行使用阶段：由申报单位提供的总平面竣工图、建筑效果图、建筑设计说明、建筑立面竣工图纸、玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙设计竣工文件、室外景观照明图纸和设计说明、玻璃幕墙相关专项报告、光污染分析报告等。

要求：

1. 规划设计阶段：

1） 总平面图中应反映本地块与周边居住类地块的空间相邻关系（距离、高度等）；
2） 设计文件中需包含光污染分析说明；
2. 运行使用阶段：

1） 总平面图中应反映本地块与周边居住类地块的空间相邻关系（距离、高度等）；
2） 设计文件中需包含光污染分析说明；
实际提交材料：
	     


4.1.4 场地内无排放超标的污染源。

1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：

 FORMDROPDOWN 
餐饮厨房、 FORMDROPDOWN 
车库、 FORMDROPDOWN 
垃圾站、
 FORMDROPDOWN 
其他易产生烟、气、尘、噪声的区域或设施（请填写）     、 FORMDROPDOWN 
以上皆无

如有以上建筑或设施，简要说明避免排放超标的控制措施：（200字以内）
	     


3) 证明材料 
建议提交清单：

1. 规划设计阶段：由设计单位提供的总平面设计图、可体现各控制措施的图纸或说明，由具有资质的第三方提供的环评报告书（表）等。
2. 运行使用阶段：由申报单位提供的总平面竣工图、可体现各控制措施的图纸或说明，由具有资质的第三方提供的环评报告书（表）等。
要求：

1. 规划设计阶段：如有以上提到的区域或设施，应说明针对各污染源采取的控制措施与达标要求，并提供相应的设计图纸。

2. 运行使用阶段：如有以上提到的区域或设施，应说明针对各污染源采取的控制措施与达标要求，并提供相应的竣工设计图纸。

实际提交材料：
	     


4.1.5 施工过程中制定并实施保护环境的具体措施，控制由于施工引起的各种污染以及对场地周边区域的影响。 
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

项目在施工过程中，对周边主要可能产生以下污染或影响：

 FORMDROPDOWN 
扬尘及大气污染、 FORMDROPDOWN 
土壤侵蚀和污染、 FORMDROPDOWN 
污水、 FORMDROPDOWN 
噪声影响、 FORMDROPDOWN 
光污染、 FORMDROPDOWN 
人群、设施安全影响、 FORMDROPDOWN 
其他污染或影响（请填写）     、 FORMDROPDOWN 
以上皆无

如有以上污染或影响，简要说明控制措施：（200字以内）
	     


3) 证明材料 
建议提交清单：

项目的招投标文件、文明施工合同、实施单位编写的环境保护计划书、公布/公示的施工规程等，项目实施的记录文件，项目环境保护结果自评报告，当地环保或建设等有关部门对环境影响因子如扬尘、噪声、污水排放等评价的达标证明、审查文件等，其它省部级以上奖项的相关证明材料。

要求：

1. 招投标文件、文明施工合同、实施单位编写的环境保护计划书公布/公示的施工规程等：涉及的内容包括控制扬尘及大气污染、土壤侵蚀和污染、污水、噪声影响、光污染、现场围挡设置等；
2. 实施记录文件包括实地照片等；
3. 可提供评审过相关内容的省部级以上奖项的相关证明材料（如詹天佑奖、鲁班奖、省级工程质量奖、绿色施工奖、安全文明工地奖等材料中设计本项评价的证明）作为佐证。
实际提交材料：

	     


一般项

4.2.1 采取有效措施控制建筑物周围人行区1.5m高处风速，以保证室外活动的安全性、舒适性与通风需求。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

室外风环境模拟得到的建筑周围人行区1.5m处风速是否小于5m/s： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

简要说明本项目室外风环境情况或改善风环境的措施：（200字以内）

	     


3) 证明材料 
建议提交清单：

1. 规划设计阶段：由设计单位提供的建筑总平面设计图纸，由第三方或设计单位提供的室外风环境模拟分析报告。

2. 运行使用阶段：由申报单位提供的建筑总平面图纸，由第三方或设计单位提供的室外风环境模拟分析报告或运行后典型气候条件下的现场测试报告。

要求：

1. 规划设计阶段：

1） 室外风环境模拟报告中应提供建筑周围人行区1.5m处风速预测结果；
2）取措施改善建筑物周围人行区风环境，应提供相应说明。

2.  运行使用阶段：

1） 拟报告中应提供建筑周围人行区1.5m处风速分析结果；
2） 如采取措施改善建筑物周围人行区风环境，应提供相应说明。

3） 现场测试报告中采用的典型气候条件应与当地气象部门提供的过去几十年的风速、风向进行对比分析。
实际提交材料清单：
	     


4.2.2 合理采用立体绿化方式。 

1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

是否在裙房部分采用屋顶绿化： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

是否采用垂直绿化： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

裙房屋顶可绿化面积：     m2、裙房屋顶绿化面积：     m2
裙房屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积比例：     %

简要说明屋顶绿化或垂直绿化：（200字以内）

1. 垂直绿化或裙房屋顶绿化的位置、方式等

2. 主要植物种类等

	     


3) 证明材料 
建议提交清单：
1. 规划设计阶段：设计单位提供的屋顶总平面设计图、屋顶绿化设计图纸及说明、垂直绿化设计图纸及说明、景观设计图。

2. 运行使用阶段：申报单位提供的屋顶总平面竣工图、屋顶绿化竣工图纸及说明、垂直绿化竣工图纸及说明、景观竣工图。

要求：

1. 规划设计阶段：

1） 裙房屋顶绿化设计图纸中应提供屋顶可绿化范围和面积、屋顶绿化的类型、范围和面积；

2） 垂直绿化设计图纸中应提供垂直绿化的位置、范围、面积；

3） 若使用裙房屋顶绿化，应提供裙房屋顶绿化面积占屋顶可绿化总面积的比例计算。
2. 运行使用阶段：

1） 裙房屋顶绿化竣工图纸中应提供屋顶可绿化范围和面积、屋顶绿化的类型、范围和面积；
2） 垂直绿化竣工图纸中应提供垂直绿化的位置、范围、面积；

3） 若使用裙房屋顶绿化，应提供裙房屋顶绿化面积占屋顶可绿化总面积的比例计算。
实际提交材料：
	     


4.2.3 绿化物种选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物，采用包含乔、灌木的复层绿化，且种植区域有足够的覆土深度。 

1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物： FORMDROPDOWN 
是、  FORMDROPDOWN 
否
是否采用包含乔、灌木的复层绿化： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

深根乔木种植土最小厚度：     m；浅根乔木种植土最小厚度：     m；大灌木种植土最小厚度：     m。

植物成活率：     %

请列举本项目中的主要绿化物种：（200字以内）

	     


3) 证明材料 
建议提交清单：

1. 规划设计阶段：设计单位提供的景观设计图纸和说明、种植设计图、苗木表等。

2. 运行使用阶段：申报单位提供的景观竣工图纸和说明、种植竣工图、苗木表等。

要求：

1. 规划设计阶段：应包括所有植物名称和数目，并与图纸相吻合。

2. 应包括所有植物名称和数目，并与图纸相吻合。
实际提交材料：
	     


4.2.4 场地交通组织合理，到达轨道交通站点的步行距离不超过500米，或到达公共交通站点的步行距离不超过300米且周边的公共交通线路不少于2条。 

1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

交通组织是否人车分行： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

距离主要出入口步行距离不超过500m的轨道交通站点有     个
轨道交通站点名称为：     
距离主要出入口步行距离不超过300m的公交线路有     条
公交线路名称为：     
请对场地交通组织进行简要分析。（300字以内）

	     


3) 证明材料 

建议提交清单：

1. 规划设计阶段：设计单位提供的建筑总平面设计图、交通分析图、申报单位提供的当地交通地图等。

2. 运行使用阶段：申报单位提供的建筑总平面竣工图、交通分析图、申报单位提供的当地交通地图等。

要求：

1. 规划设计阶段：提供的当地最新交通地图上应标明项目所在位置。交通分析图应标明项目主要出入口位置、公交站点位置，明确两点间的实际步行线路及距离。
2. 运行使用阶段：提供的当地最新交通地图上应标明项目所在位置。交通分析图应标明项目主要出入口位置、公交站点位置，明确两点间的实际步行线路及距离。
实际提交材料：
	     


4.2.5 提高空间利用效率，提倡建筑空间与设施的共享，设置对外共享的公共开放空间。 

1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

建筑内部是否存在共享设施或空间（主要指休息、交往、会议设施、健身设施等）： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

建筑外部是否存在供社会公众共享空间（停车场、可开敞使用的广场等室外或半室外空间）： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

请对共享空间与设施进行简要分析。（300字以内）
	     


3) 证明材料 

建议提交清单：

1. 规划设计阶段：设计单位提供的共享设施或空间所在楼层平面设计图、说明等。

2. 运行使用阶段：申报单位提供的共享设施或空间所在楼层平面竣工图及相关说明等，申报单位提供运营过程中该设施或空间的实地照片、使用管理办法等共享证明。

要求：

1. 规划设计阶段：需在平面设计图中标明共享空间或设施的位置、功能等。

2. 运行使用阶段：

1） 平面竣工图中标明共享空间或设施的位置、功能等；
2） 需在共享证明材料中说明运营过程中的实际共享方式。
实际提交材料：

	     


4.2.6 机动车停车位数量应合理设置，并采用多种停车方式节约用地。 

1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

机动车停车位数量：     个
机动车停车位数量设置是否符合规划要求： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

请对机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等进行简要分析。（300字以内）
	     


3) 证明材料 

建议提交清单：

1. 规划设计阶段：设计单位提供的停车场设计图、说明等。

2. 运行使用阶段：申报单位提供的停车场竣工图、说明等，申报单位提供运营过程中的实地照片、停车管理办法、对外开放管理办法等停车方式的证明资料。
要求：

1. 规划设计阶段：需在设计图中标明停车场的位置、面积、停车位数量等。

2. 运行使用阶段：

1） 设计图中标明停车场的位置、面积、停车位数量等；
2） 需在停车方式证明材料中说明运营过程中的实际停车管理方式与对社会开放情况。
实际提交材料：

	     


4.2.7 合理开发利用地下空间。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

是否有地下空间： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

地下建筑面积：     m2
建筑占地面积：     m2
地下建筑面积与建筑占地面积之比为：     %
地下空间主要功能为：     
3) 证明材料 
建议提交清单：

1. 规划设计阶段：设计单位提供的建筑地下空间设计图纸、说明等。

2. 运行使用阶段：申报单位提供的建筑地下空间竣工图纸、说明等。
要求：

1. 规划设计阶段：设计文档中应包括地下空间的功能、面积、设计图纸等。
2. 运行使用阶段：设计文档中应包括地下空间的功能、面积、竣工图纸等。
实际提交材料：
	     


优选项

4.3.1 合理选用废弃场地进行建设，对已被污染的废弃地，进行处理并达到有关标准。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

是否利用废弃场地： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

所选废弃场地为： FORMDROPDOWN 
不可建设用地、 FORMDROPDOWN 
仓库、 FORMDROPDOWN 
工厂弃置地、 FORMDROPDOWN 
其他     
对原有场地是否进行检测或处理： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

简要说明该废弃场地情况以及相应的处理措施：（200字以内）
	     


3) 证明材料
建议提交清单：

由申报单位提供的场地地形图，具有资质的第三方提供的环评报告书（表）、检测评估报告、处理方案等。

要求：

1. 应包括原有废弃场地地形，并标明废弃场地区域；
2. 说明对废弃场地采取的检测和处理措施，提供相应的检测、评估报告。

实际提交材料：
	     


4.3.2 室外透水地面面积比大于等于30%且透水铺装率大于等于70%。下凹式绿地面积大于等于50%的总绿地面积。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

室外透水地面面积：     m2（指自然裸露地面、公共绿地、绿化地面和镂空面积大于等于40%的镂空铺地，如植草砖）
室外地面面积：     m2
室外透水地面面积比：     ％

室外采用透水地面铺装的面积：     m2
室外硬质铺装地面面积：     m2（指道路、广场、停车场，不包括消防通道及覆土小于1.5米的地下空间上方的地面，不包括绿化、镂空植草砖、水面）
室外透水铺装率：     ％

下凹式绿地面积：     m2（指低于周围道路或地面5~10cm的绿地，含雨水花园、浅草沟等，不包括覆土不满足当地植物覆土要求的地下空间上方的绿地）。
总绿地面积：     m2

下凹式绿地面积比：     ％
请简要说明室外各类透水地面、透水铺装、下沉式绿地面积等。（200字以内）

	     


3) 证明材料 
建议提交清单：

1. 规划设计阶段：由设计单位提供的景观设计图纸、景观设计说明、场地铺装图等。

2. 运行使用阶段：由申报单位提供的景观竣工图纸、景观竣工说明、场地铺装图等。

要求：

1． 规划设计阶段：需在场地铺装图中标明室外透水地面位置、范围、面积、铺装材料等。

2． 运行使用阶段：需在场地铺装图中标明室外透水地面位置、范围、面积、铺装材料等。
实际提交材料：
	     


5 节能与能源利用

	名称
	类别
	编号
	标准条文
	达标判定

	节能与能源利用
	控制项
	5.1.1
	制定建筑能源综合规划，统筹协调能源资源及能源利用方式。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.1.2
	围护结构热工性能指标符合现行国家批准或备案的相关建筑节能标准的规定。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.1.3
	采暖空调系统施工图设计应进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算，作为设备选型的依据。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.1.4
	空调采暖系统的冷热源机组能效比符合现行国家批准或备案的相关建筑节能标准的规定。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.1.5
	集中采暖系统热水循环水泵的耗电输热比和通风空调系统冷热水系统的输送能效比符合现行国家批准或备案的相关节能标准的规定。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.1.6
	全空气空调系统应具有可变新风比功能，除塔楼外的所有全空气空调系统最大总新风比应不低于50%。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.1.7
	各房间或场所在满足照度要求的前提下，照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.1.8
	建筑能耗应按用途和区域进行独立分项计量。
	 FORMDROPDOWN 


	
	一般项
	5.2.1
	建筑窗墙比南向不大于0.7，其他朝向均不大于0.5。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.2.2
	采用合理的开窗设计或其他通风措施提高过渡季建筑室内的热舒适度。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.2.3
	建筑外窗及透明幕墙部分的气密性应符合现行国家批准或备案的相关节能设计标准要求。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.2.4
	合理采用蓄冷蓄热技术。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.2.5
	利用排风对新风进行预热（或预冷）处理，降低新风负荷。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.2.6
	建筑物处于部分冷热负荷时和仅部分空间使用时，采取有效措施节约通风空调系统能耗。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.2.7
	通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家批准或备案的相关节能标准的规定。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.2.8
	选用余热或废热利用等方式提供建筑所需蒸汽或生活热水。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.2.9
	合理采用照明分区设计与控制方式，降低建筑照明能耗。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.2.10
	选用高效节能给排水输配设备，并合理设计管路，降低给排水系统输配能耗。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.2.11
	选用高效节能电梯与合理的控制方法，降低建筑电梯运行能耗。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.2.12
	建筑暖通空调系统设计能耗比现行国家批准或备案的相关节能标准规定值低10%。
	 FORMDROPDOWN 


	
	优选项
	5.3.1
	严寒地区建筑通过优化建筑围护结构热工性能实现全年采暖和空调负荷比现行国家批准或备案的相关建筑节能设计标准参照值低5%以上，其他地区低3%以上。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.3.2
	建筑暖通空调系统设计能耗比现行国家批准或备案的相关节能标准规定值低20%。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.3.3
	各房间或场所在满足照度要求的前提下，照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.3.4
	合理采用能源梯级利用技术，提高建筑综合能源利用效率。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.3.5
	合理利用可再生能源。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	5.3.6
	对建筑能源系统进行全面的调试管理。
	 FORMDROPDOWN 



控制项
5.1.1制定建筑能源综合规划，统筹协调能源资源及能源利用方式。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

1. 规划设计阶段：建筑用能系统规划方案包括燃气、电力、可再生能源以及余热废热等利用方式与相关设计图纸。

2. 运行使用阶段：建筑用能系统规划方案包括燃气、电力、可再生能源以及余热废热等利用方式、设备选型、各系统实际运行状况与相关竣工图纸。

3) 证明材料

建议提交清单：

1. 规划设计阶段：设计单位提供的建筑能源系统规划方案，暖通、给排水和强电专业的设计说明、系统图和用能系统设备表。

2. 运行使用阶段：申报单位提供的建筑能源系统规划方案、暖通、给排水和强电专业的设计说明、系统图和用能系统设备表。

要求：

1. 规划使用阶段：

1） 设计单位提供的建筑能源系统规划方案应包括建筑节能目标、场地可用能源资源分析、建筑用能需求分析、建筑用能系统设计、燃气、电力、可再生能源、余热废热利用方案选择分析以及建筑能源利用系统图等相关信息；

2） 暖通、给排水和强电专业施工图设计说明、用能系统设备表以及相关能源利用分析报告等资料。

2. 运行使用阶段：

1） 申报单位提供的建筑能源系统规划方案应包括建筑节能目标、场地可用能源资源分析、建筑用能需求分析、建筑用能系统设计、燃气、电力、可再生能源、余热废热利用方案选择分析以及建筑能源利用系统图等相关信息；

2） 暖通、给排水和强电专业竣工图、用能系统设备表、建筑能源系统运行报告等资料。

实际提交材料：

	     


5.1.2 围护结构热工性能指标符合现行国家批准或备案的相关建筑节能标准的规定。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

建筑所处城市的建筑气候分区： FORMDROPDOWN 

围护结构热工性能指标比较：

	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	窗墙比
	东向
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	南向
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	西向
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	北向
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	屋顶透明部分面积比例
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	南向
	W/(m2·K)
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	西向
	W/(m2·K)
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	北向
	W/(m2·K)
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	南向
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	西向
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	北向
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	遮阳系数SC
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 



能耗计算：

当所设计的建筑不能同时满足公共建筑节能设计围护结构热工性能的所有规定性指标时，需按照《公共建筑节能设计标准》GB 50189和地方节能标准规定的围护结构热工性能权衡判断法进行能耗计算，计算结果为：

	建筑分项能耗
	单位
	参照建筑
	实际建筑

	全年采暖能耗
	kWh/m2
	     
	     

	全年空调能耗
	kWh/m2
	     
	     

	全年总能耗
	kWh/m2
	     
	     

	能耗比例
	—
	——
	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1. 规划设计阶段：设计单位提供的建筑施工图设计说明、围护结构做法详图、设计单位或第三方提供的节能计算报告（以管理部门批复后的复印件为准）。

2. 运行使用阶段：申报单位提供的建筑竣工图设计说明、围护结构做法详图、设计单位或第三方提供的节能计算报告（以管理部门批复后的复印件为准）、建设监理单位及相关管理部门提供的施工过程控制验收文件以及建筑能效测评报告。
要求：

1. 规划设计阶段：

1） 施工图设计说明中应有完整的围护结构热工性能参数说明，其做法应与详图吻合；

2） 当所设计的建筑不能同时满足公共建筑节能设计围护结构热工性能的所有规定性指标时，需提供节能计算报告。

2. 运行使用阶段：

1） 竣工图设计说明中应有完整的围护结构热工性能参数说明，其做法应与详图吻合；

2） 当所设计的建筑不能同时满足公共建筑节能设计围护结构热工性能的所有规定性指标时，需提供节能计算报告；

3） 施工过程控制验收文件包括相关材料/产品的型式检验报告、出厂检验报告，建设监理单位的进场验收/复验记录、分项工程和检验批的质量验收记录，相关管理部门的检查记录等；

4） 建筑能效测评报告应由具有相关资质单位出具盖章方为有效。
实际提交材料：
	     


5.1.3采暖空调系统施工图设计应进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算，作为设备选型的依据。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

1.规划设计阶段：建筑冷热负荷计算书、设备选型清单、系统分区负荷与设备容量比对表及节能管理机构施工图审查结论。

2.运行使用阶段：建筑冷热负荷计算书、节能管理机构施工图审查结论、设备选型采购清单和建筑竣工图纸相关资料。

3) 证明材料

建议提交清单：

1. 规划设计阶段：建筑冷热负荷计算书、暖通施工图设计说明、系统分区负荷与设备容量比对表及节能管理机构施工图审查结论

2. 运行使用阶段：建筑冷热负荷计算书、节能管理机构施工图审查结论、暖通竣工图纸说明、建筑用能系统设备采购清单、建筑用能设备型式检验报告或产品说明书、建筑能效测评报告。

要求：

1. 规划设计阶段：

1） 冷热负荷计算书中冷负荷应逐项逐时计算；

2） 暖通施工图设计说明、建筑用能系统设备表以及建筑节能评估报告中的设备选型应一致；

3） 应对各系统、各分区负荷和对应系统、分区的主要设备容量进行比对分析；

4） 节能管理机构施工图审查结论。

2. 运行使用阶段：

1） 冷热负荷计算书中冷负荷应逐项逐时计算；

2） 暖通竣工图纸说明、建筑用能系统设备采购清单以及建筑用能设备型式检验报告或产品说明书中的设备型号应一致；

3） 建筑能效测评报告应由具有相关资质单位出具盖章方为有效。

实际提交材料：

	     


5.1.4 空调采暖系统的冷热源机组能效比符合现行国家批准或备案的相关建筑节能标准的规定。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

简要说明系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式：（150字以内）

	     


冷热源机组、锅炉性能参数：

	编号
	设备类型
	额定制冷量（kW）
	性能参数（W/W）

	
	
	
	实际设备
	标准要求

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1. 规划设计阶段：由设计单位提供的暖通施工图图纸，包括设计说明、设备清单及机房大样。

2. 运行使用阶段：由申报单位提供的暖通竣工图图纸，包括设计说明、设备清单及机房大样，具有资质的第三方提供的相关设备的型式检验报告或证明符合能效要求的检验报告，建设监理单位的进场验收记录，建筑能效测评报告等。
要求：

1. 规划设计阶段：

1） 施工图设计说明中应有对空调采暖系统的完整详细说明，并与设计图纸吻合；

2） 施工图设备列表中应有相关设备性能参数的完整详细说明，必要时附设备说明书。

2. 运行使用阶段：

1）竣工图设计说明中应有对空调采暖系统的完整详细说明，并与竣工图纸吻合；
2）工图设备列表中应有相关设备性能参数的完整详细说明。

3）竣工图纸说明、建筑用能系统设备采购清单以及建筑用能设备型式检验报告或产品说明书中的设备型号应一致；

4）能效测评报告应由具有相关资质单位出具盖章方为有效。

实际提交材料：
	     


5.1.5 集中采暖系统热水循环水泵的耗电输热比和通风空调系统冷热水系统的输送能效比符合现行国家批准或备案的相关节能标准的规定。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评估要点

集中热水采暖系统热水循环水泵耗电输热比

	水泵类型
	编号
	轴功率
	建筑供热负荷
	效率
	循环水泵输电耗热比

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	      
	      
	      
	      
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     


通风空调冷热水系统的输送能效比

	水泵类型
	编号
	扬程
	效率
	供回水温差
	空调系统冷热水输送能效比

	     
	     
	     
	
	     
	     

	     
	     
	     
	
	     
	     

	     
	     
	     
	
	     
	     

	     
	      
	      
	
	      
	     

	     
	     
	     
	
	     
	     

	     
	     
	     
	
	     
	     

	     
	     
	     
	
	     
	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1.规划设计阶段：由设计单位提供的暖通施工图设计说明、暖通施工图设备清单、集中采暖系统热水循环水泵耗电输热比和冷热水系统的输送能效比计算书。

2.运行使用阶段：由申报单位提供的暖通竣工图设计说明、暖通竣工图设备清单、集中采暖系统热水循环水泵耗电输热比、冷热水系统的输送能效比的计算书、由厂家或设计单位提供的水泵铭牌内容及说明书，物业及技术支持单位提供的系统运行记录，输配系统性能测试报告等。
要求：

1. 规划设计阶段：

1）暖通施工图设备清单中应有集中采暖系统热水循环水泵和通风空调系统水泵的详细参数；

2）应有集中采暖系统热水循环水泵耗电输热比和冷热水系统的输送能效比的计算说明。

2.运行使用阶段：
1）竣工图设备清单中应有集中采暖系统热水循环水泵和通风空调系统水泵的详细参数；
2）应有集中采暖系统热水循环水泵耗电输热比和冷热水系统的输送能效比的计算说明；

3）竣工图纸说明、建筑用能系统设备采购清单以及建筑用能设备型式检验报告或产品说明书中的设备型号应一致。

实际提交材料：
	     


5.1.6 全空气空调系统应具有可变新风比功能，除塔楼外的所有全空气空调系统最大新风比应不低于50%。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评（如本项目未采用全空气系统，此项不参评）

2) 评估要点

请进行简要说明并包括以下内容：

全空气系统概述：系统形式、全年运行模式（裙房与塔楼分开论述）。（100字以内）

	     


新风比调节设计说明：调节新风比的措施、新风比的调节范围（裙房与塔楼分开论述）。（100字以内）

	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1.规划设计阶段：由设计单位提供的暖通施工图设计说明和空调箱大样图。

2.运行使用阶段：由申报单位提供的暖通竣工图设计说明、空调箱大样图和调节运行记录、建筑能效测评报告。
要求：

1.规划设计阶段：由设计单位提供的暖通施工图设计说明和空调箱大样图。

2.运行使用阶段：
1）竣工图设计说明中应有对全空气系统形式、调节新风比措施的详细说明，并与详图吻合；

2）能效测评报告应由具有相关资质单位出具盖章方为有效。
实际提交材料：
	     


5.1.7 各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。

1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点：

简要说明照明系统能源形式、主要灯具：（200字以内）

	     


照明功率设计值：

	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	
	实际值
	现行值

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1. 规划设计阶段：由设计单位提供的照明施工图设计说明、各层照明平面图和照明功率密度计算报告。

2. 运行使用阶段：由申报单位提供的照明竣工图设计说明、各层照明平面图、照明功率密度计算报告、建筑能效测评报告。
要求：

1. 规划设计阶段：照明施工图设计说明中应有对照明系统、照明设计参数的完整详细说明，并与设计图纸吻合。

2. 运行使用阶段：
1）竣工图设计说明中应有对照明系统、照明设计参数的完整详细说明，并与竣工图纸吻合。

2）产品清单应与竣工图纸一致；

3）能效测评报告应由具有相关资质单位出具盖章方为有效。
实际提交材料：
	     


5.1.8建筑能耗应按用途和区域进行独立分项计量。

1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点：
简要说明独立分项计量系统，说明该系统的设计原则及相关监测、分析系统的设计思路、主要监测结果分析：（200字以内）
	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1. 规划设计阶段：由设计单位提供的建筑能耗分项计量系统图纸和配电系统图。

2. 运行使用阶段：由申报单位提供的建筑能耗分项计量系统图纸竣工图、配电系统图，物业或技术支持单位提供的分项计量运行记录（全年逐月）、分项计量能耗分析报告以及运行管理操作手册等资料。
要求：

1. 规划设计阶段：

1） 施工图设计说明中应有对独立分项计量系统的完整、详细说明，并与设计图纸吻合。

2） 应至少包括冷热源、输配系统、照明和插座、特殊用能部分。

3）应根据建筑功能分区，并进行分区域计量。

2.运行使用阶段：
1） 暖通竣工图设计说明中应有对独立分项计量系统的完整、详细说明，并与设计图纸吻合；

2） 计量数据应分项、分区域进行记录（至少一年）；
3） 对全年计量运行记录结果进行逐月分析，发掘其中节能潜力所在。
实际提交材料清单：
	     


一般项
5.2.1建筑窗墙比南向不大于0.7，其他朝向均不大于0.5。

1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点：

建筑窗墙比例计算

	建筑朝向
	外墙/非透明幕墙面积
	外窗/透明幕墙面积
	窗墙比

	东向
	     
	     
	     

	南向
	     
	     
	     

	西向
	     
	     
	     

	北向
	     
	     
	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1.规划设计阶段：设计单位提供的建筑施工图设计说明、设计单位或第三方提供的窗墙比计算报告以及节能评估报告等（以管理部门批复后的复印件为准）。

2.运行使用阶段：由申报单位提供的建筑竣工图设计说明，设计单位或第三方提供的窗墙比计算报告以及能效测评报告。
要求：

1.规划设计阶段：建筑施工图设计说明中应有完整的围护结构热工性能参数说明，其做法应与详图及节能评估报告等吻合。

2.运行使用阶段：建筑竣工图设计说明中应有完整的围护结构热工性能参数说明，其做法应与详图及能效测评报告等吻合。
实际提交材料：
	     


5.2.2采用合理的开窗设计或其他通风措施提高过渡季建筑室内的热舒适度。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评估要点

外窗可开启面积比例：

	编号
	外窗类型
	外窗尺寸
	数量（个）
	可开启面积比例（%）

	
	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	总计
	     


若该建筑设有幕墙，则幕墙应有可开启部分或设有通风换气设备。幕墙可开启面积比例：

	编号
	幕墙类型
	幕墙尺寸
	数量（个）
	可开启面积比例（%）

	
	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	总计
	     


若幕墙内设有通风换气系统，简要说明幕墙通风换气系统，并说明设计参数及预期通风效果。（100字以内）

	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1.规划设计阶段：由设计单位提供的门窗表、幕墙设计说明、可开启面积比例计算书和通风模拟分析报告。

2.运行使用阶段：由申报单位提供的门窗表、幕墙设计说明及计算书，物业运行记录。
要求：

1.规划设计阶段：
1）门窗表中应有外窗详细尺寸说明，并与大样图吻合；

2）幕墙设计说明中应有可开启扇的详细尺寸说明；

3）若幕墙内设有通风换气系统，则应对通风换气系统进行简要阐述。

2.运行使用阶段：

1）门窗表中应有外窗详细尺寸说明，并与大样图吻合，幕墙设计说明中应有可开启扇的详细尺寸说明；
2）若幕墙内设有通风换气系统，则应对通风换气系统进行简要阐述；

3）物业运行记录中应包含通风措施实施情况。
实际提交材料：
	     


5.2.3建筑外窗及透明幕墙部分的气密性应符合现行国家批准或备案的相关节能设计标准要求。

1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评估要点：

外窗气密性等级：
	编号
	外窗类型
	外窗尺寸
	数量（个）
	空气渗透量/气密性等级

	
	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     


透明幕墙气密性等级：

	编号
	幕墙类型
	幕墙尺寸
	数量（个）
	开启部分空气渗透量/气密性等级
	幕墙整体空气渗透量/气密性等级

	
	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	
	

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1.规划设计阶段：建筑施工图设计说明、幕墙专项设计图纸及相关说明。

2.运行使用阶段：由申报单位提供的建筑竣工图设计说明、幕墙专项设计图纸、建设监理单位的施工过程控制验收文件及第三方提供的能效测评报告。
要求：

1.规划设计阶段：建筑施工图设计说明和幕墙专项设计说明中，应有对外窗和透明幕墙气密性等级的设计说明。

2.运行使用阶段：
1） 建筑竣工图设计说明和幕墙专项设计说明中，应有对外窗和透明幕墙气密性等级的设计说明；
2） 施工过程控制验收文件包括外窗/幕墙产品气密性检测检验报告（必要时，需提供现场抽样检测报告），建设监理单位的进场验收/复验记录、分项工程和检验批的质量验收记录等；

3） 建筑能效测评报告应由具有相关资质单位出具盖章方为有效。
实际提交材料：
	     


5.2.4 合理采用蓄冷蓄热技术。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评（如本项目所处地区未实施分时电价政策，此项不参评）

2) 评估要点

简要说明蓄冷蓄热系统的设计：包括蓄冷蓄热系统的容量、系统选择、设备的选型及蓄能系统的效果等。（300字以内）

	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1.规划设计阶段：由设计单位提供的暖通施工图设计说明、蓄冷蓄热技术设计说明及计算报告。

2.运行使用阶段：由申报单位提供的暖通竣工图设计说明、蓄冷蓄热技术设计说明及计算报告、物业及技术支持单位提供的运行记录、运行情况分析报告及能效测评报告。
要求：

1.规划设计阶段：
1）暖通施工图设计说明中应有对蓄能设备系统形式及蓄能效果的详细说明；

2）若上述材料中缺少相关论述，需补充蓄能技术设计说明及技术分析报告；

3）若不参评，则应提供当地政府关于电价的政策依据。

2.运行使用阶段：

1）暖通竣工图设计说明中应有对蓄能设备系统形式及蓄能效果的详细说明；
2）物业及技术单位应提供的蓄冷蓄热系统全年运行记录与运行情况分析报告；

3）建筑能效测评报告应由具有相关资质单位出具盖章方为有效；

4）如不参评，应提供当地政府关于电价的政策依据。
实际提交材料：
	     


5.2.5 利用排风对新风进行预热（或预冷）处理，降低新风负荷。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评（如本项目所处地区室内外设及温差不超过8℃，此项不参评）

2) 评估要点

简要说明排风热回收经济技术分析：对不同的排风热回收系统的能量投入产出收益进行分析，确定合理的排风热回收系统形式。（100字以内）

	     


简要说明排风热回收系统设计说明：对该建筑中采用的排风热回收系统进行简要阐述，对其系统形式、设备选型、及预期收益的说明。（100字以内）

	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1.规划设计阶段：由设计单位提供的暖通专业设计说明、设备清单和排风热回收系统可行性分析报告。

2.运行使用阶段：由申报单位提供的暖通专业设计说明、设备列表、厂家提供的相关产品说明及型式检验报告、物业及技术支持单位提供的系统运行记录和节能效果分析报告。
要求：

1.规划设计阶段：
1）排风热回收系统可行性分析报告中应有对不同的排风热回收系统的能量投入产出收益的分析，及该建筑采用的排风热回收系统的设计说明。

2）若不参评，则应提供该地区室内外设计温差不超过8℃的证明依据。

2.运行使用阶段

1）排风热回收系统设计说明中应有对不同的排风热回收系统的能量投入产出收益的分析，及该建筑采用的排风热回收系统的设计说明；
2）提供系统运行时的风量、温度等记录数据；

3）提供排风热回收系统效率测试报告。
实际提交材料：
	     


5.2.6 建筑物处于部分冷热负荷时和仅部分空间使用时，采取有效措施节约通风空调系统能耗。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评估要点

简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。（100字以内）

	     


简要说明部分负荷运行策略。（100字以内）

	     


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100％
	     

	75％
	     

	50％
	     

	25％
	     

	IPLV
	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1.规划设计阶段：由设计单位提供的暖通施工图，包括设计说明、设备列表、水系统图、风平面图和水平面图。

2.运行使用阶段：由申报单位提供的暖通竣工图，包括设计说明、设备列表、水系统图、风平面图和水平面图，厂家或第三方提供的设备性能检验报告，物业及技术支持单位提供的系统运行记录。
要求：

1.规划设计阶段：暖通施工图设计说明中应有对空调系统分区原则的简要说明、对IPLV的详细计算说明、对部分负荷运行策略的详细说明。

2.运行使用阶段：
1） 暖通竣工图设计说明中应有对空调系统分区原则的简要说明、对部分负荷运行策略的详细说明；
2） 系统运行记录中要求能反映出部分负荷工况，对其节能效果进行分析，提供能效测评报告。
实际提交材料：
	     


5.2.7  通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准批准或备案的相关节能标准的规定。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评估要点

通风空调系统风机的单位风量耗功率

	风机类型
	型号
	全压
	效率
	风机的单位风量耗功率

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	      
	      
	      
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1.规划设计阶段：暖通施工图设计说明、暖通施工图设备清单、风机的单位风量耗功率计算书等。

2.运行使用阶段：由申报单位提供的暖通竣工图设计说明、暖通竣工图设备清单、风机的单位风量耗功率计算书及测试报告、物业及技术支持单位提供的系统运行记录。
要求：

1.规划设计阶段：
1）暖通施工图设备清单中应有通风空调系统风机的详细参数，并与图纸吻合；

2.运行使用阶段：

1）暖通竣工图设备清单中应有通风空调系统风机的详细参数，并与图纸吻合；

2）物业及技术支持单位应提供的系统全年运行记录；

3）应提供风机单位风量耗功率测试报告。
实际提交材料：
	     


5.2.8 选用余热或废热利用等方式提供建筑所需蒸汽或生活热水。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评估要点

简要说明生活热水系统设计：系统概述、热源形式、设备选型和热水用量。（100字以内）

	     


若建筑中使用余热或废热利用等方式提供蒸汽或生活热水，简要说明系统形式和系统能力。（100字以内）

	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1.规划设计阶段：由设计单位提供的给排水和暖通专业施工图设计说明和系统设计图纸、余热废热利用比例分析报告。

2.运行使用阶段：由申报单位提供的给排水和暖通专业竣工图设计说明和系统设计图纸，生活热水或蒸汽设备型式检验报告、物业及技术支持单位提供的系统运行记录和余热废热利用比例分析报告。
要求：

1.规划设计阶段：

1） 给排水施工图设计说明中应有对生活热水系统，包括利用余热（废热）提供蒸汽（或生活热水）系统的说明；

2） 余热废热利用分析报告应包括系统型式、设备类型、利用量及经济性分析等内容。

2.运行使用阶段：
1） 给排水竣工图设计说明中应有对生活热水系统，包括利用余热（废热）提供蒸汽（或生活热水）系统的说明；

2） 生活热水或蒸汽设备型式应与竣工图纸吻合，并提供型式检验报告；

3）物业及技术支持单位提供的系统运行记录；

4）余热废热利用分析报告应包括系统型式、设备类型、利用量及经济性分析等内容；

实际提交材料：
	     


5.2.9 合理采用照明分区设计与控制方式，降低建筑照明能耗。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评估要点

简要说明照明系统分区原则、各分区照明设计及相关控制策略。（200字以内）

	     


公共区域照明自动调节控制面积比例计算

	公共区域类型
	公共区域面积
	照明控制方式
	自动调节面积
	自动调节面积比

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	      
	      
	      
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	总计
	     
	     
	     
	     


3) 证明材料

建议提交清单：

1.规划设计阶段：由设计单位提供的照明施工图设计说明、各层照明平面图、照明控制系统图。

2.运行使用阶段：由申报单位提供的照明竣工图设计说明、各层照明平面图、照明控制系统图、照明控制物业运营管理记录。

要求：

1.规划设计阶段：

1）照明施工图设计说明中应有对照明系统的完整详细说明，并与设计图纸吻合；

2）照明施工图设计说明或专项设计文件应明确建筑公共区域照明控制方式、传感器类型与自动调节控制面积比例计算。

2.运行使用阶段：

1）照明竣工图设计说明中应有对照明系统的完整详细说明，并与图纸吻合；

2）照明竣工图设计说明或专项设计文件应明确建筑公共区域照明控制方式、传感器类型等描述与自动调节控制面积比例计算；

3）照明控制物业运行管理记录。

实际提交材料：
	     


5.2.10选用高效节能给排水输配设备，并合理设计管路，降低给排水系统输配能耗。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评估要点

简要说明给排水系统设计与分区、输配设备类型及相关控制策略。（200字以内）

	     


给排水系统水泵变频情况

	给排水系统水泵类型
	给排水系统水泵编号
	给排水系统水泵个数
	给排水系统水泵变频情况

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	      
	      
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	总计
	     
	     


3) 证明材料

建议提交清单：

1.规划设计阶段：由设计单位提供的给排水系统施工图设计说明、水泵设备类型说明及相关控制方式。

2.运行使用阶段：由申报单位提供的给排水系统竣工图纸及设计说明、水泵设备采购清单与控制方式及物业控制和运行记录。

要求：

1.规划设计阶段：给排水施工图设计说明中应有给排水系统说明、水泵设备类型和控制方式说明，并与设计图纸吻合。

2.运行使用阶段：

1）给排水竣工图设计说明中应有给排水系统说明、水泵设备类型和控制方式说明，并与图纸吻合。

2）给排水水泵控制物业运行记录或水泵全年逐月能耗计量数据。

实际提交材料：
	     


5.2.11  选用高效节能电梯与合理的控制方法，降低建筑电梯运行能耗。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评估要点

简要说明电梯设计、选型以及电梯系统的控制方式与策略。（100字以内）

	     


电梯实际能耗数据：

	电梯类型
	编号
	数量
	额定荷载
	额定速度
	提升高度
	空载提升能耗
	待机功率
	实际运行能耗

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     


3) 证明材料

建议提交清单：

1.规划设计阶段：电梯选型技术要求、选定电梯的技术规格说明书、电梯系统控制运行策略等设计资料。

2.运行使用阶段：电梯选型技术要求、选定电梯的技术规格说明书、电梯系统控制运行策略等竣工资料、电梯厂家提供的产品型式检测报告或电梯能耗计量数据、物业运行记录等。

要求：

1.规划设计阶段：电梯的详细参数与控制策略，并与施工图相吻合。

2.运行使用阶段：

1）电梯的详细参数与控制策略，并与图纸相吻合；

2）提供电梯厂家提供的产品型式检测报告或电梯能耗计量数据；

3）提供物业运行策略操作手册和全年运行控制记录。

实际提交材料：

	     


5.2.12建筑暖通空调系统设计能耗比现行国家批准或备案的相关节能标准规定值低10%。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评估要点

参照建筑按照《公共建筑节能设计标准》GB 50189或地方节能标准中规定的围护结构热工参数和采暖空调系统能效比参数进行能耗计算，设计建筑根据实际设计文件取值，计算分析不包括照明能耗。当采用蓄冷蓄热系统时，可采用采暖空调系统年运行费用进行比较。计算结果为：

	建筑分项能耗或费用
	单位
	参照建筑
	实际建筑

	全年采暖能耗或费用
	GJ/m2或元/m2
	     
	     

	全年空调能耗或费用
	GJ/m2或元/m2
	     
	     

	全年采暖空调总能耗或费用
	GJ/m2或元/m2
	     
	     

	能耗比例
	—
	100％
	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1.规划设计阶段：由设计单位或第三方提供的节能评估报告或计算书（以管理部门批复后的复印件为准）。

2.运行使用阶段：提供建筑及暖通空调系统竣工图、设备系统采购清单、冷热源设备型式检验报告、建筑能效测评报告、物业运行记录及建筑实际运行能耗分析报告等。
要求：

1.规划设计阶段：节能评估报告或计算书中的围护结构参数、空调系统和设备参数、照明系统参数等应与设计图纸相吻合。
2．运行使用阶段：

1）设备系统采购清单应与暖通空调系统竣工图吻合；

2）提供冷热源设备型式检验报告；

3）建筑能效测评报告应由具有相关资质单位出具盖章方为有效；

4）提供物业运行记录及运行能耗分析报告。

实际提交材料：
	     


优选项
5.3.1严寒地区建筑通过优化建筑围护结构热工性能实现全年采暖和空调负荷比现行国家批准或备案的相关建筑节能设计标准参照值低5%以上，其他地区低3%以上。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评估要点

需按照《公共建筑节能设计标准》GB 50189或地方节能标准中规定的围护结构热工参数权衡判断法进行计算，计算结果为：

	建筑分项能耗
	单位
	参照建筑
	实际建筑

	全年采暖累计负荷
	MJ/m2
	     
	     

	全年空调累计负荷
	MJ/m2
	     
	     

	全年总累计负荷
	MJ/m2
	     
	     

	累计负荷比例
	—
	100％
	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1.规划设计阶段：提供建筑施工图纸及设计说明、设计单位或第三方提供的节能计算报告（以管理部门批复后的复印件为准）。
2.运行使用阶段：提供建筑竣工图纸及设计说明、围护结构热工性能型式检验报告、施工记录、相关测试报告及验收资料、物业运行记录、建筑能效测评报告等。

要求：

1.规划设计阶段：节能计算报告中的围护结构相关参数应与施工图纸相吻合。

2.运行使用阶段：

1）竣工图设计说明应明确建筑围护结构构造及材料类型，并与图纸保持一致；

2）提供围护结构热工性能型式检验报告、施工记录、相关测试报告及验收资料，施工构造做法与材料应与竣工图纸一致；

3）提供物业运行记录；

4）建筑能效测评报告应由具有相关资质单位出具盖章方为有效。
实际提交材料：
	     


5.3.2建筑暖通空调系统设计能耗比现行国家批准或备案的相关节能标准规定值低20%。

4) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
5) 评估要点

参照建筑按照《公共建筑节能设计标准》GB 50189或地方节能标准中规定的围护结构热工参数和采暖空调系统能效比参数进行能耗计算，设计建筑根据实际设计文件取值，计算分析不包括照明能耗。当采用蓄冷蓄热系统时，可采用采暖空调系统年运行费用进行比较。计算结果为：

	建筑分项能耗或费用
	单位
	参照建筑
	实际建筑

	全年采暖能耗或费用
	GJ/m2或元/m2
	     
	     

	全年空调能耗或费用
	GJ/m2或元/m2
	     
	     

	全年采暖空调总能耗或费用
	GJ/m2或元/m2
	     
	     

	能耗比例
	—
	100％
	     


6) 证明材料
建议提交清单：

1.规划设计阶段：由设计单位或第三方提供的节能评估报告或计算书（以管理部门批复后的复印件为准）。

2.运行使用阶段：提供建筑及暖通空调系统竣工图、设备系统采购清单、冷热源设备型式检验报告、建筑能效测评报告、物业运行记录及建筑实际运行能耗分析报告等。
要求：

1.规划设计阶段：节能评估报告或计算书中的围护结构参数、空调系统和设备参数、照明系统参数等应与设计图纸相吻合。

2.运行使用阶段：

1)设备系统采购清单应与暖通空调系统竣工图吻合；

2)提供冷热源设备型式检验报告；

3)提供建筑能效测评报告应由具有相关资质单位出具盖章方为有效；

4)提供物业运行记录及运行能耗分析报告（包括全年各用能系统运行费用）。

实际提交材料：
	     


5.3.3各房间或场所在满足照度要求的前提下，照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评估要点

简要说明照明系统能源形式和主要灯具型号。（200字以内）

	     


照明功率设计值：

	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	
	实际值
	目标值

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1.规划设计阶段：由设计单位提供的照明施工图设计说明、各层照明平面图和照明功率密度计算报告。

2.运行使用阶段：由申报单位提供的照明竣工图设计说明、各层照明平面图，照明产品进场记录、和照明功率密度计算报告，必要时还需提供具有资质的第三方的现场检测报告及建筑能效测评报告。
要求：

1.规划设计阶段：照明施工图设计说明中应有对照明系统、照明设计参数的完整详细说明，并与设计图纸吻合。

2.运行使用阶段：

1）照明竣工图设计说明中应有对照明系统、照明设计参数的完整详细说明，并与设计图纸吻合；

2）提供照明控制系统图，照明产品进场记录、产品说明书，必要时还需提供具有资质的第三方的现场检测报告；

3）建筑能效测评报告应由具有相关资质单位出具盖章方为有效。

4）根据物业运行记录提供照明系统全年运行能耗。
实际提交材料：
	     


5.3.4合理采用能源梯级利用技术，提高建筑综合能源利用效率。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评（如本项目属于夏热冬暖地区或经技术经济性分析确认不合适，此项不参评）

2) 评估要点

简要说明分布式热电冷联供系统设计说明：从负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等方面对该技术进行可行性分析，并对系统形式、设备选型、及系统能力进行简要说明。（100字以内）

	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1.规划设计阶段：由设计单位提供的分布式热电冷联供系统设计说明、设计图纸及系统分析报告。

2.运行使用阶段：由申报单位提供的分布式热电冷联供系统设计说明、设计图纸，系统设备采购选型清单、系统投资情况、运行记录及能源费用等相关资料。
要求：

1.规划设计阶段：
应对能源综合规划的基础上，采用合理的设计原则确定分布式热电冷联供系统类型与设备选型；

若因技术经济性原因不参评，则应提供合理的分布式热电冷联供系统技术经济分析报告。

2.运行使用阶段：

1）应提供系统采购清单、型式检验报告及运行记录；

2）应根据运行记录及能耗情况进行技术分析；

3）应根据实际运行情况及投资情况进行经济性分析。
实际提交材料：
	     


5.3.5合理利用可再生能源。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评估要点

简要说明可再生能源系统设计说明：当地可再生资源状况、可再生能源利用形式、可提供生活热水（或发电量）的比例。（200字以内）

	     


可再生能源利用比例计算结果：

	可再生能源利用种类
	系统设计参数
	系统实际提供量
	标准要求量
	提供比例

	太阳能光伏系统
	     
	     
	15%
	     

	太阳能热水系统
	     
	     
	5%（酒店）/10%（其它）
	     

	地源热泵系统
	     
	     
	5%
	     

	总体比例
	/
	/
	100%
	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1.规划设计阶段：提供可再生能源系统设计说明和设计图纸，可再生能源利用分析报告。

2.运行使用阶段：由申报单位提供的可再生能源系统设计说明和设计图纸、具有资质的第三方提供的可再生能源产品型式检验报告、物业及技术支持单位提供的系统运行记录及分析、建筑能效测评报告等。
要求：

1.规划设计阶段：
1） 可再生能源系统设计说明中应对以上各点进行详细说明，并提供详细计算参数；
2） 根据运行记录数据，对系统的可再生能源替代率进行计算分析；

3） 建筑能效测评报告应由具有相关资质单位出具盖章方为有效。
实际提交材料：
	     


5.3.6对建筑能源系统进行全面的调试管理。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评估要点

1.规划设计阶段：

简要说明建筑能源系统如暖通空调系统、照明采光系统、生活热水系统、可再生能源系统等设计要求与调试要求。（200字以内）

	     


2.运行使用阶段：

简要说明建筑能源系统如暖通空调系统、照明采光系统、生活热水系统、可再生能源系统等设计要求与调试结果。（200字以内）

	     


3) 证明材料

建议提交清单：

1.规划设计阶段：由设计单位提供的建筑能耗系统设计图纸、暖通、给排水和电气等专业设计任务书、设计相关调试资料。

2.运行使用阶段：由申报单位提供的建筑用能系统竣工图纸、设计调试要求、调试结果及验收报告、系统运行记录等。

要求：

1.规划设计阶段：提供的建筑能耗系统调试内容应包括但不限于暖通空调系统、照明采光系统、生活热水系统和可再生能源系统等。

2.运行使用阶段：

1）提供的建筑能耗系统调试内容应包括但不限于暖通空调系统、照明采光系统、生活热水系统和可再生能源系统等；

2）提供的调试报告应包括调试要求、调试过程、调试结果及验收情况；

3）提供系统全年运行记录。

实际提交材料：

	     


6 节水与水资源利用

	名称
	类别
	编号
	标准条文
	达标判定

	节水与水资源利用
	控制项
	6.1.1
	制定水资源规划方案，统筹、综合利用各种水资源。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	6.1.2
	设置合理、完善的供水、排水系统。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	6.1.3
	采取有效措施避免管网漏损。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	6.1.4
	卫生器具均采用节水器具。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	6.1.5
	使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	6.1.6
	景观用水不采用市政自来水和自备地下水井供水。
	 FORMDROPDOWN 


	
	一般项
	6.2.1
	给水管道系统不出现超压出流现象。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	6.2.2
	绿化灌溉采用喷灌、微喷灌和滴灌等高效节水灌溉方式。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	6.2.3
	合理采用冷却塔节水技术或措施。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	6.2.4
	分区域对不同用途和计费单位设置水表。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	6.2.5
	非饮用水采用再生水时，利用附近集中再生水厂的再生水；或通过技术经济比较，合理选择其他再生水水源和处理技术。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	6.2.6
	通过技术经济比较，合理确定雨水入渗、调蓄及利用方案。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	6.2.7
	项目周边有市政再生水利用条件时，非传统水源利用率不低于25%；项目周边无市政再生水利用条件时，非传统水源利用率不低于10%。
	 FORMDROPDOWN 


	
	优选项
	6.3.1
	项目周边有市政再生水利用条件时，非传统水源利用率不低于30%；项目周边无市政再生水利用条件时，非传统水源利用率不低于15%。
	 FORMDROPDOWN 



控制项

6.1.1 制定水资源规划方案，统筹、综合利用各种水资源。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
1.规划设计阶段：

水系统规划方案的内容包括有： FORMDROPDOWN 
用水定额的确定、 FORMDROPDOWN 
用水量估算及水量平衡、 FORMDROPDOWN 
给排水系统设计、 FORMDROPDOWN 
节水器具、 FORMDROPDOWN 
非传统水源利用、 FORMDROPDOWN 
其他：由设计单位提供的给排水设计说明、设计图纸、水系统规划方案等，采用非传统水源时提供非传统水源利用方案。

简要说明水资源规划方案，包括各种用水需求、水量和水质的要求与评价原则，用水量与水量平衡计算、水质和水量保证方案、节水系统的设计以及节水器具设备的选用等内容：（300字以内）
	     


2.运行使用阶段：

简要说明水系统规划方案（运行阶段），包括建筑实际运行用水量的计量与统计、与设计用水量的对比分析，各种水资源利用系统的实际运行情况及数据分析。（300字以内）
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1. 规划设计阶段：由设计单位提供的给排水设计说明、设计图纸、水资源规划方案等，采用非传统水源时提供非传统水源利用方案。

2.运行使用阶段：由申报单位提供的给排水系统、景观系统竣工图纸，水资源规划方案。

要求：
1.规划设计阶段：

1） 给排水设计说明中需包括用水量估算及水量平衡、水质、水量要求、节水器具设备材料表、非传统水源利用的系统说明等。
2） 水资源规划方案需包含项目及当地水资源情况及当地的节水要求，和项目的给排水系统设计方案。
3） 如采用非传统水源，应提供非传统水源利用的技术经济可行性分析报告，和非传统水源利用系统的设计方案。
2.运行使用阶：建筑实际运行用水量的计量与统计计算，以及与设计用水量的对比分析等。
各种水资源利用系统的实际运行情况及数据分析。

实际提交材料：
	     


6.1.2 设置合理、完善的供水、排水系统。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

简要说明供水、排水系统，包括以下内容：（300字以内）

1. 系统的供水形式，如何保证以足够的水量和水压不间断地向用户供应符合卫生要求的用水；

2. 避免管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行对供水造成二次污染的措施；

3. 供水系统中采用的节能、节水措施；

4. 污水收集和污水排放方案和设施；

5. 雨水排放渠道、渗透途径或收集回用途径，避免雨水的收集、处理、排放系统对人和环境造成负面影响的措施。
6. 各种用水水质的标准要求和相关水质保障措施。
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：给排水系统设计总说明、施工总说明、材料设备表等，相关产品或系统说明等。

2.运行使用阶段：给排水系统竣工图，相关产品或系统说明等，供排水系统运行情况说明。

要求：
1． 规划设计阶段：

1） 给排水系统施工图纸中应说明管材、管件、接口、阀门、水表、节水器具、设备等的选用，管道敷设、试压等工程措施等；

2） 如采用节能供水系统，需提供相应设备或系统资料。
3）分质给水系统和非传统水源的设计要求和相关水质保障措施。
2． 运行使用阶段：
1）给排水系统竣工图纸中应说明管材、管件、接口、阀门、水表、节水器具、设备等的选用，管道敷设、试压等工程措施等；

2）如采用节能供水系统，需提供相应设备或系统资料。
3）非传统水源的水质检测报告。
实际提交材料：
	     


6.1.3 采取有效措施避免管网漏损。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

简要说明避免管网漏损的措施，包括所采用的避免管道漏损的措施，如采用管道涂衬技术、新型管道及连接技术、选用密封性能好的阀门、零泄漏阀门等，水表系统示意图和设置说明：（200字以内）
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：给排水系统施工图及设计说明，包括避免管道漏损的要求和措施、主要管材配件的要求和设备材料表、水表系统示意图和设置说明、以及相关产品说明等。

2．运行使用阶段：给排水竣工图文件，，包括避免管道漏损的要求和措施、主要管材配件的要求和设备材料表、水表系统示意图和设置说明、以及相关产品说明等实际运行一年的用水量计量情况、统计分析报告及水平衡测试报告。

要求：
1． 规划设计阶段：

1） 施工图设计说明、包括避免管道漏损的要求和措施、主要管材配件的要求和设备材料表、；
2）水表设置说明和系统示意图。

2． 运行使用阶段：
1） 竣工图设计说明、产品设计说明应说明所采用的高效低耗设备；
2） 竣工图设计说明应说明避免管网漏损的措施等。
3）进行水平衡测试的前提是给排水系统中各级水表安装齐全。
实际提交材料：
	     


6.1.4 卫生器具均采用节水器具。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

卫生器具是否采用节水器具： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
节水器具清单

	节水器具名称
	节水器具主要特点

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段 ：给排水系统施工图及设计说明，相关产品说明等。

2．运行使用阶段：给排水系统竣工图及设计说明，相关产品说明和产品节水性能检测报告。
要求：
1． 规划设计阶段：

1） 给排水系统施工图及设计说明中应说明所采用的节水器具的类型、用途和节水性能要求；

2）所有节水器具应满足《节水型生活用水器具》CJ64及《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T18870要求
2． 运行使用阶段：
1） 给排水系统竣工图及设计说明中应说明所采用的节水器具的类型、用途和节水性能要求；

2）给排水系统采用的节水器具应与竣工图纸一致
实际提交材料：
	     


6.1.5 使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评（如本项目未采用非传统水源，此项不参评）

2) 评价要点

本项目是否位于缺水地区： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

是否使用非传统水源： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否，
是否选用市政再生水： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

是否自设建筑中水设施： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

若为自设建筑中水设施，是否采用地埋式或封闭式设施： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

采用非传统水源时：
非传统水源利用主要信息

	用途
	用量

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     


简要说明非传统水源利用方案，包含以下内容：（300字以内）

1. 采用何种措施保证非传统水源在储存、输配等过程中有足够的消毒杀菌能力，并避免水质污染；

2. 供水系统是否设有备用水源、溢流装置及相关切换设施等保障水量安全，并进行说明；

3. 雨水、再生水等在处理、储存、输配等环节中是否采用安全防护和监（检）测控制措施；管道和用水点是否有明显的标识，和防止误饮、误用的措施。
4. 若景观水体采用雨水、再生水，请说明水景设计中如何考虑水质安全保障措施。

	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的雨水/中水系统施工图及设计说明、景观水体设计说明。

2．运行使用阶段：由申报单位提供的雨水/中水系统竣工图及设计说明、景观水体设计说明，由具有资质的第三方提供的运行期间非传统水源水质检测报告。
要求：
1． 规划设计阶段：

1）需对非传统水源的消毒杀菌、安全防护和检测措施，供水系统切换设施进行说明；

2）雨水/中水系统施工图及设计说明需包含系统图、水量平衡和雨水/中水系统室外总图，须在总平面图上标注雨水/中水系统位置；
2． 运行使用阶段：
1） 需对非传统水源的消毒杀菌、安全防护和检测措施，供水系统切换设施进行说明；

2） 雨水/中水系统施工图及设计说明需包含系统图、水量平衡和雨水/中水系统室外总图，须在总平面图上标注雨水/中水系统位置；

3） 水质检测报告需为一年的运行期间固定时间间隔的现场取样检测报告。
实际提交材料：
	     


6.1.6景观用水不采用市政自来水和自备地下水井供水。
4) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评（如本项目未设置水景观，此项不参评）

5) 评价要点

是否设计有景观水体： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否，如是：
简要说明景观水体设计方案，包含以下内容：（300字以内）

1. 景观水体的设计规模及补水量；

2. 可利用的非传统水源来源及水量；

3. 景观水体的水质安全保障措施。
	     


6) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的景观水体设计说明及图纸，非传统水源利用专项设计图纸。

2．运行使用阶段：由申报单位提供的景观水体竣工图设计说明及图纸，非传统水源利用专项竣工图，由具有资质的第三方提供的运行期间景观水体水质检测报告，物业运行记录。
要求：
1．规划设计阶段：说明景观水体的补水源，提供景观水体全年水量平衡计算分析，需对景观水体的补水量，补水水源，水质安全保障措施等进行说明。

3． 运行使用阶段 ：
1） 景观水体竣工图设计说明需对景观水体的补水水源，水质安全保障措施等进行说明；

2） 景观水体水质检测报告需为一年的运行期间固定时间间隔的现场取样检测报告；
3） 物业运行记录应包括景观水体全年补水量计量记录与水质检测报告。
实际提交材料：
	     


一般项

6.2.1给水管道系统不出现超压出流现象。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

简要说明给水、中水、热水供水系统的竖向分区，描述系统减压限流措施。（300字以内）

	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：给排水设计说明和管网压力计算书，及给水、中水、热水供水系统图。
2．运行使用阶段：给排水系统竣工图设计说明及给水、中水、热水供水系统图，相关产品性能说明等，运行期间给水、中水、热水供水系统代表不同压力需求的各典型用水点压力记录。
要求：
1．规划设计阶段：设计文件应需明确各供水点供水压力，及采取的措施。
2．运行使用阶段：对照设计说明核实各供水点供水压力。
实际提交材料：
	     


6.2.2绿化灌溉采用喷灌、微喷灌和滴灌等高效节水灌溉方式。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

本项目中采用的绿化灌溉方式为： FORMDROPDOWN 
滴灌、 FORMDROPDOWN 
微喷灌、 FORMDROPDOWN 
渗灌、 FORMDROPDOWN 
管灌、 FORMDROPDOWN 
喷灌、 FORMDROPDOWN 
其他     
3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：景观设计施工图图纸及设计说明，给排水设计施工图图纸及设计说明。
2．运行使用阶段：景观设计竣工图纸及设计说明，给排水设计竣工图图纸及设计说明，相关产品节水性能说明，物业运行管理记录、用水量计量记录等。
要求：
1． 规划设计阶段：设计说明中应明确绿化灌溉方式、灌溉设施等。
2． 运行使用阶段：

1） 核实设计的绿化灌溉方式、灌溉设施等；

2） 物业运行管理记录应对绿化灌溉时间、方式、用水量等进行记录。

实际提交材料：
	     


6.2.3合理采用冷却塔节水技术或措施。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

简要说明冷却塔类型、所采用的节水技术措施等。（300字以内）

	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的空调冷却水系统的设计图纸、设计说明，冷却塔补水量计算书。
2．运行使用阶段：由申报单位提供的空调冷却水系统的竣工图图纸、设计说明，冷却塔节水性能说明及检测报告，物业运行记录、全年冷却水补水量计量记录等。
要求：

1．规划设计阶段：冷却塔选型应满足《节水型产品通用技术条件》GB/T18870的规定要求。
3． 运行使用阶段：

1） 冷却塔选型应满足《节水型产品通用技术条件》GB/T18870的规定要求；

2） 物业运行记录应对冷却塔用水量进行全年记录。

实际提交材料：
	     


6.2.4分区域对不同用途和计费单位设置水表。

1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

是否分分区域对不同用途和计费单位设置用水计量表： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

用水计量水表主要信息

	水表编号
	测量参数

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的给排水施工图设计图纸、设计说明，水表设置示意图。

2．运行使用阶段：由申报单位提供的给排水系统竣工图设计图纸、设计说明，水表计量数据记录。

要求：
1. 运行使用阶段：
1） 水表设置示意图应与其他图纸相符。运行期间水表计量数据记录。

实际提交材料：
	     


6.2.5非饮用水采用再生水时，利用附近集中再生水厂的再生水；或通过技术经济比较，合理选择其他再生水水源和处理技术。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评（如本项目所在地区为不缺水地区，此项不参评）

2) 评价要点

本项目是否位于缺水地区： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

是否选用市政再生水： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

是否自设建筑中水设施： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

若为自设建筑中水设施，是否采用地埋式或封闭式设施： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

如有市政再生水应选用市政再生水供水；采用建筑中水时，应结合当地实际情况和经济、技术分析，简要说明建筑中水利用方案，如原水水源、处理工艺和消毒技术等。（300字以内）
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：再生水利用方案及技术经济可行性分析报告、给排水施工图设计图纸、设计说明。

2．运行使用阶段：再生水利用方案及技术经济可行性分析报告、给排水施工图设计图纸、设计说明。由实施单位或第三方委托机构出具的再生水利用系统运行报告，运行期间再生水水质检测报告。
要求：

1． 规划设计阶段：

1） 再生水利用方案应包括用水定额、水量平衡表、水源情况、利用方式等内容；

2） 应提供再生水的用水量记录与水质监测记录。

实际提交材料：
	     


6.2.6 通过技术经济比较，合理确定雨水入渗、调蓄及利用方案。

4) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评（如本项目所在地区为不缺水地区，此项不参评）
5) 评价要点

本项目是否位于缺水地区： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

地区年平均降雨量约为：     mm
是否采用雨水积蓄、处理以及利用方案： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

是否采用雨水入渗等技术设施： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

是否采用雨水收集回用系统： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

是否采用雨水调蓄排放系统： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

简要采用雨水入渗、调蓄、处理以及利用系统的运行情况。（300字以内）

	     


6) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：雨水系统施工图及设计说明、设计计算书。

2．运行使用阶段：雨水系统竣工图及设计说明，雨水收集回用系统运行情况记录。
要求：
1． 规划设计阶段：

1） 需提供雨水利用方案及其经济技术性分析，通过分析计算确定系统设计规模；
2） 雨水系统设计施工图需说明所采用的雨水入渗、雨水收集回用、雨水调蓄排放系统情况，并与总图和景观设计图相对应。

2． 运行使用阶段：
1） 需提供雨水利用系统的运行情况及其经济技术性分析；
2） 雨水系统竣工图需说明所采用的雨水入渗、雨水收集回用、雨水调蓄排放系统情况，并与总图和景观设计图相对应。
3） 物业运行管理应有全年雨水系统运行记录。
实际提交材料：
	     


6.2.7 项目周边有市政再生水利用条件时，非传统水源利用率不低于25%；项目周边无市政再生水利用条件时，非传统水源利用率不低于10%。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

项目周边是否有市政再生水利用条件： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

项目是否自设建筑中水设施： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

本项目中非传统水源利用率为：     （%）

非传统水源利用主要信息
	用途
	用量

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的给排水设计图纸及说明，雨水/中水系统施工图及设计说明，非传统水源利用方案（含技术经济可行性分析报告和非传统水源利用率计算）。

2．运行使用阶段：由申报单位提供的给排水竣工图纸及说明，雨水/中水系统竣工图及设计说明，运行期间非传统水源利用报告（含实际运行期间非传统水源用水量计量记录和利用率计算）。
要求：

1．规划设计阶段：需包含非传统水源利用方案，自设建筑中水设施时需提交中水处理系统的施工图纸、设计说明、技术经济行分析等。

3． 运行使用阶段：

1） 非传统水源利用设备与系统应与竣工图纸相一致；

2） 物业运行管理应包括全年分用途非传统水源用水量及建筑总用水量计量记录和利用率计算。

实际提交材料：
	     


优选项

6.3.1 项目周边有市政再生水利用条件时，非传统水源利用率不低于30%；项目周边无市政再生水利用条件时，非传统水源利用率不低于15%。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

项目周边是否有市政再生水利用条件： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

项目是否自设建筑中水设施： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

本项目中非传统水源利用率为：     （%）

非传统水源利用主要信息
	用途
	用量

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的给排水设计图纸及说明，雨水/中水系统施工图及设计说明，非传统水源利用方案（含技术经济可行性分析报告和非传统水源利用率计算）。

2．运行使用阶段：由申报单位提供的给排水竣工图纸及说明，雨水/中水系统竣工图及设计说明，运行期间非传统水源利用报告（含实际运行期间非传统水源用水量计量记录和利用率计算）。
要求：

1．规划设计阶段：需包含非传统水源利用方案，自设建筑中水设施时需提交中水处理系统的施工图纸、设计说明、技术经济行分析等。

2． 运行使用阶段：

1） 非传统水源利用设备与系统应与竣工图纸相一致；

2） 物业运行管理应包括全年分用途非传统水源用水量及建筑总用水量计量记录和利用率计算。

实际提交材料：
	     


7 节材与材料资源利用
	名称
	类别
	编号
	标准条文
	达标判定

	节材与材料资源利用
	控制项
	7.1.1
	建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	7.1.2
	现浇混凝土采用预拌混凝土。
	 FORMDROPDOWN 


	
	一般项
	7.2.1
	施工现场500km以内生产的建筑材料质量占建筑材料总质量的60%以上。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	7.2.2
	建筑砂浆采用商品砂浆。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	7.2.3
	合理选用高性能建筑材料。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	7.2.4
	在保证安全和不污染环境的情况下，使用可再利用建筑材料和可再循环建筑材料，其质量之和不低于建筑材料总质量的10%。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	7.2.5
	在保证性能和安全的前提下，使用以废弃物为原料生产的建筑材料，其用量占同类建筑材料的比例均不低于30%。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	7.2.6
	采取有效措施，减少土建装修过程中对已有建筑构件及设施的破坏和拆改。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	7.2.7
	可变换功能空间采用可循环利用隔断，减少重新装修时的材料浪费和垃圾产生。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	7.2.8
	在经济合理的前提下，采取减轻楼屋面面层、围护墙和隔（断）墙的重量等措施减轻建筑自重。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	7.2.9
	施工组织计划中设置专门的节材方案，并落实施工固废分类回收等节材措施。
	 FORMDROPDOWN 


	
	优选项
	7.3.1
	在保证安全的前提下，对建筑方案和结构体系进行节材优化。
	 FORMDROPDOWN 



控制项
7.1.1 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。
1） 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2） 评价要点：
1、本项目是否使用了装饰性构件： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
2、装饰性构件的造价：               （万元）
工程总造价：                 （万元）
装饰性构件造价占工程总造价比例：           （‰）；是否低于总造价的5‰： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
3） 证明材料：
建议提交清单：
1. 规划设计阶段：

1） 建筑施工图纸及说明

2） 建筑工程造价预算书

3）装饰性构件造价占工程总造价比例的计算书
2. 运行使用阶段：
1）建筑竣工图纸及说明

2）建筑工程造价决算书

3）装饰性构件造价占工程总造价比例的计算书
要求：
1. 规划设计阶段：

1）说明中应有简图，并对所有疑似装饰性构件的功能予以注明；
2）预算书应为原始的预算书，应尽量详细，应能明显看出所有装饰性构件的名称、造价及工程总造价；
3）装饰性构件造价占工程总造价比例的计算书，应明确装饰性构件造价占工程总造价的比例；
2.  运行使用阶段：
1）说明中应有简图，并对所有应在相应位置加上对疑似装饰性构件的功能予以的使用说明注明；
2）决算书应为原始的决算书，应尽量详细，应能明显看出明确所有装饰性构件的名称材料、造价及工程总造价；
3）装饰性构件造价占工程总造价比例的计算书，应明确装饰性构件造价占工程总造价的比例；
实际提交材料：
	     


7.1.2 现浇混凝土采用预拌混凝土。
1） 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2） 评价要点：
现浇混凝土是否全部使用预拌混凝土： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
3） 证明材料：
建议提交清单：
1.规划设计阶段：施工图图纸及说明等相关证明材料。

2.运行使用阶段：竣工图纸及说明、混凝土购销合同、用量清单等相关证明材料。
实际提交材料：
	     


一般项
7.2.1施工现场500km以内生产的建筑材料质量占建筑材料总质量的60%以上。
1） 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2） 评价要点：
施工现场500km以内生产的建筑材料质量：         吨；项目使用的建筑材料总质量：         吨；

使用比例为__     ___。        是否大于60%： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
3） 证明材料：
建议提交清单：
1、 工程决算材料清单，应标明材料生产厂家的名称、地址等相关信息；

2、 500km以内生产的建筑材料使用比例计算书。

实际提交材料：
	     


7.2.2建筑砂浆采用商品砂浆。
1） 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2） 评价要点：
建筑砂浆是否全部使用商品砂浆： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
3） 证明材料：
建议提交清单：
1.设计阶段：施工图图纸及说明等相关证明材料。

2.运行使用阶段：竣工图纸及说明、预拌砂浆购销合同、用量清单等相关证明材料。
实际提交材料：
	     


7.2.3合理选用高性能建筑材料。
1） 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2） 评价要点：
1、钢筋混凝土或钢骨混凝土竖向承重结构中HRB400级（及以上）钢筋用量：         （吨）；竖向承重结构全部钢筋用量：         （吨）；HRB400级（或以上）钢筋使用比例：         （%）；是否超过80%： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否；
2、钢筋混凝土、钢骨混凝土或钢管混凝土竖向承重结构中（顶部15层可以除外）C50（及以上）混凝土用量：         （立方米）；竖向承重结构全部混凝土用量：         （立方米）；C50（及以上）混凝土使用比例：         （%）；是否超过80%： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否；
3、钢、钢骨混凝土或钢管混凝土竖向承重结构中（顶部15层可以除外）Q345级（及以上）钢材用量：        （吨）；竖向承重结构全部钢材用量：         （吨）；高强钢材使用比例：         （%）；是否超过80%： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否。
3） 证明材料：
建议提交清单：
1.  规划设计阶段：

1)结构设计施工图纸；

2)工程预算材料清单；
3)项目所采用的钢筋、混凝土、钢材合理性论证材料；

4)高强度钢筋使用比例计算书、高强混凝土使用比例计算书、高强钢材使用比例计算书。

2. 运行使用阶段：
1)结构竣工图纸；

2)工程决算材料清单及施工用量记录；
3)高强度钢筋使用比例计算书、高强混凝土使用比例计算书、高强钢材使用比例计算书。
实际提交材料：
	     


7.2.4在保证安全和不污染环境的情况下，使用可再利用建筑材料和可再循环建筑材料，其质量之和不低于建筑材料总质量的10%。
1） 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2） 评价要点：
1、 项目可再利用建筑材料使用质量：         （吨）；
2、 项目可再循环建筑材料使用质量：         （吨）；
3、 项目所有建筑材料总质量：         （吨）；
4、 可再利用建筑材料和可再循环建筑材料总质量占所有建筑材料总质量的比例：         （%）；
是否超过10%： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
3）证明材料：
建议提交清单：
1. 规划设计阶段：

1）工程预算材料清单；
2）可再利用建筑材料和可再循环建筑材料使用比例计算书。
2.运行使用阶段：
1）工程决算材料清单及施工用量记录等相关证明文件；
2）可再利用建筑材料和可再循环建筑材料使用比例计算书。
实际提交材料：
	     


7.2.5 在保证性能和安全的前提下，使用以废弃物为原料生产的建筑材料，其用量占同类建筑材料的比例均不低于30%。
1）达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2）评价要点：
1、使用了几种以废弃物为原料生产的建筑材料（废弃物掺量不低于20%）： FORMDROPDOWN 
1种、 FORMDROPDOWN 
2种、 FORMDROPDOWN 
3种及以上；

2、以废弃物为原料生产的建筑材料占同类建筑材料的比例不低于30%： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否；
3、简述以废弃物为原料生产的建筑材料名称、建筑材料中使用的废弃物名称及掺量：

	     


3）证明材料：
建议提交清单：
1.  规划设计阶段：

   1）工程预算材料清单；

2）废弃物建筑材料实际使用比例计算书。

3）设计施工图纸（必须有废弃物掺量要求）。
2. 运行使用阶段：

1）工程决算材料清单；

2）废弃物建筑材料实际使用比例计算书；

3）竣工图纸（必须有废弃物掺量要求）；

4）废弃物材料掺量证明材料。
实际提交材料：
	     


7.2.6采取有效措施，减少土建装修过程中对已有建筑构件及设施的破坏和拆改。
1）达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2）评价要点：
1、公共区域（走廊、卫生间等）装修是否与土建一体化设计： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
2、是否有用于租售的空间（如用于租售的办公区域等）： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
3、自用空间（如自用办公区域等）装修是否与土建一体化设计： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
4、用于租售的空间（如用于租售的办公区域等）是否装修是否与土建一体化设计： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
5、简述减少土建装修过程中对已有建筑构件及设施的破坏和拆改的措施（限200字）

	     


3）证明材料：
建议提交清单：
1. 规划设计阶段：

1） 建筑、结构、机电设备施工图纸及说明；

2） 装修施工图纸及说明；

3） 施工图审查报告（有具体意见）及结论。

2. 运行使用阶段：
1） 建筑、结构、机电设备竣工图纸及说明；

3）装修竣工图纸及说明；

3）
施工图审查报告（有具体意见）及结论；

5）施工交底记录（含装修）；

6）原始的工程决算书（含装修）。

实际提交材料：
	     


7.2.7可变换功能空间采用可循环利用隔断，减少重新装修时的材料浪费和垃圾产生。
1）达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2）评价要点：
1、简要说明项目的类型、功能及主要可循环利用隔断做法：（150字以内）

	     


2、是否存在可变换功能的室内空间： FORMDROPDOWN 
是； FORMDROPDOWN 
否 （可变换功能空间为除走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备机房、公共管井等以外的地上室内空间以及作为办公、商场、餐厅、会议、娱乐等用途的地下空间）。

3、不可循环利用隔断（墙）围合的房间总面积与可变换功能的室内空间总面积之比：         %，

是否不超过30%： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
3）证明材料：
建议提交清单：
1． 规划设计阶段：

1） 建筑平面施工图

2） 装修施工图

3）不可循环利用隔断（墙）围合的房间总面积与可变换功能的室内空间总面积之比例计算书。

2.  运行使用阶段：
1） 建筑平面竣工图

2） 装修竣工图

3）不可循环利用隔断（墙）围合的房间总面积与可变换功能的室内空间总面积之可循环利用隔断使用比例计算书。
实际提交材料：
	     


7.2.8 在经济合理的前提下，采取减轻楼屋面面层、围护墙和隔（断）墙重量等措施减轻建筑自重。
1）达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2）评价要点：
1、简述采取的减轻建筑自重的措施（200字以内）：

	     


2、所采取的措施是否达到或超过2项： FORMDROPDOWN 
是； FORMDROPDOWN 
否
3）证明材料：
建议提交清单：
1. 规划设计阶段：建筑施工图纸及其他证明材料，包括楼屋面面层、围护墙和隔墙等构造图及做法说明。

2.  运行使用阶段：建筑竣工图纸及其他证明材料，包括楼屋面面层、围护墙和隔墙等构造图及做法说明。
实际提交材料：
	     


7.2.9施工组织计划中设置专门的节材方案，并落实施工固废分类回收等节材措施。
1）达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2）评价要点：
1、 简述施工组织计划中节材方案的主要内容及采取的主要节材措施（300字以内）

	     


2、 建筑施工、旧建筑拆除和场地清理产生的固体废弃物（含可再利用材料、可再循环材料）的总量：          吨，施工现场回收利用量：         吨；回收利用率是否不低于20%： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
3）证明材料：
建议提交清单：
1、 施工节材方案；

2、 废弃物管理计划；

3、 施工记录；

4、 施工现场废弃物回收利用记录。
实际提交材料：
	     


优选项
7.3.1在保证安全的前提下，对建筑方案和结构体系进行节材优化。
1）达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2）评价要点：
1、本项目采用了何种建筑结构体系：           

2、是否对建筑结构体系进行了优化： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
简述建筑结构体系的优化过程和效果（300字以内）
	     


3）证明材料：
建议提交清单：
1. 规划设计阶段：

1） 建筑、结构施工图纸及说明；

2）建筑结构体系优化论证文件。
2.  运行使用阶段：
1） 建筑、结构竣工图纸及说明；

2）建筑结构体系优化论证文件。
要求：
1. 规划设计阶段：

1） 施工图纸及说明中应明确项目采用了何种建筑结构体系；
2）建筑结构体系优化论证文件中应重点说明对该建筑结构体系的优化过程及优化效果（包括优化后的体系的资源消耗和环境影响水平），论证文件应尽量详细。
2.  运行使用阶段：

1）竣工图纸及说明中应明确项目采用了何种建筑结构体系；
2）建筑结构体系优化论证文件中应重点说明对该建筑结构体系的优化方案、优化过程及优化效果（包括优化后的体系的资源消耗和环境影响水平），论证文件应尽量详细。
实际提交材料：
	     


8室内环境质量

	名称
	类别
	编号
	标准条文
	达标判定

	室内环境质量
	控制项
	8.1.1
	建筑室内温度、湿度、风速及新风量等参数符合现行国家批准或备案的相关公共建筑节能设计标准中的相关规定。
	

	
	
	8.1.2
	建筑内旅馆类空间室内背景噪声符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中室内允许噪声标准中的一级要求，办公类和商场类空间室内背景噪声水平分别满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中相对应的低限要求。
	

	
	
	8.1.3
	主要功能空间室内照度、照度均匀度、统一眩光值、光源显色性能等指标满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的有关要求。
	

	
	
	8.1.4
	建筑采用的室内装饰装修材料有害物质含量符合国家相关标准的规定。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	8.1.5
	建筑室内空气质量符合现行国家标准的相关规定。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	8.1.6
	合理设计新风采气口位置，保证新风质量及避免二次污染的发生。
	

	
	
	8.1.7
	建筑围护结构内部和表面无结露、发霉现象。
	

	
	
	8.1.8
	建筑围护结构隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的低限标准要求。
	

	
	一般项
	8.2.1
	建筑内部功能空间布局合理，减少相邻空间的噪声干扰以及外界噪声对室内的影响，并采取合理措施控制设备的噪声和振动。
	

	
	
	8.2.2
	办公、旅馆区域75%以上的主要功能空间室内采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033的要求。
	

	
	
	8.2.3
	室内采用调节方便、可提高人员舒适性的空调末端。
	

	
	
	8.2.4
	会议室、多功能厅等专业声环境空间的各项声学设计指标满足现行国家标准《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》GB/T 50356中的相关要求。
	

	
	
	8.2.5
	建筑功能空间围护结构侧向隔声能力满足设计要求。
	

	
	
	8.2.6
	建筑入口和主要活动空间设有无障碍设施。
	

	
	
	8.2.7
	建筑室内采取有效的控烟措施。
	 FORMDROPDOWN 


	
	优选项
	8.3.1
	采用合理措施改善地下空间的天然采光效果。
	

	
	
	8.3.2
	建筑室内装饰装修设计时采用合理的预评估方法控制室内空气质量。
	

	
	
	8.3.3
	合理采用有效措施，提高室内物理环境的舒适度。
	

	
	
	8.3.4
	建筑主要功能房间设置室内空气质量监控系统，尤其针对人员变化大的区域、地下停车场等，保证健康舒适的室内环境。
	

	
	
	8.3.5
	建筑内部公共场所设有专门的休憩空间。
	


控制项
8.1.1建筑室内温度、湿度、风速及新风量等参数符合现行国家批准或备案的相关公共建筑节能设计标准中的相关规定。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
参数设置：
	房间类型
	设计参数

	
	夏季空调温度（℃）
	冬季采暖温度（℃）
	相对湿度（％）
	风速（m/s）
	新风量（m3/h·p）

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     


如有特殊空间（例如高大空间，下送风等），简要说明气流组织设计（包括风口位置、送风速度等）：
（100字以内）
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的暖通施工图设计说明、特殊空间气流组织设计说明或模拟分析报告。
2．运行使用阶段：由申报单位提供的暖通竣工图设计说明、特殊空间气流组织设计说明，由物业等单位提供的建筑房间内温度、湿度的运行记录数据，由建设监理单位及相关管理部门提供的设备系统（新风系统）的运行调试竣工验收记录（包括风速和新风量测试）、运行检测记录。
要求：
1．规划设计阶段：

1）暖通施工图设计说明中应有对室内温度、湿度、风速及新风量等参数设计值和控制措施的完整说明；
2）特殊空间（例如层高大于6m的高大空间，采用地板送风等下送风形式的空间等）需提供气流组织设计说明（包括送风口位置、送风速度等，在暖通空调设计说明和图纸中明确），有可能应补充模拟分析报告。
2．运行使用阶段：
1）暖通竣工图设计说明中应有对室内温度、湿度、风速及新风量等参数设计值和控制措施的完整说明；
2）特殊空间需提供气流组织设计说明及现场检测报告（重点是对送风口风速及人员活动区风速的检测）。
实际提交材料：
	     


8.1.2建筑内旅馆类空间室内背景噪声符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中室内允许噪声标准中的一级要求，办公类和商场类空间室内背景噪声水平分别满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中相对应的低限要求。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
1．规划设计阶段：

简要说明室内背景噪声的设计值、可能对本建筑室内产生影响的噪声源及其声压级、噪声的传播途径、采用的降噪措施：（300字以内）
	     


2．运行使用阶段：
简要说明各典型功能房间的实测噪声值，将之与设计值进行比较、说明预先设计的降噪措施的实际效果：（300字以内）
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的室内背景噪声（含风口、风机盘管、空调、照明电器、控制器等室内机电设备噪声）的设计、计算说明或声学专项分析报告等。
2．运行使用阶段：主要功能空间背景噪声设计、计算说明书，节点处理竣工图纸，由具有资质的第三方检测机构提供的各功能区域的室内噪声测试报告。
要求：
1．规划设计阶段：室内背景噪声设计计算说明或声学专项分析报告中应有对建筑室内背景噪声源的分析、各种降噪措施效果及预期能达到的效果，评价时室外噪声源应与环评影响评价书、实测报告或环境噪声模拟报告相吻合。
2．运行使用阶段：
1）各功能房间噪声处理措施应与竣工图纸相一致；
2）各类功能房间需分别选取典型位置进行实测并与设计要求进行对比分析，测试过程应符合相关标准要求。
实际提交材料：
	     


8.1.3主要功能空间室内照度、照度均匀度、统一眩光值、光源显色性能等指标满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的有关要求。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
1．规划设计阶段：

	房间类型
	照度（Lx）
	照度均匀度
	统一眩光值
	一般显色指数

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     


2．运行使用阶段：
	房间类型
	照度（Lx）
	照度均匀度
	统一眩光值
	一般显色指数

	
	实测值
	标准值
	实测值
	标准值
	实测值
	标准值
	实测值
	标准值

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的照明施工图设计说明、计算书和产品性能说明、建筑装饰装修设计说明等。给出照度均匀度的定义及计算方法。
2．运行使用阶段：由申报单位提供的照明竣工图设计说明及计算书、装饰装修竣工图纸及设计说明，照明灯具采购清单和光源产品性能检验证书、产品性能说明和具有相关资质的第三方检测机构提供的室内照明指标检测报告。明确照度均匀度的检测方法。
要求：
1．规划设计阶段：照明施工图设计说明中应有对以上设计参数的详细说明。
2．运行使用阶段：各类功能房间需分别选取典型位置进行实测并与设计资料进行对比分析。
实际提交材料：
	     


8.1.4建筑采用的室内装饰装修材料有害物质含量符合国家相关标准的规定。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评估要点
本项目中使用的主要建材和室内装饰装修材料列表：
建材使用主要信息
	建材类型
	用途
	何种有害物质

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
建筑装饰装修竣工图纸及相关说明、建筑装饰装修材料采购清单及产品有害物含量检验报告、建筑竣工验收资料、建筑工程决算材料清单、运行过程中建筑装饰装修记录。
要求：
1. 装饰装修材料应全部符合GB18580~GB18588和GB6566的性能指标要求；

2. 施工过程控制验收文件包括建设监理单位的进场验收/复验记录、分项工程和检验批的质量验收记录，相关管理部门的检查记录。
实际提交材料：
	     


8.1.5建筑室内空气质量符合现行国家标准的相关规定。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评估要点
检测情况：
	污染物种类
	房间面积（m2）
	测点个数
	污染物浓度
	污染物浓度限值
	是否超标

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
建筑运行过程中的室内空气质量检测报告及相关运行记录。

要求：

室内空气质量检测报告应由具有资质的第三方检测机构提供。
实际提交材料：
	     


8.1.6合理设计新风采气口位置，保证新风质量及避免二次污染的发生。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评估要点
简要说明新风采气口设计位置。（150字以内）
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的建筑、暖通设计图纸与设计说明。
2．运行使用阶段：由申报单位提供的建筑、暖通竣工图纸及设计说明、运行过程中的建筑新风质量检测报告及物业单位的监测运行记录报告。
要求：
1．规划设计阶段：建筑、暖通设计图纸与设计说明应有对新风采气口位置设计的详细说明。
2． 运行使用阶段：
1） 建筑暖通竣工图设计说明应有对新风采气口位置设计的详细说明；
2） 建筑最终新风采气口位置应与竣工图纸相吻合；
3） 建筑新风质量检测报告应由有资质的第三方检测机构提供。
实际提交材料：
	     


8.1.7建筑围护结构内部和表面无结露、发霉现象。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评（非空调采暖建筑，此项不参评）
2) 评价要点
简要说明防结露措施：（150字以内）
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的建筑施工图设计说明、热工计算书、防结露措施构造做法详图及围护结构结露验算书。
2．运行使用阶段：由申报单位提供的建筑竣工图设计说明、热工计算书、防结露措施构造做法详图及围护结构结露验算书、以及物业运行记录。
要求：
热工计算书中应有对防结露措施的详细说明，并与防结露措施构造做法详图吻合。
实际提交材料：
	     


8.1.8建筑围护结构隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的低限标准要求。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
1．规划设计阶段：

	
	设计值
	标准值

	典型隔墙的空气声“计权隔声量+粉红噪声频谱修正量”
	     
	     

	典型楼板的空气声“计权隔声量+粉红噪声频谱修正量”
	     
	     

	典型外墙（包含窗）的空气声“计权隔声量+交通噪声频谱修正量”
	     
	     

	典型外窗空气声“计权隔声量+交通噪声频谱修正量”
	     
	     

	典型用门空气声“计权隔声量+粉红噪声频谱修正量”
	     
	     

	典型上下层房间之间楼板“计权规范化撞击声压级”
	     
	     


2．运行使用阶段：
	
	实测值
	标准值

	功能房间之间空气声“计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量”
	     
	     

	功能房间与公共空间之间空气声“计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量”
	     
	     

	功能房间与室外之间空气声“计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量”
	     
	     

	上下层房间之间楼板“计权标准化撞击声压级”
	     
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：
1）由设计单位提供的建筑施工图设计说明、计算书，围护结构做法详图。
2）设计中应用的典型建筑构件的产品隔声性能分析报告。
2．运行使用阶段：由申报单位提供的建筑竣工图设计说明、计算书、围护结构做法详图、相关产品性能检测报告、由具有资质的第三方检测机构提供的围护结构构件隔声性能检测报告。
要求：
1．规划设计阶段：建筑施工图设计说明中应有对围护结构隔声量设计值、采取的降噪隔声措施的详细说明，并与详图吻合。
2．运行使用阶段：建筑中应用的各类围护结构需分别选取典型位置进行实测。
实际提交材料：
	     


一般项
8.2.1建筑内部功能空间布局合理，减少相邻空间的噪声干扰以及外界噪声对室内的影响，并采取合理措施控制设备的噪声和振动。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
简要说明外界噪声源的情况，及建筑平面布局和空间功能的合理安排以应对外界噪声对室内的影响，以及对应的降噪措施。（200字以内）
	     


简要说明对噪声敏感房间采取的降噪措施。（200字以内）
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的建筑施工图各功能区平面图及设计说明。
2．运行使用阶段：由申报单位提供的建筑竣工图各功能区平面图及设计说明、设备采购清单、相关设备噪声检测报告、降噪具体措施说明、物业运行记录。
要求：
1．规划设计阶段：提供的建筑平面布局和空间功能安排应明确对噪声干扰和设备噪声控制措施的详细说明。
2．运行使用阶段：建筑平面布局和空间功能安排应与竣工图一致，设备噪声应符合噪声排放标准要求。
实际提交材料：
	     


8.2.2办公、旅馆区域75%以上的主要功能空间室内采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033的要求。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
	房间类型
	侧面采光
	顶部采光

	
	标准值
	面积（m2）
	标准值
	面积（m2）

	
	采光系数最低值（％）
	室内天然光临界照度（Lx）
	总面积
	达标面积
	采光系数最低值（％）
	室内天然光临界照度（Lx）
	总面积
	达标面积

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	总计达标面积比例（％）
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：建筑施工图纸及设计说明、门窗（幕墙）表、建筑装饰装修施工图及设计说明、建筑电气施工图及设计说明、主要功能房间天然采光模拟计算报告。
2．运行使用阶段：建筑竣工图纸及设计说明、门窗（幕墙）表、门窗幕墙型式检验报告、建筑装饰装修竣工图纸及设计说明、建筑电气竣工图纸及设计说明、主要功能房间天然采光系数模拟分析报告、主要功能房间天然采光检测报告、物业运行管理记录。
要求：
1．规划设计阶段：天然采光模拟计算报告中的门窗（幕墙）尺寸与光学性能应与施工图一致，模拟分析边界条件满足国家标准GB/T50033要求，计算结果中应有对采光系数与满足标准要求面积比例两项指标的统计。
2．运行使用阶段：天然采光检测报告应由有相关资质的第三方检测机构提供。
实际提交材料：
	     


8.2.3室内采用调节方便、可提高人员舒适性的空调末端。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
	主要功能房间类型
	采用能独立开启的空调末端
	采用能进行温湿度调节
的空调末端
	采用能进行温湿度独立调节
的空调末端

	
	是否采用
	末端形式
	是否采用
	末端形式
	是否采用
	末端形式

	     
	
	     
	
	     
	
	     

	     
	
	     
	
	     
	
	     

	     
	
	     
	
	     
	
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的暖通施工图设计说明、建筑装饰装修施工图纸及设计说明、建筑智能化设计图纸及说明。
2．运行使用阶段：由申报单位提供的暖通竣工图及设计说明、空调末端设备采购清单、建筑智能化竣工图纸、空调末端控制策略及相关说明、建筑空调系统调试报告、物业运行记录等。
要求：
1．规划设计阶段：暖通施工图设计说明中应有对空调末端的独立开启、调节功能等的详细说明。
2． 运行使用阶段：
1） 暖通竣工图应对空调末端的独立开启、调节功能进行详细说明；
2） 建筑空调系统调试报告中应包括末端控制情况的调试记录。
实际提交材料：
	     


8.2.4会议室、多功能厅等专业声环境空间的各项声学设计指标满足现行国家标准《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》GB/T 50356中的相关要求。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评（无上述特殊场所，此项不参评）
2) 评价要点
	功能
	名称
	容积
	混响时间实测值
	混响时间标准值

	演艺类
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     

	会议类
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     

	多功能厅类
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     


3) 证明材料
建议提交清单： 
1．规划设计阶段: 设计单位提供的建筑施工图纸、会议室及多功能厅等专业声环境空间装饰装修图纸及相关设计说明、声学处理节点图或声学专项设计分析报告等。
2．运行使用阶段：由申报单位提供的建筑竣工图纸、会议室及多功能厅等专业声环境空间的声学设计说明、装饰装修图纸及材料清单、专业厅堂声环境检测报告和物业运行记录。
要求：
1．规划设计阶段：设计图纸和声学专项分析报告应包括声学设计要求、设计措施、节点详图及效果等。
2．运行使用阶段：声环境检测报告应由具有相关资质的第三方检测机构提供。
实际提交材料：
	     


8.2.5建筑功能空间围护结构侧向隔声能力满足设计要求。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
1．规划设计阶段：

	
	设计值
	标准值

	幕墙结构“侧向传声计权隔声量+粉红噪声频谱修正量”
	     
	     

	架空地板“侧向传声计权隔声量+粉红噪声频谱修正量”
	     
	     

	连通天花吊顶“侧向传声计权隔声量+粉红噪声频谱修正量”
	     
	     


2．运行使用阶段：
	
	实测值
	标准值

	应用幕墙结构相连的两功能房间之间“计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量”
	     
	     

	应用架空地板结构相连的两功能房间之间“计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量”
	     
	     

	应用连通天花吊顶结构相连的两功能房间之间“计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量”
	     
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：

1）由设计单位提供的建筑施工图设计说明、声学设计计算书，围护结构做法详图。

2）设计中应用的典型建筑构件的产品侧向传声性能检测报告。
2．运行使用阶段：
1）由申报单位提供的建筑竣工图设计说明、相关计算书、围护结构做法详图、装饰装修竣工图纸及相关说明。

2）由具有资质的第三方检测机构提供的针对典型结构联通房间之间隔声的现场测试报告。
要求：
1．规划设计阶段：建筑施工图设计说明中应有对围护结构侧向传声性能设计值及节点处理要求。
2．运行使用阶段：建筑相关部位的材料类型与用法应与竣工图纸保持一致。
实际提交材料：
	     


8.2.6建筑入口和主要活动空间设有无障碍设施。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
简要说明无障碍设施设计说明（200字以内）
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的建筑施工图设计说明及无障碍设施节点详图。
2．运行使用阶段：由申报单位提供的建筑竣工图设计说明、无障碍设施节点详图、装饰装修图纸及设计说明。
要求：
建筑图纸设计说明中应有对无障碍设施设置的详细说明，并与详图吻合。
实际提交材料：
	     


8.2.7 建筑室内采取有效的控烟措施。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
简要说明室内采取的控烟措施说明（200字以内）
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
由申报单位提供的建筑竣工图设计说明、物业控烟管理制度及相应措施、运行管理记录。
要求：
1. 建筑竣工图设计说明中应有对独立吸烟区域的详细说明，并与详图吻合；

2. 建筑内应有显著的控烟宣传与警示标识，并提供具体的管控措施。
实际提交材料：
	     


优选项
8.3.1采用合理措施改善地下空间的天然采光效果。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
概述改善地下室天然采光采用的措施。（100字以内）
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：建筑设计施工图纸及相关说明、建筑装饰装修施工图纸及相关说明、地下室采光改善措施详图、地下室天然采光模拟分析报告、采光设计文件等。
2．运行使用阶段：建筑设计竣工图纸及相关说明、建筑装饰装修竣工图纸及相关说明、地下室采光改善措施详图、产品或设备采购清单及型式检验报告、天然采光模拟分析报告、物业照明设备运行记录等。
要求：
1．规划设计阶段：天然采光模拟计算报告中应有对改善措施的详细说明及对地下室天然采光效果的定量分析。
2．运行使用阶段：
1）天然采光模拟分析报告应重点说明地下室采光措施及改善量化效果；

2）物业运行记录应包括地下室照明设备运行情况及能耗数据。
实际提交材料：
	     


8.3.2建筑室内装饰装修设计时采用合理的预评估方法控制室内空气质量。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
概述室内空气质量预评估及控制方法，根据实测结果分析说明预评估及控制措施的有效性。（300字以内）
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供装饰装修设计文件、材料清单、由设计单位或第三方提供空气质量预评估报告。
2．运行使用阶段：由申报单位提供装饰装修竣工图纸及相关说明、装饰装修材料清单、运行过程中的装饰装修记录等,第三方检测机构出具的主要建材的污染物散发性能测试报告、主要功能房间室内空气质量验收报告和运行测试报告。
要求：
1．规划设计阶段：空气质量预评估报告中应根据装饰装修材料污染物散发水平及通风设计情况对室内典型功能房间甲醛、苯、氨、TVOC、氡及颗粒物等污染物的浓度水平进行预测分析。
2． 运行使用阶段：
1） 竣工验收阶段室内空气质量检测根据GB/T50325进行；
2） 运行阶段室内空气质量检测根据GB/T18883进行。
实际提交材料：
	     


8.3.3合理采用有效措施，提高室内物理环境的舒适度。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
概述建筑热舒适环境控制措施，并简要说明采取的控制形式及控制效果。（200字以内）
	     


概述建筑光舒适环境控制措施，并简要说明采取的控制形式及控制效果。（200字以内）
	     


概述建筑风舒适环境控制措施，并简要说明采取的控制形式及控制效果。（200字以内）
	     


概述建筑声舒适环境控制措施，并简要说明采取的控制形式及控制效果。（200字以内）
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的建筑施工图设计说明、暖通空调施工图纸及设计说明、幕墙施工图纸及设计说明、智能控制施工图纸及设计说明、以及相关模拟分析报告等。
2．运行使用阶段：由申报单位提供的建筑竣工图设计说明、暖通空调竣工图纸及设计说明、幕墙竣工图纸及设计说明、智能控制竣工图纸及设计说明、以及相关运行管理记录等。
要求：
1．规划设计阶段：建筑施工图设计说明中应有对建筑热舒适、光舒适、风舒适、声舒适控制系统中控制形式、控制策略、控制效果的详细说明，并与设计图纸吻合。
2．运行使用阶段：建筑竣工图设计说明中应有对建筑热舒适、光舒适、风舒适、声舒适控制系统中控制形式、控制策略、控制效果的详细说明，并与竣工图纸吻合。
实际提交材料：
	     


8.3.4建筑主要功能房间设置室内空气质量监控系统，尤其针对人员变化大的区域、地下停车场等，保证健康舒适的室内环境。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
概述室内空气质量监控系统：包括监控参数、系统功能、联动系统等。（200字以内）
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的暖通施工图纸及设计说明、建筑智能化施工图纸及设计说明。
2．运行使用阶段:由申报单位提供的暖通竣工图纸及设计说明、建筑智能化竣工图纸及设计说明、传感器设备清单及型式检验报告、建筑运行监测记录等。
要求：
1． 规划设计阶段：

1） 暖通施工图设计说明中应有对传感器与换气装置、独立新风系统之间的联动说明；
2） 建筑智能化施工图设计说明中应有对该系统的全面介绍，并与详图吻合。
2． 运行使用阶段：
1） 暖通竣工图中应有对传感器与换气装置之间的联动说明；
2） 应对人员变化大的区域和地下停车场进行监测控制。
实际提交材料：
	     


8.3.5建筑内部公共场所设有专门的休憩空间。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
简要说明休憩空间的设计。（150字以内）
	     


3) 证明材料
建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的建筑施工图纸、室内装饰装修设计图设计说明。
2．运行使用阶段：由申报单位提供的建筑竣工图纸、室内装饰装修竣工图设计说明、物业管理方式及运行策略介绍。
要求：
1．规划设计阶段：建筑施工图纸、室内装饰装修设计图设计说明中应有对公共场所所设休憩空间的布局、面积等详细说明，并与设计图吻合。
2．运行使用阶段：建筑竣工图纸、室内装饰装修竣工图设计说明中应有对公共场所所设休憩空间的布局、面积等详细说明，并与竣工图吻合。
实际提交材料：
	     


9 运营管理
	名称
	类别
	编号
	标准条文
	达标判定

	运营管理
	控制项
	9.1.1
	制定并实施节能、节水、节材等资源节约与绿化管理制度。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	9.1.2
	建筑运行过程中无废气、废水和噪声污染，减少对场地周边区域的影响。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	9.1.3
	分类收集和处理废弃物，且收集、处理和输运过程中无二次污染。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	9.1.4
	供水系统和设施须定期清洗和维护，水质指标满足现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051和《城市供水水质标准》CJ/T 206的相关要求。
	 FORMDROPDOWN 


	
	一般项
	9.2.1
	制定符合ISO 14001环境管理体系和GB/T 23331能源管理体系要求的管理制度，且有完整记录。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	9.2.2
	设备、管道的设置便于维修、改造和更换。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	9.2.3
	采用信息化手段进行物业管理，并建立有完善的建筑工程、设施、设备、部品等的档案及记录。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	9.2.4
	能源设备计量、监测与控制系统应具有工况优化运行模式，以降低运行能耗。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	9.2.5
	对空调通风系统按照国家标准《空调通风系统清洗规范》GB 19210规定进行定期检查和清洗。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	9.2.6
	建筑设备监控系统及集成管理系统功能完善，配置满足《智能建筑设计标准》GB/T 50314的相关要求，系统高效运行。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	9.2.7
	实行能耗分类、分用户计量收费，且有完整的记录与分析。
	 FORMDROPDOWN 


	
	优选项
	9.3.1
	具有并实施资源管理激励机制，物业管理业绩与经济效益同建筑资源节约、运营效率提高相挂钩。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	9.3.2
	根据设备监控系统、分项计量系统以及环境监测的相关数据，合理调整系统运行参数，实现节能工况。
	 FORMDROPDOWN 



控制项

9.1.1制定并实施节能、节水、节材等资源节约与绿化管理制度。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

概述物业管理公司的节能、节水、节材与绿化管理制度（200字内）

	     


3) 证明材料
建议提交清单

物业管理公司的节能、节水、节材与绿化管理制度及日常管理记录。

要求：

1. 节能管理模式、收费模式等节能管理制度；

2. 梯级用水原则和节水方案等节水管理制度；

3. 建筑、设备、系统的维护制度和耗材管理制度；

4. 绿化用水的使用及计量、各种杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的规范使用等绿化管理制度。

实际提交材料：

	     


9.1.2建筑运行过程中无废气、废水和噪声污染，减少对场地周边区域的影响。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
对照项目环境评价报告中关于项目运营期环境影响分析的章节，本超高层建筑在运行过程中：

 FORMDROPDOWN 
有不达标废气排放、 FORMDROPDOWN 
有不达标废水排放、 FORMDROPDOWN 
有其它不达标污染物排放（请填写）     、 FORMDROPDOWN 
以上皆无

简述对厨房、垃圾房、设备机房、空调冷却塔、制冷机房和变压器等易产生废水、废气和噪声之处，采用了先进的设备和材料或其他方式对废气、废水、噪声进行处理，并结合排放管理手段等。（150字以内）
	     


3) 证明材料

建议提交清单：
1. 由具有资质的第三方提供的环评报告书（表）；

2. 物业管理公司日常处理记录文件等资料。
要求：

1. 环评报告中要求有关于项目运营期环境影响分析的内容；

2. 采用了先进的设备和材料或其他方式对废气、废水、噪声进行处理，并结合排放管理手段，杜绝建筑运营过程中废水、废气和噪声的污染。

实际提交材料：

	     


9.1.3分类收集和处理废弃物，且收集、处理和输运过程中无二次污染。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
根据建筑垃圾的来源、可否回用性质、处理难易度等进行分类，将其中可再利用或可再生的材料进行有效回收处理： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

收集、处理和运输过程中不对环境造成二次污染： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

概述物业管理公司废弃物管理制度。（150字以内）

	     


3) 证明材料

建议提交清单：

1. 设计单位提供的垃圾处理系统设计竣工图纸及说明；
2. 物业管理公司的废弃物管理制度。

要求：

分类收集、有效处理、环保运输

实际提交资料：

	     


9.1.4供水系统和设施须定期清洗和维护，水质指标满足现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051和《城市供水水质标准》CJ/T 206的相关要求。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
超高层建筑的供水系统和设施更为复杂，同时人员密集，对水质的维护和管理要求更高。

是否对供水系统进行定期清洗： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否；

是否对供水设施进行定期维护： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

3) 证明材料

建议提交清单：

物业管理公司的水质检测报告和清洗记录。

要求：

水质指标须满足国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051和《城市供水水质标准》CJ/T 206的相关要求。

实际提交材料：

	     


一般项

9.2.1制定符合ISO 14001环境管理体系和GB/T 23331能源管理体系要求的管理制度，且有完整记录。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
物业管理公司是否通过ISO 14001环境管理体系： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
物业管理公司是否通过GB/T 23331能源管理体系认证： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否；
物业管理公司是否制定了符合ISO 14001环境管理体系和GB/T 23331能源管理体系要求的管理制度： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否，且是否有完整的运行记录： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否。

概述物业管理公司制定的ISO 14001环境管理体系和GB/T 23331能源管理体系的管理制度。（300字之内）

	     


3) 证明材料

建议提交清单：

1. 物业管理公司的资质证书；
2. 物业管理公司制定的管理制度；

3. 管理体系运行记录。

要求：

须按照国家标准的要求建立、实施、保持和持续改进能源管理体系，形成相关体系文件，并留有日常记录，以确保降低能源消耗、提高能源利用效率。

实际提交材料：

	     


9.2.2设备、管道的设置便于维修、改造和更换。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

1、管井是否设置在公共部位： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否，若是，设置的位置为     
2、具有公共使用功能设备为     ，是否设置在公共部位： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否，若是，设置的位置为     
具有公共使用功能的管道为     ，是否设置在公共部位： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否，若是，设置的位置为     
3、其他便于维修和改造的措施：     
3) 证明材料

建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的暖通施工图设计说明、给排水施工图设计说明、暖通施工图、给排水施工图。

2． 运行使用阶段：
1） 由申报单位提供的暖通竣工图设计说明、给排水竣工图设计说明、暖通竣工图、给排水竣工图；

2） 物业管理公司管道维修与更换记录。

要求：
1．规划设计阶段：相关专业施工图设计说明中应有对相应设备、管道设置的说明。
2．运行使用阶段：相关专业施工图设计说明中应有对相应设备、管道设置的说明。
实际提交材料：
	     


9.2.3采用信息化手段进行物业管理，并建立有完善的建筑工程、设施、设备、部品等的档案及记录。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
概述物业管理单位建立的信息化管理档案情况。（100字之内）

	     


3) 证明材料

建议提交资料：

物业管理单位的建筑工程及设备、配件档案及维修的智能化信息记录。

要求：

工程图纸、设备、设施、配件等档案资料齐全。

实际提交材料：

	     


9.2.4能源设备计量、监测与控制系统应具有工况优化运行模式，以降低运行能耗。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

概述超高层建筑中智能系统及设备监控与集成管理系统，特别是空调系统、冷热源等能耗关键系统的全年实际运行策略：（200字以内）

	     


3) 证明材料
建议提交清单：

1．规划设计阶段：设计单位提供建筑智能设计资料及设备监控与集成管理系统图。

2． 运行使用阶段：
1） 申报单位提供建筑智能设计资料及设备监控与集成管理系统竣工图；

2） 物业管理单位提供能源设备监测控制系统的全年运行记录；
3） 第三方智能化系统的验收报告。

要求：

1． 规划设计阶段：

1） 建筑的基本功能和节能控制功能，应满足《智能建筑设计标准》GB/T 50314、《公共建筑节能设计标准》GB 50189或备案的节能标准、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411等要求；

2） 明确设备系统，特别是空调系统、冷热源等能耗关键系统的全年运行设计策略。

2．运行使用阶段：超高层建筑的设备监控系统发挥节能管理的优势，物业管理单位制定合理的全年能源设备运行模式并能根据实际情况调整来控制，以降低超高层建筑内所有可控设备的运行能耗。

实际提交材料：

	     


9.2.5对空调通风系统按照国家标准《空调通风系统清洗规范》GB 19210规定进行定期检查和清洗。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
概述物业管理公司对空调通风系统的管理措施。（100字以内）

	     


3) 证明材料

建议提交清单：

物业管理公司对空调通风系统的管理制度及检查、维护和清洗记录。

要求：

1. 空调系统开启前，应对系统的过滤器、冷凝器、表冷器、加热器、加湿器、冷凝水盘进行全面检查、清洗或更换；

2. 通风空调系统运行过程中，进行定期卫生检查和部件清洁，并存留记录。
实际提交材料：

	     


9.2.6建筑设备监控系统及集成管理系统功能完善，配置满足《智能建筑设计标准》GB/T 50314的相关要求，系统高效运行。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点

简要说明超高层建筑中设备监控系统和集成管理系统：（300字以内）
	     


3) 证明材料

建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的建筑智能化施工图设计说明及设备监控与集成管理系统图。
2． 运行使用阶段：
1） 由申报单位提供的建筑智能化施工图设计说明及设备监控与集成管理系统图；

2） 建设监理单位提供的系统验收报告；
3） 物业管理公司提供的系统运行记录；
4） 第三方智能化系统检测报告。
要求：
1． 规划设计阶段：

1） 建筑智能化施工图设计说明中，应有对该系统功能的完整详细说明；

2） 建筑内的通风、空调、照明等设备能进行有效监测。

2． 运行使用阶段：
1） 建筑智能化竣工图设计说明中，应有对该系统功能的完整详细说明；

2） 建筑内的通风、空调、照明等设备能进行有效监测；
3） 空调通风系统冷热源、风机、水泵等设备进行了有效监测，对关键数据进行实时采集并记录。

实际提交材料：
	     


9.2.7实行能耗分类、分用户计量收费，且有完整的记录与分析。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
1．规划设计阶段：
简要概述超高层建筑中电量、水耗量、燃气量、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量和其他能源应用量的分类计量情况：（200字以内）

	     


简要概述超高层建筑中空调通风、照明、其他动力用能系统设置的用能分项计量系统：（200字以内）
	     


2．运行使用阶段：超高层建筑物中的电量、水耗量、燃气量、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量和其他能源应用量设置用能分类计量装置，并运行正常： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
空调通风系统、照明系统、其他动力用能系统设置用能分项计量装置，并运行正常： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
超高层建筑物内不同区域设置用能分项计量装置，且根据计量结果进行收费： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
3) 证明材料

建议提交清单：
1．规划设计阶段：由设计单位提供的分类、分项计量施工图设计说明及相关资料。

3． 运行使用阶段：
1） 由申报单位提供的分类、分项计量竣工图设计说明及相关资料；

2） 物业管理公司关于不同用能种类和空调、照明、输配、其他动力用能系统等分项计量情况的管理制度及物业管理合同。

要求：
1．规划设计阶段：分类、分项计量施工图设计说明中应有对建筑物分类、分项计量的完整详细说明。

3． 运行使用阶段：
1） 分类、分项计量竣工图设计说明中应有对建筑物分类、分项计量的完整详细说明；

2） 合同中有分项计量收费情况规定。

实际提交材料：
	     


优选项

9.3.1具有并实施资源管理激励机制，物业管理业绩与经济效益同建筑资源节约、运营效率提高相挂钩。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
物业的经济效益与建筑用能效率、耗水量等是否直接挂钩： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
采用的方式是： FORMDROPDOWN 
合同能源管理、 FORMDROPDOWN 
绩效考核、 FORMDROPDOWN 
其他方式     
概述本项目中的资源管理激励机制。（100字以内）

	     


3) 证明材料

建议提交清单：

资源管理激励机制证明文件，包括业主和租用者以及管理企业之间的合同。

要求：

1. 采用合同能源管理、绩效考核等方式，使得物业的经济效益与超高层建筑用能效率、耗水量等情况直接挂钩；

2. 合同中有资源节约管理的激励机制。

实际提交材料：

	     


9.3.2根据设备监控系统、分项计量系统以及环境监测的相关数据，合理调整系统运行参数，实现节能工况。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
本项目不参评、 FORMDROPDOWN 
设计阶段不参评
2) 评价要点
采暖通风及空调系统是否根据地区气象预报的气候变化以及超高层建筑功能的负荷需求相应地调控供冷、供热时间与系统相关运行参数： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
照明系统是否根据季节变化和日照的实际情况调整室外照明和楼内公共照明的运行时间以及景观照明的运行模式： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
简要说明采暖通风及空调系统和照明系统的运行策略。（200字以内）

	     


3) 证明材料

建议提交清单：

1. 设备监控系统、分项计量系统以及环境监测的相关数据；

2. 超高层建筑空调设备系统、照明系统的运行管理制度及运行记录。
要求：

合理调整运行参数，实现节能工况。
实际提交材料：
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